ZAŁĄCZNIK NR 2

**FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ**

**NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z WYPOSAŻENIEM UMOŻLIWIAJĄCYM WSPÓŁPRACĘ Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ, PŁUGIEM, POSYPYWARKĄ PODWIESZANĄ ORAZ SZCZOTKĄ WALCOWĄM NOWEGO LUB UŻYWANEGO Z PRZEBIEGIEM DO 200 MTG**

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu

|  |  |
| --- | --- |
|  **CIĄGNIK** | **Dane techniczne oferowane** |
| 1 | ciągnik rolniczy do zastosowań komunalnych (współpraca z kosiarką bijakową, pługiem, posypywarką podwieszaną oraz szczotką walcową) nowy lub używany z przebiegiem do 200 mtg  | Wymagane |  |
| 2 | rok produkcji 2019 lub nowszy  | Wymagane |  |
| 3 | dopuszczalny przebieg poniżej 200mtg ( w przypadku ciągnika używanego pełny przegląd i obsługa maszyny potwierdzona przez serwis) | Wymagane |  |
| 4 | minimalna pojemność skokowa | 3300 ccm |  |
| 5 | minimalna moc | 95 KM |  |
| 6 | minimalny moment obrotowy | 300 Nm |  |
| 7 | minimalna pojemność zbiornika paliwa | 60 L |  |
| 8 | jeśli występuje filtr cząstek stałych możliwość ręcznego włączenia oczyszczania | Punktowane5pkt. |  |
| 9 | brak sytemu AdBlue | Punktowane10pkt. |  |
| 10 | napęd na wszystkie koła | Wymagane |  |
| 11 | skrzynia biegów synchronizowana | Wymagane |  |
| 12 | skrzynia biegów minimum 16 biegowa | Wymagane |  |
| 13 | biegi pełzające | Wymagane |  |
| 14 | prędkość transportowa minimum 30km/h | Wymagane |  |
| 15 | ręczna lub automatyczna blokada mostu | Wymagane |  |
| 16 | rewers synchronizowany | Wymagane |  |
| 17 | zaczep tylny rolniczy std. z możliwością regulacji | Wymagane |  |
| 18 | kabina dwuosobowa | Wymagane |  |
| 19 | fotel kierowcy amortyzowany | Wymagane |  |
| 20 | układ kierowniczy ze wspomaganiem | Wymagane |  |
| 21 | minimum 3 pary złączy hydraulicznych z tyłu z szybkozłączami | Wymagane |  |
| 22 | minimum 1 para złączy hydraulicznych z przodu z szybkozłączami | Wymagane |  |
| 23 | TUZ przedni kat. II z końcówkami hakowymi | Wymagane |  |
| 24 | TUZ przedni minimalny udźwig 2500kg | Wymagane |  |
| 25 | TUZ tylny kat. II w pełni regulowany z kontrolą pozycyjną siłową oraz mieszaną | Wymagane |  |
| 26 | TUZ tylny minimalny udźwig 3000kg | Wymagane |  |
| 27 | WOM tylny niezależny i zależny | Wymagane |  |
| 28 | WOM 6 wpustów | Wymagane |  |
| 29 | obroty WOM 540 obr/min. | Wymagane |  |
| 30 | obroty WOM 540E obr/min. | Wymagane |  |
| 31 | instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy 1 i 2 obwodowa | Wymagane |  |
| 32 | wydajność łączna pomp hydraulicznych minimum 77l/min | Wymagane |  |
| 33 | ciśnienie układu hydraulicznego min.180 bar. | Wymagane |  |
| 34 | możliwość zamontowania zabudowy leśnej typu | Punktowane1pkt. |  |
| 35 | minimum cztery reflektory robocze w technologii LED z przodu | Wymagane |  |
| 36 | minimum cztery reflektory robocze w technologii LED z tyłu | Wymagane |  |
| 37 | błotniki skrętne razem z przednią osią | Wymagane |  |
| 38 | lampa ostrzegawcza lub belka w technologii LED | Wymagane |  |
| 39 | instalacja elektryczna 12v z jednym akumulatorem | Wymagane |  |
| 40 | gniazdo zapalniczki 12V | Wymagane |  |
| 41 | gniazdo elektryczne przyczepy z przodu | Wymagane |  |
| 42 | wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem | Wymagane |  |
| 43 | wycieraczka szyby tylnej | Wymagane |  |
| 44 | tylna szyba uchylana | Wymagane |  |
| 45 | klimatyzacja | Wymagane |  |
| 46 | radio | Wymagane |  |
| 47 | kompletne wyposażenie wymagane przez ustawę prawo o ruchu drogowym, ustawę o transporcie drogowym i pokrewne, umożliwiających uczestniczenie pojazdu w ruchu drogowym, | Wymagane |  |
| 48 | gaśnica proszkowa min. 2kg, produkcji polskiej, zamontowana w sposób umożliwiający łatwe użycie | Wymagane |  |
| 49 | obciążniki przednie | Wymagane |  |
| 50 | katalog części | Wymagane |  |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 52 | gwarancja 24mc | Wymagane |  |
| 53 | serwis mobilny | Wymagane |  |
| 54 | serwis stacjonarny w odległości do 150km od siedziby zamawiającego | Wymagane |  |
| 55 | dokument potwierdzający normy emisji spalin | Wymagane |  |
| 56 | ciągnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin | Wymagane |  |
| 57 | książka serwisowa | Wymagane |  |
| 58 | min. dwa komplety kluczyków umożliwiające otwarcie i rozruch pojazdu, dostęp do zbiornika paliwa oraz zbiornika AdBlue (jeśli występuje) | Wymagane |  |
| 59 | apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164. | Wymagane |  |
| 60 | trójkąt ostrzegawczy | Wymagane |  |
| 61 | dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu | Wymagane |  |
| 62 | przeszkolenie 2 operatorów w dniu dostawy ciągnika | Wymagane |  |
| 63 | przeszkolenie mechanika z zakresu podstawowej obsługi serwisowej | Wymagane  |  |
| 64 | wzór karty gwarancyjnej | Wymagane  |  |