Nowa Karczma, 22.05.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.4.2023.RJ

***WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia **„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO”**.

**ZAPYTANIE NR 2**

W związku z planowanym przystąpieniem do obu części przetargu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie jednej gwarancji ubezpieczeniowej.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie jednej gwarancji, pod warunkiem, iż gwarancja będzie opiewała na sumę wartości wadium dla dwóch części.

**ZAPYTANIE NR 3**

Czy Zamawiający potwierdza, że ilości oraz warstwy odtworzenia nawierzchni przyjąć zgodnie z przedmiarem sieci kanalizacji sanitarnej:

a. Odcinek 6 – 217,1 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Podbudowa betonowa gr. 20 cm

iii. Nawierzchnia szutrowa brak informacji o grubości

b. Odcinek 7 – 248,6 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Podbudowa betonowa gr. 20 cm

iii. Chodnik z kostki betonowej

c. Odcinek 8 – 101,4 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Podbudowa betonowa gr. 20 cm

iii. Nawierzchnia szutrowa brak informacji o grubości

d. Odcinek 9 – 519 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Podbudowa betonowa gr. 20 cm

iii. Chodnik z kostki betonowej

iv. Nawierzchnia gruntowa gr. 10 cm

e. Odcinek 6 tłoczny – 169,8 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Nawierzchnia gruntowa gr. 10 cm

f. Odcinek 7 tłoczny – 169,8 m2

i. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia gr. 15 cm

ii. Nawierzchnia gruntowa gr. 10 cm

g. Przyłącza

i. Podbudowa betonowa gr. 20 cm – 19,80 m2

ii. Nawierzchnia gruntowa gr. 10 cm – 253,80 m2

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Odtworzenia nawierzchni przyjąć zgodnie z przedmiarem. W pozycjach obejmujących układanie nawierzchni chodników należy przyjąć ułożenie nowej kostki o grubości 8 cm.

**ZAPYTANIE NR 4**

Prosimy o podanie parametrów i grubości warstwy szutrowej.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Należy przyjąć wykonanie nawierzchni o grubości 10 cm z kruszywa łamanego zgodnie z KNR 2-31 0201-01.

**ZAPYTANIE NR 5**

Prosimy o wyjaśnienie pozycji: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm – rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kamienia – czy chodzi o nawierzchnię z kruszywa kamiennego czy nawierzchnię z ułożonego bruku kamiennego? Jaką grubość przyjąć do wyceny: 15 czy 30 cm? W przedmiarach jest mnożnik x2.

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni o grubości 30 cm z kamienia w formie istniejącego kruszywa.

**ZAPYTANIE NR 6**

Prosimy o podanie parametrów warstwy: podbudowa betonowa z betonu.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Należy przyjąć podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem C1,5/2.

**ZAPYTANIE NR 7**

Czy Zamawiający potwierdza, że ilości oraz warstwy odtworzenia nawierzchni przyjąć zgodnie z przedmiarem sieci wodociągowej:

a. Odcinek 1

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 0,51 m2

ii. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, gr. warstwy 9 cm – 3,50 m2

b. Odcinek 3

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 13,74 m2

c. Odcinek 4

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 33,58 m2

ii. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, gr. warstwy 9 cm – 12,90 m2

d. Odcinek 5

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 35,43 m2

ii. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, gr. warstwy 9 cm – 4,30 m2

e. Odcinek 6

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 37,46 m2

ii. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa, gr. warstwy 9 cm – 12,90 m2

f. Odcinek 7

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 7,86 m2

g. Odcinek pozostały

i. Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gruncie rodzimym, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 140,42 m2

ii. Nawierzchnia betonowa gr. 15 cm – 229,20 m2.

**WYJAŚNIENIE NR 7**

Odtworzenia nawierzchni przyjąć zgodnie z przedmiarem

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wprowadzają zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ich treścią.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>