Pruszcz Gdański, 15 stycznia 2024 r.

**Wytyczne do sporządzenia pomiarów:**

1. Pomiary instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego o napięciu znamionowym do 1 kV, których szczegółowy wykaz znajduje się w tabeli nr. 1, obejmujące miedzy innymi:

* oględziny instalacji,
* badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
* badania fotometryczne (w lokalizacji, gdzie wykonano wymianę opraw na LED).

1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół zawierający zbiorcze wyniki badań i pomiarów ze wskazaniem daty i godziny ich dokonania oraz numeru licznika instalacji elektrycznej, której te wyniki dotyczą oraz dokumentację powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie papierowej i elektronicznej (na płycie CD w formacie PDF).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pomiary instalacji elektrycznych, za pomocą urządzeń pomiarowych posiadających wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. Kserokopię dokumentów potwierdzających certyfikację i legalizację Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z protokołem i dokumentacją.

Tabela nr 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **nr SO** | **ilość opraw** | **uwagi** |
| 1 | ul. Kwiatowej, Pogodnej, 11 Listopada, 3 Maja. | SO-006 | 25 |  |
| 2 | ul. Podkomorzego i Mickiewicza | SO-013 | 48 |  |
| 3 | ul. Wiśniewskiego | SO-018 | 12 |  |
| 4 | ul. Międzyrzeckiego | SO-019 | 11 |  |
| 5 | Placu Jana Pawła II | SO-039 | 25 |  |
| 6 | ul. 24 Marca | SO-103 | 9 |  |
| 7 | ul. Witosa, Armii Krajowej | SO-108 | 19 |  |
|  | **SUMA** |  | **149** |  |

**Wytyczne do tablicy informacyjnej:**

Tablica informacyjna o wymiarach 90 × 60 cm zawiera:

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
4. nazwę zadania;
5. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wzór tablicy: 

Ponadto:

1. tekst zamieszczony na tablicy informacyjnej powinien być widoczny i czytelny dla odbiorców,
2. tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości minimum 3 mm albo umieścić na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią.

Szczegółowe informacje-

<https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>