**ROZDZIAŁ III**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy zadania pn.:**

**„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2021/2022”**

1. **Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:**

1.1. Usługi polegać będą na:

• odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

• utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do zimowego utrzymania: w okresie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (rozpoczęcie akcji na wezwanie zamawiającego). Praca odbywać się będzie w zależności od warunków atmosferycznych w dni robocze, soboty, niedziele i święta od godz.: 400 do odwołania.

• Zamawiający może przerwać czas pracy sprzętu, środka transportu w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

• W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej, wykonawca zabezpiecza odpowiednią obsadę kierowców, operatorów gwarantującą całodobową pracę sprzętu.

• Do części nr 4 Zamawiający posiada pług z zawierzeniami dostosowanymi do samochodu porównywalnego marki Liaz.

• Do części nr 7 Zamawiający posiada pług z zawierzeniami dostosowanymi do samochodu porównywalnego marki Kamaz.

• Do części nr : 1,2,3,6 samochody (nośniki) nie mogą być starsze niż 25 lat oraz muszą posiadać napęd co najmniej dwie osie napędowe

W przypadku zaoferowania innego samochodu o wymaganej nośności Wykonawca własnym staraniem i kosztem dostosuje zawieszenie do pługa.

1.2 Dostawy

Sól drogowa musi spełniać wymagania normy PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych. Każda partia dostarczonej soli winna posiadać certyfikat zgodności.

Dostarczony piasek powinien spełniać wymagania: - frakcja 0-2mm, norma PN -EN 13043;2004 r. Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005 r. poz. 1960). Piasek nie powinien zawierać zanieczyszczeń iglastych, ilastych i związków organicznych. Wykonawca z ofertą winien przedłożyć świadectwo jakości i przy każdej dostawie deklarację zgodności oraz kartę charakterystyki materiałów.

**Tabela określające podział zamówienia na części:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis części zamówienia :** | **Jedn.** | **Ilość** |
| Część 1. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem na dwie osie o ładowności 8-16 t *(komplet usługodawcy)* | Godz. | 300 |
| Część 2. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie, podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem na dwie osie o ładowności 8-16 t *(komplet usługodawcy)* | Godz. | 300 |
| Część 3. | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie, podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem na dwie osie o ładowności 8-16 t *(komplet usługodawcy)* | Godz. | 300 |
| Część4. | Odśnieżanie podstawionym nośnikiem do pługa jednostronnego ładowność 8-16 t *(pług własność zamawiającego zawieszenie dostosowane do sam. Liaz)* | Godz. | 120 |
| Część5 | Odśnieżanie podstawionym nośnikiem z pługiem PJ-10 samochód ładowności 8-16 t *(komplet usługodawcy),* | Godz. | 100 |
| Część6 | Zwalczanie śliskości oraz odśnieżanie podstawioną przez usługodawcę pługo-piaskarką na samochodzie z napędem na dwie osie o ładowności 8-16 t *(komplet usługodawcy)* | Godz. | 230 |
| Część7 | Odśnieżanie podstawionym nośnikiem do pługa dwustronnego, samochód o ładowności 8-16 t *(pług własność zamawiającego zawieszenie dostosowane do sam. Kamaz)* | Godz. | 40 |
| Część8 | Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg | T | 900 |
| Część9 | Dostawa soli drogowej | T | 400 |