**Załącznik nr 1 do SWZ**

**AKTUALNY\_29.08.2023**

**Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni**

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”- doposażenie w podstawowy sprzęt komputerowy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr i nazwa z WoD** | **Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu****Wymagania minimalne** | **Miejsce dostawy** |
| 1. | 330. Doposażenie w podstawowy sprzęt /specjalistyczne oprogramowanie (licencja) związane z nauką on-line | **Monitor interaktywny 65’’ - 20 szt.**Rozmiary ekranu (przekątna): min/max 65 "Rozdzielczość: min. 4K Ultra HD (3840 × 2160)Częstotliwość odświeżania: min. 60 HzDługość życia: min. 50 000 godzinJakość LCD: klasa AJasność: min./max 400 cd / m²Czas odpowiedzi: min. 6 msSzkło ochronne: hartowane, antyrefleksyjnaCzujniki: natężenia światła otoczeniaGłośniki: przednie głośniki min. 15 W (× 2)Pilot: w zestawieTechnologia dotykowa: HyPr Touch ™ z Advanced IR lub inna, równoważna technologiaSystem operacyjny: Co najmniej Android ™ 8 lub równoważnyPamięć operacyjna: Co najmniej 3 GBPamięć: min. 32 GBPrzewodowy: RJ45 (× 2) 1000baseTWi-Fi: IEEE 802.11a / b / g / n / ac z 2 × 2 MIMO (zarówno pasma 2,4, jak i 5 GHz)Bluetooth: 4.2 podwójny trybPrzedni panel kontrolny: zasilanie, dom, wybór wejścia, głośnośćPrzedni panel połączeniowy / panel kontrolnyWygodny: HDMI 2.0 in (HDCP 2.2), USB-A (× 2), USB-B (dotykowy)Panele złączy: HDMI 2.0 (HDCP) wyjście, HDMI 2.0 x2 (HDCP 2.2), USB-B 3.0 x2 (dotyk), USB-B 3.0 (dotyk),RS-232, RJ45, VGA, S/PDIF , stereo 3,5 mm wejście/wyjścieGniazdo OPS : wolnePunkt montażu Mini- VESA dla NUC: takUchwyt ścienny dołączony: takOkablowanie: Kabel A-B USB min. 5mKabel HDMI min. 5m |  1.CKZiU „Elektryk”Ul. Piłsudskiego 6567-100 Nowa Sól **( 6 szt)**2. ZSP Nr 2Ul. Wrocławska 33 a67-100 Nowa Sól **(4 szt)**3. ZSP nr 4Ul.Wojska Polskiego 106 67-100 Nowa Sól **( 6 szt)**4. ZSP Nr 5Ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów**( 2 szt)**5. SOSWUl. Arciszewskiego 1367-100 Nowa Sól **( 2 szt )** |