Postępowanie nr: **ZP – SAP/1/2021**

**SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.**

ul .Wałowa 46

80-858 Gdańsk

**www.sng.com.pl**

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w Postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:**

**,,Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm”**

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.), jako zamówienie sektorowe.

**SPIS TREŚCI**

§ 1. Zamawiający ……………………………………………………………………………………....3

§ 2. Informacje ogólne …………………………………………………………………………….….. 3

§ 3. Tryb Postępowania ……………………………………………………………………………..…3

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe …………………………….3

§ 5. Termin realizacji zamówienia……………………………………………………………………..4

§ 6. Podstawy wykluczenia i warunki udziału w Postępowaniu …………………………………...4

§ 7. Podmiotowe środki dowodowe ………………………………………………………………..…6

§ 8. Informacje dotyczące porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami ………….…8

§ 9. Wadium ……………………………………………………..…………………………………….11

§ 10. Termin związania ofertą ……………………………………………………………….………12

§ 11. Opis sposobu przygotowania ofert …………………………………………………..……….13

§ 12. Otwarcie ofert ……………………………………………………………….………………….14

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty …………………………………………………………15

§ 14. Opis kryteriów oceny ofert, badania i oceny ofert ………………………………………..…15

§ 15. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ……………………………….….16

§ 16. Wzór umowy ………………………………………………………………………………...….16

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy …………………………………...………..16

§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej ……………………………………………………..17

§ 19. Pozostałe postanowienia ……………………………………………………………...………18

§ 20. Klauzula informacyjna RODO …………………………………………………………..…….18

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia ………………………………………………..20

Załącznik nr 2 do SWZ – wzór formularza ofertowego ………………………………..……………….28

Załącznik nr 3 do SWZ- wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne…………………………………………………….30

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne …………………………………………………………….…….31

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

 ………………32

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej ………………………………………………………………………………………………….33

Załącznik nr 7 – wzór wykazu dostaw ……………………………………………………………………34

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zabudowy …….35

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym podwozia ….….36

Załącznik nr 10 – wzór tabeli porównawczej ……………………………………………………….……37

Załącznik nr 11 – wzór umowy………………………………..………………………………………….. 49

**§ 1.**

**Zamawiający**

1. Zamawiającym jest „Saur Neptun Gdańsk” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46,

80-858 Gdańsk.

1. Dane kontaktowe:

Tel. +48 58 325 27 00;

E-mail Zamawiającego: info@sng.com.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: [www.sng.com.pl](http://www.sng.com.pl)

Adres strony internetowej, gdzie publikowane są dokumenty zamówienia, w tym także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia – [www.sng.com.pl](http://www.sng.com.pl)

**§ 2.**

**Informacje ogólne**

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej „**SWZ**”), oznaczone jest znakiem **ZP – SAP/1/2021** i prowadzone pod nazwą „**Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm**” zwane jest dalej „**Postępowaniem**”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenia we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących Postępowania.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w Postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim.
3. Przedmiotem zamówienia w Postępowaniu jest dostawa w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 11.września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „**ustawą Pzp**”.

**§ 3.**

**Tryb Postępowania**

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp.
2. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 w zw. ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp, ogłoszone zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”, oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do postanowień art. 3 ust. 3 ustawy Pzp.

**§ 4.**

**Opis przedmiotu zamówienia i przedmiotowe środki dowodowe**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zostały zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Przedmiot zamówienia określony jest kodem CPV 34114000-9.
5. Przedmiotowe środki dowodowe.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego w WSZ wymagania, cechy lub kryteria, Wykonawca, jako przedmiotowe środki dowodowe obowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1. tabelę porównawczą sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ,
2. pełny opis parametrów technicznych oferowanego samochodu specjalnego opracowanego wg wymagań SWZ,
3. oświadczenie o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zabudowy samochodu specjalnego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,
4. oświadczenie o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym podwozia samochodu specjalnego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

**§ 5.**

**Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia: **18 miesięcy** liczonych od daty zawarcia umowy.

**§ 6.**

**Podstawy wykluczenia i warunki udziału w Postępowaniu**

***P r z e s ł a n k i w y k l u c z e n i a z P o s t ę p o w a n i a***

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust.1 pkt 1 -6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp , z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp
3. spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone w ust. 2.

***W a r u n k i u d z i a ł u w P o s t ę p o w a n i u***

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 umowę na dostawę samochodu specjalnego ssąco - płuczącego do czyszczenia kanalizacji, o wartości brutto umowy nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN. W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

***W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j ą c y s i ę o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a***

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
3. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w ust. 1;
4. spełnieniem warunku określonego w ust. 2 musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 3-4, jak również § 7 ust. należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

***P o l e g a n i e n a p o t e n c j a l e i n n y c h p o d m i o t ó w***

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 6.
2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp.
3. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
	1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
	2. wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie Postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

***P o z o s t a ł e p o s t a n o w i e n i a***

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych części zamówienia podwykonawcy, tj. podmiotowi, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, zdefiniowaną w art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Stosownie do postanowień art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje najpierw dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
3. Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 12 zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający będzie kontynuował procedurę ponownego badania o oceny ofert, o której mowa w ust. 13, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w Postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu Postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonych w ust. 1 oraz 2 na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego. Wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione są w § 7.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

**§ 7.**

**Podmiotowe środki dowodowe**

***W y k a z d o k u m e n t ó w i o ś w i a d c z e ń i c z a s i c h z ł o ż e n i a***

1. W terminie składania ofert, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej ,,JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku ,,Wzór JEDZ”. Opublikowanym wraz z SWZ na stronie internetowej www.sng.com.pl. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Ponadto Zamawiający żąda wskazania w Części II Sekcji D JEDZ informacji, czy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części IV Sekcji C pkt 10 JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Oświadczenia lub dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z § 8.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, Wykonawca musi przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:
	1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
5. prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
6. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Pzp

* 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	2. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
1. Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. Art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. Art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
	1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	2. Wykaz wykonanych dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz załączeniem dowodów / referencji wystawionych przez podmiot na rzecz którego były wykonane dostawy – potwierdzające należyte wykonanie.

***P o d m i o t y , k t ó r y c h p o t e n c j a ł e m w y k a z u j e s i ę W y k o n a w c a***

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów, na zasadach określonych w ust. 1.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w § 6 ust. 2, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w § 6 ust. 6, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, które określają:
	1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
	2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
	3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą..
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, musi na wezwanie Zamawiającego przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 3.

***W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j ą c y s i ę o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a***

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia w nim zawarte potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

***W y k o n a w c y z a g r a n i c z n i***

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4:
	1. pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1;
	2. pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 9 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument lub dokumenty, o którym/-ch mowa w ust 9 pkt 2, powinien/-ny być wystawiony/-e nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1. 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 10 stosuje się.
4. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

**§ 8.**

**Informacje dotyczące**

**porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

***I n f o r m a c j e o g ó l n e***

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu **platformy Open Nexus** pod adresem[**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **zwanej dalej także ,,Platformą”** z zastrzeżeniem ust.19.
3. Pierwsze użycie Platformy przez Wykonawcę w związku z Postępowaniem oznacza, że Wykonawca zapoznał się i akceptuje postanowienia ,,Instrukcji dla Wykonawców” zamieszczonej w zakładce ,,Instrukcje” i „Regulaminu internetowej Platformy zakupowej” udostępnianej w zakładce ,,Regulamin” na Platformie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert np. złożenie oferty w zakładce <<Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w Postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w Art. 221 Pzp.
5. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą na Platformie, w miejscu publikacji niniejszej SWZ.
6. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Dariusz Michalak, Komórka Przetargów pok.1, tel. (58) 325 27 00 wew. 233,

e-mail: dariusz.michalak@sng.com.pl.

1. W zakresie problemów technicznych związanych z działaniem Platformy można kontaktować się z Centrum Wsparcia klienta platformazakupowa.pl, tel. +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

***W y m a g a n i a t e c h n i c z n e***

1. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
2. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
3. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RRAM min. 2 GB, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.0.
5. włączona obsługa JavaScript
6. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
7. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
8. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF-8,
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
11. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl”, link do której został zawarty w miejscu publikacji SWZ.

***Sposób złożenia oferty i komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami***

1. W Postępowaniu nie zachodzą sytuacje określone w art. 65 ust. 1, art. 66 i z racji przedmiotu zamówienia także art. 69 ustawy Pzp. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza ,,Wyślij wiadomość” dostępnego na Platformie w trakcie etapu składania ofert.
3. Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 63 ust. 1 ustawy Pzp musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913. W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty wyodrębnić w postaci niezależnych plików i wczytać je na Platformę wraz z ofertą w sposób określony w ust. 11. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby pliki zawierające informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa zostały przez Wykonawcę nazwane przy użyciu zwrotu ,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
5. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, a także dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu oferty (np. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego), przekazywane są w formie elektronicznej zza pośrednictwem Platformy i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniami Postępowania określonym w § 2 ust. 1: numer i nazwa Postępowania.
8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu tj. w postaci lub formie elektronicznej, podpisanie jej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Natomiast w przypadku przekazania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
9. W sytuacjach awaryjnych np. niedziałania Platformy zakupowej Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zakresie awarii na adres dariusz.michalak@sng.com.pl.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).

**§ 9.**

**Wadium**

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie **30 000,00 PLN**.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ,,Saur Neptun Gdańsk” S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk,

 w Banku Pekao S.A. **nr 05 1240 1268 1111 0010 2451 9574**, z oznaczeniem „*Wadium – przetarg na dostawę specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm”.*

1. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeżeli odpowiednia kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego.
2. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), zgodnie z § 8 oraz będzie zawierała co najmniej następujące elementy:
3. Nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela,
4. Nazwę zamówienia,
5. Zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:
6. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana:
* Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
* Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
1. Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
2. Zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłacenia pełnej kwoty wadium na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w terminie 21 dni od dnia doręczenia, zawierającego oświadczenie Zamawiającego o zaistnieniu jednej z okoliczności określonych w pkt. 3.
3. Okres ważności umowy zabezpieczającej, który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej w ust. 2, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
5. Czynność wniesienia wadium nie podlega konwalidacji, nie można dokonać jego wpłaty po upływie wskazanego terminu składania ofert, jak również nie można uzupełnić dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna.
6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
7. upływu terminu związania ofertą,
8. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
9. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 14 oraz 15.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
11. który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert,
12. którego oferta została odrzucona,
13. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
14. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo upłynął termin do jego wniesienia.
15. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
16. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
18. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
19. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
20. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pap, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
21. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)  Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2)  zawarcie umowy w stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

**§ 10.**

**Termin związania ofertą**

1. Termin związania ofertą upływa dnia **15.09. 2021r**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Odmowa Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Komunikacja w sprawach określonych w niniejszym paragrafie odbywa się zgodnie z § 8.

**§ 11.**

**Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Oferta powinna zostać złożona na **formularzu ofertowym** sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):
4. JEDZ,
5. zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5-7 – jeśli dotyczy,
6. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności);
7. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 58 ustawy Pzp),
8. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz 1913) – jeśli dotyczy.
9. Do danych zawierających dokumenty tekstowe należy stosować format .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. Sposób złożenia oferty (wraz z załącznikami) został opisany w § 8 ust. 12 i następne.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją, o której mowa w § 8 ust. 3, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
11. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z instrukcją, o której mowa w § 8 ust.3. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów a także w sposób legalny ujawnione.
12. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty polega na usunięciu zamieszczonych na Platformie plików składających się na ofertę, a w przypadku dokonywania zmiany dodatkowo wczytaniu na Platformę nowych plików składających się na nową ofertę.
13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14. Ze względu na konieczność zachowania integralności danych zawartych w ofertach składanych przez Wykonawców w postaci dokumentów elektronicznych, wszelkie ewentualne zmiany w jej treści dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert winny skutkować złożeniem nowej oferty.
15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
16. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu izawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
17. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w § 6 ust.6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
18. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy albo pełnomocnika Wykonawców (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę zgodnie z art. 58 ustawy Pzp).
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
22. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

**§ 12.**

**Otwarcie ofert**

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia **18.06. 2021r. do godz. 11:00 na Platformie.**
2. **Oferty** zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy w **dniu 18.06.2021r. o godz. 12:00**
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej Postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie Internetowej Postępowania informację o:
5. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
6. Cenach zawartych w ofertach.

**§ 13.**

**Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w SWZ.
2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.
3. Cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
4. Cena oferty będzie stanowić maksymalną wartość umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
5. Cena winna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**§ 14.**

**Opis kryteriów oceny ofert, badania i oceny ofert**

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert.
2. Zamawiający zakłada dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody tego Wykonawcy, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta (niepodlegająca odrzuceniu) z najniższą ceną.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt złożenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w Postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić Postępowanie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawieniu wyżej wymienionych omyłek. W przypadku poprawienia innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

**§ 15.**

**Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

1. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
	* 1. przekazanie umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (tj. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp);
		2. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa);
		3. przekazanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 16.**

**Wzór umowy**

Wzór umowy został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**§ 17.**

 **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2%** wartości umowy brutto w jednej z form określonych w art. 450 ust.1 ustawy pzp.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego, w Komórce Przetargów Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Wałowej 46, pokój nr 2.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed podpisaniem umowy. Z jego treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona bezwarunkowo, nieodwołalnie oraz w terminie co najwyżej 21 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zaś terminy ważności zabezpieczenia winny gwarantować wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 453 Pzp.

**§ 18.**

**Pouczenie o środkach ochrony prawnej**

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu lub zaniechaniu czynności w Postępowaniu do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, podpisane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie:
	1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazane w sposób określony w art. 515 ust.1 lit a ustawy Pzp albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazane w inny sposób niż określony w art. 515 ust. 1 lit. a Pzp;
	2. 10 dni – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
	3. 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie zawiera:
5. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli),
6. nazwę i siedzibę Zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
7. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku,
8. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania,
9. określenie przedmiotu zamówienia,
10. wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
11. wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp,
12. zwięzłe przedstawienie zarzutów,
13. żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania,
14. wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
15. podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli,
16. wykaz załączników.
17. Do odwołania dołącza się:
18. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości,
19. dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu,
20. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
21. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
22. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.

**§ 19.**

**Pozostałe postanowienia**

1. Zamawiający unieważni Postępowanie, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 255 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu Postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.

**§ 20.**

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje się że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Saur Neptun Gdańsk” Sp. z o.o. z siedzibą: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: info@sng.com.pl bądź telefonicznie, pod numerem: 48 58 325 27 00;
* z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisemnie, na adres siedziby lub przez adres e- mail: odo@sng.com.pl;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm”** **sygn. ZP – SAP/1/2021** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**Wykaz załączników do SWZ**

Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 do SWZ – wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 3 do SWZ- wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

Załącznik nr 4 do SWZ – wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o braku zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 – wzór wykazu dostaw,

Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zabudowy,

Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym podwozia,

Załącznik nr 10 – wzór tabeli porównawczej,

Załącznik nr 11 – wzór umowy.

# Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

**Parametry techniczne specjalnego pojazdu ciśnieniowego**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco-płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500mm (Postępowanie nr: **ZP – SAP/1/2021)**

Poniżej podano podstawowe założenia i parametry techniczne kompletnego samochodu.

**Uwaga:**

**Wszystkie elementy zabudowy muszą być elementami standardowymi dostępnymi „od ręki” – nie dopuszcza się wyrobów jednostkowych – unikatowych, które muszą być w razie potrzeby ich wymiany specjalnie produkowane na zamówienie.**

**Warunki techniczne dla zabudowy i podwozia:**

1. **Charakterystyka techniczna podwozia:**

Podwozie przystosowane do wykonania zabudowy specjalistycznej, spełniające poniższe wymagania:

1. Pojazd przystosowany do jazdy w terenach pozamiejskich bez utwardzonych dróg, terenach podmokłych i grząskich.
2. Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe z 2021 r.
	1. Konfiguracja osi pojazdu: podwozie czteroosiowe typu terenowego z napędem na minimum trzy osie (8x6), dostosowane do zabudowy.
	2. Napęd na osie z dodatkowym przełożeniem terenowym.
	3. Rozstaw osi: 2 osie z przodu i 2 osie z tyłu.
3. Silnik:
4. moc silnika nie mniejsza niż 450 KM, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy.
5. silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami.
6. wydech wyprowadzony do góry za kabiną.
7. skrzynia biegów zautomatyzowana (zsynchronizowana).
8. dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody.
9. Osie przednie:
10. Zawieszenie mechaniczne
11. minimum jedna z przednich osi z napędem
12. Osie tylne:
13. dwie osie napędowe
14. Zawieszenie mechaniczne
15. blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych
16. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, przystosowana do potrzeb zabudowy, zapewniająca pracę urządzeń zabudowy - napęd dla przystawki odbioru mocy bezpośrednio z silnika - fabryczna producenta podwozia.
17. Układ hamulcowy:
18. hamulec osi przedniej i tylnej – bębnowe, dopuszcza się również hamulce tarczowe
19. układ hamulcowy z systemem EBS/ABS
20. hamulec silnikowy
21. osuszacz powietrza podgrzewany
22. Układ kierowniczy:
23. ze wspomaganiem
24. koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
25. immobiliser
26. Układ elektryczny:
27. mechaniczny wyłącznik akumulatorów
28. ogranicznik prędkości zgodnie z obowiązującymi przepisami
29. Zbiornik paliwa min. 400 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk
30. Koła 22,5” z oponami drogowo-terenowymi 315/80R, tarcze kół 10 – otworowe.
31. Kabina, wyposażenie standardowe zawierające co najmniej następujące elementy:
32. kabina trzymiejscowa, kolor biały
33. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulowane mechanicznie
34. siedzenie pasażerów regulowane mechanicznie
35. klimatyzacja
36. lusterka wsteczne sterowane/regulowane elektrycznie i podgrzewane
37. wskaźnik temperatury zewnętrznej
38. Kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z kolorowym wyświetlaczem LCD 7” umieszczonym w kabinie kierowcy.
39. lampy ostrzegawcze – belka świetlna LED z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny z oznakowaniem określonym przez zamawiającego
40. autoalarm z centralnym zamkiem umożliwiający zamknięcie kabiny w trakcie pracy zabudowy
41. konfiguracja stacyjki umożliwiająca pracę silnika pojazdu przy przebywaniu kierowcy-operatora na zewnątrz pojazdu i zamknięciu kabiny.
42. komputer pokładowy
43. tachograf cyfrowy (STC)
44. dźwiękowy sygnalizator biegu wstecznego
45. **Charakterystyka techniczna zabudowy ciśnieniowo-ssącej z systemem odzysku wody:**

Zabudowa specjalna o funkcji ssąco-ciśnieniowej przeznaczona do udrażniania, usuwania osadów i czyszczenia kanalizacji sanitarnej, kanałów i kolektorów okrągłych i jajowych od DN500 mm do DN1,6 x 2,4 m

1. **Zbiornik szlamu i zbiornik wodny:**
2. Zbiornik szlamowy cylindryczny o pojemności komory osadowej w przedziale od minimum 9 000 litrów do ok. 12 000 litrów.
3. Zbiornik wodny (wody podczyszczonej) o pojemności komory wodnej w przedziale od minimum 4000 litrów do ok. 6000 litrów.
4. Zbiorniki szlamowy i wodny wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 o grubości minimum 5,0 mm. Dopuszcza się dla zabudowy z oddzielnym zbiornikiem wody inną grubość ścian zbiornika na wodę – nie mniej niż 2,5 mm i odpowiednio do wymagań konstrukcji zabudowy.
5. Pokrywa tylna zbiornika szlamowego wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088, otwierana i zamykana hydraulicznie.
6. Zbiornik szlamowy wyposażony w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa oraz w zabezpieczenie przepełnieniowe zbiornika.
7. Zbiornik wyposażony we wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika szlamem.
8. W tylnej pokrywie zbiornika króciec ssania i opróżniania z zasuwą płaską zamykaną i otwieraną elektropneumatycznie, o średnicy DN150, złączem typu Perrot wykonanym ze stali ocynkowanej i zaślepką.
9. Króciec do napełnienia zbiornika wodą 2” ze złączem typu Storz C wg PN-M-51031:2015-07, zaworem kulowym nierdzewnym odcinającym 2” oraz zaślepką.
10. Instalacja umożliwiająca zrzut wód nadosadowych ze zbiornika szlamu.
11. Wskaźnik napełnienia komory wodnej przy króćcu napełniającym.
12. Opróżnianie zbiornika szlamowego mechanicznie np. poprzez podniesienie całego zbiornika z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem, kąt podniesienia minimum 40 stopni lub inne opróżnianie mechaniczne.
13. Zbiornik szlamowy wyposażony w system płucząco-myjący wewnętrze zbiornika.
14. Rynna spustowa/fartuch wylotowy zabezpieczający przed rozpryskiwaniem ścieków podczas opróżniania zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 z bezpiecznymi krawędziami (zaokrąglenie, wywijka itp.)
15. Tablica reklamowa wg wzoru wskazanego przez SNG, umieszczona wzdłuż, przynajmniej po jednej stronie zbiornika.
16. Zamykane szafki na węże ssące umieszczone na obu bokach zabudowy, wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza się pokrywy szafek wykonane z aluminium. Dodatkowo, nad szafkami, haki do zawieszenia węży po jednej ze stron pojazdu.
17. Z tyłu zabudowy umieszczone minimum dwie lampy ostrzegawcze z kloszem w kolorze żółtym (np. kogut LED) zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi - jedna na ramieniu wysięgnika, druga na pojeździe.
18. Wysokość całkowita samochodu po zabudowie nie więcej niż 3,90 m.
19. Długość całkowita pojazdu po zabudowie nie więcej niż 11,5 m
20. **Układ ssania:**
21. Wydajność znamionowa pompy próżniowej przy 60% próżni: nie mniej niż 4000 m3/h.
22. Max podciśnienie: nie mniej niż 0,9 bar
23. Średnica węża ssącego DN150 i długość minimum 18 m.
24. Wąż ssący zaopatrzony w końcówkę typu Perrot wykonaną ze stali ocynkowanej.
25. Jako wyposażenie dostarczyć dwa króćce ssawne z inżektorem wykonane z aluminium podpinane na złączu typu Perrot na końcu węża ssącego DN150 o długościach:

a) L=1 m – 1 szt.

b) L=1,5 m – 1 szt.

1. Kołowrót węża ssącego zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym sterowanym hydraulicznie. Możliwość pracy w zakresie: obrót, wydłużenie, skrócenie, podnoszenie, opuszczanie, rozwijanie węża. Obszar obrotu nie mniej niż 180 stopni. Wspólne systemowe prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego. Dodatkowe oświetlenie robocze LED na ramieniu wysięgnika.
2. Zasięg wysięgnika licząc od osi pojazdu nie mniej niż 4,5 m w każdą stronę prostopadle do osi pojazdu, w tym wydłużenie teleskopowe wysięgnika nie mniej niż 1,2 m.
3. Obrotowy bęben do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy DN150 i długości minimum 18 m. Napęd bębna hydrauliczny.
4. Zabezpieczenie pompy próżniowej przed zassaniem osadów.
5. **Układ wysokociśnieniowy:**
6. Wydajność pompy wysokociśnieniowej: nie mniejsza niż 540 l/min przy ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 170 bar. Osiąganie w/w parametrów przez pompę wysokociśnieniową wymagane jest przy pracy na ok. 90% swojego maksymalnego możliwego wydatku.
7. Wąż wysokociśnieniowy o średnicy DN32 mm.
8. Długość węża wysokociśnieniowego DN32 mm, nie mniejsza niż 240 m
9. Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody.
10. Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności nie mniejszej niż 240 m węża DN 32 mm. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 32 mm i długości 240 m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Wspólne, systemowe prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego poprzez wysięgnik teleskopowy.
11. Bęben mały wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 lub ze stali S235JR ocynkowanej lakierowanej z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości minimum 80m z napędem hydraulicznym, z automatycznym prowadzeniem węża oraz dociskiem do układania. Wyposażony w pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”.
12. Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody:
	* głowica kanałowa 1 1/4”
	* głowica stożkowa 1 1/4”
	* głowica typu Granat 1 1/4”
13. Wyposażenie w komplet rolek prowadzących wąż ciśnieniowy DN32: nastudzienne i osłona węża w kinecie – 1 kpl.
14. **System recyklingu wody:**
15. System odzysku wody przeznaczony do pracy ciągłej, w pełni zautomatyzowany, gwarantujący odpowiednią ilość i jakość wody oraz nieprzerwaną pracę pompy wysokociśnieniowej przy zachowaniu jej maksymalnej wydajności. System odzysku wody przeznaczony do pracy ciągłej, w pełni zautomatyzowany, gwarantujący wodę z recyklingu w ilości niezbędnej dla nieprzerwanej pracy pompy wysokociśnieniowej przy zachowaniu jej maksymalnej wydajności i przy zagwarantowaniu właściwej jakości wody z recyklingu dla zainstalowanych i zasilanych nią urządzeń ciśnieniowych.
16. Wydajność systemu recyklingu większa o minimum 100% od max. wydajności oferowanej pompy wysokociśnieniowej.
17. System powinien zapewniać pracę z recyklingiem również w przypadku czyszczenia kanałów zatłuszczonych – możliwość separacji tłuszczów.
18. System bieżącej kontroli pracy układu recyklingu wody elektroniczny lub wzrokowy, umożliwiający prowadzenie kontroli poprawności pracy recyklingu wody podczas pracy zabudowy.
19. Elementy metalowe systemu odzysku wody w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088.
20. **Sterowanie:**
21. Główna szafka sterownicza i elementy sterowania zabezpieczona przed wodą nie mniej niż IP65 (wg normy PN-EN 60529:2003), zamykana, oświetlona, ogrzewana elektrycznie, umieszczona z tyłu pojazdu. Opisy w języku polskim. Obudowa szafki ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu, w tym system do obsługi i komunikacji z najważniejszymi elementami pojazdu. Szafka sterownicza musi umożliwiać kompletne sterowanie w przypadku np. awarii zdalnego sterowania pilotem.
22. Zdalne sterowanie radiowe poprzez pilota z Joystickiem i wyświetlaczem o zasięgu co najmniej 150 m, obsługujące co najmniej następujące funkcje:
23. Wyłącznik bezpieczeństwa.
24. Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania.
25. Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego.
26. Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci).
27. Włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej.
28. Ustawianie i kontrola ciśnienia pracy.
29. Włączanie/wyłączanie pompy ssącej.
30. Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie.
31. Start – Stop silnika samochodu.
32. Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcją pamięci).
33. Otwieranie/Zamykanie zbiornika.
34. Sterowanie systemem opróżniania zbiornika.
35. Włączanie/wyłączanie systemu czyszczenia/płukania zbiornika.
36. Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania, ładowarka baterii w kabinie kierowcy oraz dodatkowa bateria do pilota przygotowana do pracy. Typ pilota uniwersalny, w przypadku potrzeby zamówienia dostępny w serwisie Wykonawcy.
37. Na wyświetlaczu powinny pojawiać się co najmniej następujące informacje oraz ostrzeżenia:
38. Parametry pracy pompy ciśnienia i pompy ssącej.
39. Wydatku wody w danym momencie.
40. Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego.
41. Stanu pracy głównych elementów zabudowy.
42. Liczniki pracy głównych elementów zabudowy: pompy wysokociśnieniowej, pompy ssącej, przystawki odbioru mocy.
43. Obrotomierza silnika pojazdu.
44. Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju (zabudowa).
45. Potrzeba konserwacji elementów wyposażenia.
46. Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii pilota zdalnego sterowania.
47. Liczniki godzin pracy pomp w szafce sterowniczej.
48. **Inne wymagania:**
49. Wszystkie elementy wchodzące w skład podwozia i wykorzystane do wykonania zabudowy dostarczanego pojazdu muszą być fabrycznie nowe.
50. Zabudowa wyposażona w 2 wyłączniki awaryjne zabudowy i silnika umieszczone po obu stronach zabudowy na tyle pojazdu.
51. Zabudowa wyposażona w system zapewniający możliwość pracy przy temperaturze do -15 0C w sytuacjach awaryjnych.
52. Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: termometr, manometry oraz liczniki czasu pracy pomp (ciśnieniowej, próżniowej i odzysku) umożliwiające pracę w sytuacjach awaryjnych w temperaturach ujemnych ( do -150C).
53. Pneumatyczny system opróżniania instalacji ciśnieniowej.
54. Wyposażenie w instalację zapewniającą możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków (przerzut ścieków pomiędzy dwoma obiektami sieci kanalizacyjnej) o wydajności co najmniej 2000 l/min.).
55. Żaden element zabudowy nie może być zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie może podlegać nadzorowi UDT.
56. Osłony dźwiękochłonne stanowiska pomp.
57. Imadło o szerokości szczęk nie mniej niż 150mm.
58. Hydrauliczny podnośnik o udźwigu minimum 250 kg (wyciągarka do pokryw) do podnoszenia włazów i pokryw studzienek umiejscowiona na końcu ramienia roboczego.
59. Potrójny uchwyt na narzędzia np. hak, młot, łopaty, drabinę itp.
60. Uchwyt trzymający pachołki drogowe.
61. Miejsce do mycia rąk - zbiornik wody elektrycznie podgrzewany – zasilany 24V.
62. Przenośna lampa zasilana z instalacji samochodu do oświetlenia miejsca pracy ze zwijaczem kablowym ok. 15 m.
63. Zabudowa wyposażona w zamykany (zabezpieczone przed kradzieżą) pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu. Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088.
64. Pojemnik na złom ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 na odpady (metal, kamienie, inne) umieszczony na tyle pojazdu.
65. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.
66. Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).
67. Ofertowany pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aktualnym przepisom prawnym jako pojazd specjalny.
68. **Wykonawca zobowiązany jest:**
	1. Dostarczyć kompletne pojazd specjalny zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami szczegółowymi zamówienia, wiedzą techniczną i obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej normami i przepisami.
	2. Wszystkie elementy wchodzące w skład podwozia i zabudowy dostarczanego pojazdu muszą być fabrycznie nowe.
	3. Zapewnić krajowy (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy realizujący naprawy (w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego) z podaniem adresów na oświadczeniu załączonym do oferty - Załącznik nr 8 do WSZ.
	4. Zapewnić lokalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia (w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego tj. na terenie Trójmiasta + ok. 25 km od granicy Trójmiasta) z podaniem adresów na oświadczeniu załączonym do oferty - Załącznik nr 9 do WSZ.
	5. Wykonać naprawę gwarancyjną w czasie nie dłuższym niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia usterki drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej Wykonawcy, czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne (rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej nie później niż 48 godz. od chwili zgłoszenia).
	6. Do oferty należy dołączyć odpowiadającą niniejszej specyfikacji tabelę porównawczą wg wzoru załącznika nr 10 do WSZ.
69. **Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia:**
	1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Działu Obsługi Transportu Zamawiającego w Gdańsku ul. Wałowa 53, w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 14:00 na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
	2. Zatankowane do pełna zbiorniki dostarczonego pojazdu (zarówno paliwa i AdBlue).
	3. Przeprowadzenie, w Dziale Obsługi Transportu Zamawiającego, w Gdańsku, ul. Wałowa 53, prób sprawnościowych zgodności parametrów dostarczonego pojazdu, potwierdzonych protokółem.
	4. Przeszkolenie praktyczne pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego pojazdu, obejmujące minimum 5 dni pracy. Koszt szkolenia i paliwa pokrywa Wykonawca. Szkolenie pracowników przeprowadzić w pierwszym tygodniu licząc od daty dostarczenia pojazdu, lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsku ul. Wałowa 53.
	5. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania samochodu będącego przedmiotem zamówienia jako pojazd specjalny kompletny w właściwym miejscowo dla Zamawiającego Wydziale Komunikacji. Przed dokonaniem rejestracji samochodu jako specjalny Wykonawca przedstawi zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania tej czynności, w szczególności dopuszczenie jednostkowe do ruchu jako pojazd specjalny lub homologację pojazdu.
	6. Wykonawca na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsk ul. Wałowa 53, na koszt własny, przeszkoli wyznaczonych pracowników SNG w zakresie umożliwiającym dokonywanie samodzielnych napraw nadwozia dostarczonego samochodu po upływie gwarancji.
	7. Wykonawca zapewnienia dostawę oryginalnych części zamiennych elementów użytych do wykonania zabudowy dostarczonego samochodu, odpłatnie po upływie udzielonej gwarancji przez minimum 10 lat, licząc od dnia odbioru.
70. **Odbiory cząstkowe i końcowy pojazdu:**
	1. Odbiór techniczny wstępnego montażu celem wniesienia ewentualnych uwag przed malowaniem – u Wykonawcy - udział 2 osób od Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w tym koszty przejazdu i zakwaterowania.
	2. Odbiór techniczny po wykonaniu prób ruchowych i malowaniu – u Wykonawcy, udział 2 osób od Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w tym koszty przejazdu i zakwaterowania.
	3. Odbiór końcowy po dostarczeniu do Gdańska na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego w Gdańsku ul. Wałowa 53.
71. **Do odbioru końcowego pojazdu wymagane są następujące dokumenty:**
	1. Dopuszczenie jednostkowe do ruchu jako pojazd specjalny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej lub homologację pojazdu.
	2. Karta pojazdu;
	3. Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę bezpośrednio na Zamawiającego
	4. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pojazdu, zamontowanych na zabudowie urządzeń i dostarczonego wyposażenia,
* dwa egzemplarze w języku polskim i jeden egzemplarz w języku angielskim. Dokumentacja w języku angielskim tylko w przypadku realizacji zabudowy poza granicami Polski. Dokumentacja powinna zawierać :
* Spis treści i numeracje stron,
* Szczegółowy opis działania (zabudowy podwozia),
* Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części,
* Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,
* Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia,
* Wykaz części szybko zużywających się wraz z indeksami i nazwą producenta oraz czasokresem wymiany,
* Kopie oryginalnych kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń gotowych w przypadku gdy udzielona na nie gwarancji ich producentów jest dłuższa niż gwarancja na kompletną zabudowę.
	1. Instrukcje obsługi w języku polskim;
	2. Aktualne Certyfikaty UDT na zabudowane zawory bezpieczeństwa;
	3. Oświadczenie, że żaden element zabudowy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie podlega dozorowi UDT.
	4. Oświadczenie o zgodności kompletnego pojazdu z przepisami Unii Europejskiej.
	5. Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości Wykonawcy, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.
	6. Dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:
1. Instrukcja obsługi i schematy (elektryczny i technologiczny) w języku polskim (całego przedmiotu zamówienia zabudowy i kompletnego podwozia),
2. katalog części zamiennych w języku polskim zabudowa i kompletne podwozie,
3. oryginały dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
4. **Gwarancja:**
	1. Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 24 miesiące od odbioru końcowego na kompletny pojazd, wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne części zabudowy, nie dopuszcza się krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące. W okresie udzielanej gwarancji wybrany Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać określone dokumentacją gwarancyjno–eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca wykona generalny przegląd samochodu. Wykonawca wykona przeglądy i konserwacje przedmiotowego samochodu w okresie gwarancji w Dziale Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsk ul. Wałowa 53.
	2. Okres gwarancji należy podać jednoznacznie w miesiącach, a nie w motogodzinach (Mth).

# Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

**OFERTA**

  **Do "Saur Neptun Gdańsk” S.A.**

  **80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 46**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

*Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego, składamy ofertę na wykonanie zamówienia w Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „**Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm**” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021), zwanego dalej „Postępowaniem”, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

**cena netto** ............................ zł (słownie zł...............................................................),

**cena brutto ........................... zł** (słownie zł..............................................................),

zawierającą podatek od towarów i usług VAT – **….. %** w wysokości......................................zł.

**2. Oświadczamy, że**

1. wyżej podana cena ofertowa obejmuje całość zamówienia, opisanego w SWZ z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów niezbędnych do poniesienia przy realizacji przedmiotu zamówienia,
2. udzielamy na kompletny pojazd ……… miesięcy gwarancji bez limitu kilometrów,
3. termin realizacji zamówienia: **18 miesięcy** liczonych od daty zawarcia umowy**.**

1. warunki płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej wystawionej faktury,
2. zapoznaliśmy się z SWZ, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości:

……………..……………zł w formie ……………………………..…………………………………,

1. zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego przed terminem składania ofert, w drodze zapytań do SWZ.
2. Oświadczamy, iż załączyliśmy w odrębnym pliku/plikach, w załączeniu do niniejszej oferty, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W załączeniu przedkładamy wyjaśnienia, o których mowa w § 11 ust 3 pkt 5 SWZ.**[[1]](#footnote-1)**
3. Oświadczamy, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: **2**

……………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………

*nazwa (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji*

1. Oświadczamy, że wadium złożone zgodnie z wymogami SWZ należy zwrócić na rachunek bankowy

nr …………………………………………………………………………..………

nazwa banku ………………………………………………………………..……

(w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu)

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty**3**

 nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

 z przepisami o podatku od towarów i usług.

będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami

 o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

 …………………………….…….**4** objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty

 podatku) będzie wynosiła …………………....**5** zł.

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a w tym składania w nim wymaganych oświadczeń lub dokumentów,
a w przypadku podpisania umowy o zamówienie publiczne jej wykonania. **6**
2. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego Postępowania:

imię i nazwisko ……………………………………………………. Tel. ………………………………...

e-mail: ………………………………………………………

1. Oświadczamy, że na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, posiadamy konto bankowe nr ……………………………………………………………………………………….……………………, które uwidocznione jest w wykazie „Biała Lista Podatników” prowadzonym na stronach internetowych Min. Finansów, a także odpowiednio Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG).
2. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

# opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W § 7 UST. 1 (I ART. 125 UST.1 USTAWY PZP) \***

Działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………...……………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu ani ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

**\*** W przypadku wydania wyroku lub decyzji, o których mowa powyżej, Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

**Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne**

**OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W § 7 UST. 1**

**(I ART. 125 UST.1 USTAWY PZP)**

Działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………...……………………

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

**OŚWIADCZENIE**

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 roku, poz.2019 ze zm.) tj. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 tj. z dnia 11.02.2021r.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy)*

1. nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 tj. z dnia 11.02.2021) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w postępowaniu /\*;
2. należy do tej samej grupy kapitałowej, rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 tj. z dnia 11.02.2021), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w Postępowaniu/\*:
	1. ……………………………….
	2. ………………………………...

i jednocześnie przedkładam w załączeniu dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

 ***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

**/\*** niepotrzebne skreślić*.*

# Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU ZAKŁÓCENIA KONKURENCJI WYNIKAJĄCEGO Z WCZEŚNIEJSZEGO ZAANGAŻOWANIA TEGO WYKONAWCY LUB PODMIOTU, KTÓRY NALEŻY Z WYKONAWCĄ DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ \***

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 roku, poz.2019 ze zm.) oświadczam, że:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa Wykonawcy)*

nie doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.2021, poz. 275 tj. z dnia 11.02.2021r.), w przypadkach o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 ***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

\* W przypadku, gdy doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, nie dochodzi do wykluczenia, gdy spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór wykazu dostaw

**WYKAZ DOSTAW**

(na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 SWZ)

 Dotyczy Postępowania pod nazwą **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp**. | **Przedmiot umowy**  | **Wartość umowy brutto w PLN**  | **Data realizacji umowy od – do** **(dd/mm/rrrr)**  | **Nazwa i siedziba podmiotu na rzecz, którego dostawa została wykonana**  |
| **A**  | **B**  | **C**  | **D**  | **E**  |
| 1.  |   |   |   |   |
| 2.  |   |   |   |   |

W załączeniu przedkładamy dowody potwierdzające, że powyższe zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 ***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zabudowy

**OŚWIADCZENIE**

**O SERWISIE GWARANCYJNYM I POGWARANCYJNYM ZABUDOWY**

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, oświadczam, że/ oświadczamy, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy samochodu, realizujący naprawy zapewniamy w:

(nazwa) ………………………………………………………………………………………….………

(dokładny adres) …………………………………………………………………………….…………

(telefon kontaktowy) ………………………………………………………………………….………..

(adres e-mail) ………………………………………………………………………………………….

(odległość od siedziby Zamawiającego w [km]) ……………………………………………………

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór oświadczenia o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym podwozia

**OŚWIADCZENIE**

**O SERWISIE GWARANCYJNYM I POGWARANCYJNYM PODWOZIA**

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym, oświadczam, że/ oświadczamy, że serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia samochodu, realizujący naprawy zapewniamy w:

(nazwa) ………………………………………………………………………………………….………

(dokładny adres) …………………………………………………………………………….…………

(telefon kontaktowy) ………………………………………………………………………….………..

(adres e-mail) ………………………………………………………………………………………….

(odległość od siedziby Zamawiającego w [km]) ……………………………………………………

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

# Załącznik nr 10 do SWZ – Wzór tabeli porównawczej

Przystępując do udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie **„Dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm” (Postępowanie nr ZP – SAP/1/2021)**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczamy, że dołączamy odpowiadającą SWZ tabelę porównawczą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Składowe oferty** | **Parametry/element/wyposażenie** | **Wymagane parametry samochodu ciśnieniowego** | **Parametry oferowanego samochodu ciśnieniowego**  |
| 1 | Elementy użyte do budowy zabudowy ciśnieniowej | Dostępność | **standardowe- powszechnie dostępne** |   |
| 2 | Podwozie | Przystosowane do podłoża | **nieutwardzonego, podmokłego, grząskiego** |   |
| 3 |  | Stan | **fabrycznie nowe z 2021 r.** |   |
| 4 |  | Rodzaj napędu podwozia | **minimum 8x6 (3 osie pędne /4)** |   |
| 5 |  | Napęd osi | **z przełożeniem terenowym** |   |
| 6 |   | Rozstaw osi | **2 osie z przodu, 2 osie z tyłu** |   |
| 7 | Silnik | Moc silnika | **nie mniej niż 450 KM** |   |
| 8 |  | Emisja spalin  | **zgodna z obowiązującymi przepisami** |   |
| 9 |  | Wyprowadzenie wydechu | **do góry za kabiną** |   |
| 10 |  | Skrzynia biegów | **Zautomatyzowana (zsynchronizowana)** |   |
| 11 |   | Filtr paliwa | **dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody** |   |
| 12 | Osie przednie | Zawieszenie  | **mechaniczne** |   |
| 13 |   | Napęd | **minimum jedna z osi** |   |
| 14 | Osie tylne | Zawieszenie  | **mechaniczne** |   |
| 15 |  | Napęd | **dwie osie napędowe** |   |
| 16 |   | Blokada mechanizmu różnicowego  | **tak** |   |
| 17 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do potrzeb zabudowy | napęd dla przystawki odbioru mocy bezpośrednio z silnika | **fabryczna producenta podwozia** |   |
| 18 | Układ hamulcowy | Hamulec osi przedniej i tylnej | **bębnowe/ ew. tarczowe** |   |
| 19 |  | Systemy | **EBS/ABS** |   |
| 20 |  | Hamulec silnikowy | **tak** |   |
| 21 |   | Osuszacz powietrza  | **podgrzewany** |   |
| 22 | Układ kierowniczy | Wspomaganie  | **tak** |   |
| 23 |  | Regulacja koła kierowniczy | **wysokość i pochył** |   |
| 24 |   | Immobiliser  | **tak** |   |
| 25 | Układ elektryczny | Wyłącznik akumulatorów | **mechaniczny** |   |
| 26 |   | Ogranicznik prędkości  | **zgodnie z obowiązującymi przepisami** |   |
| 27 | Zbiornik paliwa | Pojemność | **minimum 400 litrów** |   |
| 28 |   | Rodzaj zamknięcia zbiornika paliwa | **korek zamykany kluczem** |   |
| 29 | Koła | Rozmiar | **22,5"** |   |
| 30 |  | Opony | **drogowo-terenowe 315/80R** |   |
| 31 |   | Tarcze kół | **10 - otworowe** |   |
| 32 | Kabina | Wyposażenie  | **standardowe** |   |
| 33 |  | Ilość miejsc | **3** |   |
| 34 |  | Kolor | **biały** |   |
| 35 |  | zawieszenie siedzenia kierowcy | **pneumatyczne** |   |
| 36 |  | regulacja siedzenia kierowcy | **mechaniczna** |   |
| 37 |  | regulacja siedzenia pasażera | **mechaniczna** |   |
| 38 |  | klimatyzacja | **tak** |   |
| 39 |  | lusterka wsteczne | **regulowane elektrycznie i podgrzewane** |   |
| 40 |  | wskaźnik temperatury zewnętrznej | **tak** |   |
| 41 |  | wyświetlacz kamery cofania | **LCD 7"** |   |
| 42 |  | lampy ostrzegawcze na dachu kabiny | **belka świetlna LED z kloszami w kolorze żółtym**  |   |
| 43 |  | Oznakowanie lamp ostrzegawczych | **określone przez zamawiającego** |   |
| 44 |  | autoalarm | **z centralnym zamkiem umożliwiający zamknięcie kabiny w trakcie pracy zabudowy**  |   |
| 45 |  | konfiguracja stacyjki  | **umożliwiająca pracę silnika pojazdu przy przebywaniu kierowcy-operatora na zewnątrz pojazdu i zamknięciu kabiny** |   |
| 46 |  | komputer pokładowy | **tak** |   |
| 47 |  | tachograf cyfrowy (STC) | **tak** |   |
| 48 |   | Sygnalizator biegu wstecznego | **dźwiękowy** |   |
| 49 | Zabudowa ciśnieniowo-ssącej | Średnica obiektów czyszczonych | **od DN500 mm do DN1,6 x 2,4 m** |   |
| 50 | Zbiornik szlamu i zbiornik wodny | Pojemność zbiornika szlamu | **w przedziale 9 000 ÷ 12 000 litrów** |   |
| 51 |  | Pojemność zbiornika wodnego | **w przedziale ok. 4 000 ÷ 6 000 litrów** |   |
| 52 |  | Materiał zbiorników | **stal nierdzewna 1.4301, grubość min. 5,0 mm** |   |
| 53 |  | Materiał zbiorników na wodę | **stal nierdzewna 1.4301, grubość min. 2,5 mm** |   |
| 54 |  | Otwieranie i zamykanie pokrywy tylnej szlamowej | **hydrauliczne** |   |
| 55 |  | Materiał pokrywy tylnej szlamowej | **stal nierdzewna 1.4301** |  |
| 56 |  | Zawór bezpieczeństwa zbiornika szlamowego | **nadciśnieniowy** |   |
| 57 |  | Zabezpieczenie przepełnieniowe zbiornika | **tak** |   |
| 58 |  | Wskaźnik poziomu napełniania szlamem | **tak** |   |
| 59 |  | System płucząco-myjący wewnętrze zbiornika szlamowego | **tak** |   |
| 60 |  | Opróżnianie zbiornika szlamowego | **podniesienie o kąt minimum 40 st., lub inne mechaniczne** |   |
| 61 |   | Wskaźnik napełnienia komory wodnej  | **przy króćcu napełniającym** |   |
| 62 | Rynna spustowa/fartuch wylotowy zabezpieczający przed rozpryskiwaniem ścieków podczas opróżniania zbiornika | Materiał rynny | **stal nierdzewna 1.4301** |   |
| 63 |  | Krawędzie rynny | **bezpieczne ( zaokrąglenie, wywijka itp.)** |   |
| 64 | Króciec ssania i opróżniania zbiornika | Zasuwa | **płaska zamykana i otwierana elektropneumatycznie**  |   |
| 65 |  | Średnica króćca | **DN150** |   |
| 66 |  | Złącze króćca ze stali ocynkowanej | **Perrot + zaślepka** |   |
| 67 | Króciec do napełnienia zbiornika wodą 2” | Złącze | **Storz C** |   |
| 68 |  | Zaworem odcinający | **kulowy 2" + zaślepka** |   |
| 69 |  | Instalacja  | **umożliwiająca zrzut wód nad osadowych ze zbiornika szlamu** |   |
| 70 |   | Opróżnianie zbiornika | **podniesienie o kąt minimum 40 st., lub inne mechaniczne** |   |
| 71 | Tablica reklamowa wg wzoru wskazanego przez SNG | Lokalizacja tablicy | **umieszczona wzdłuż zbiornika** |   |
| 72 |   | Ilość tablic | **przynajmniej po jednej stronie zbiornika** |   |
| 73 | Szafki na węże ssące  | Zamykane | **tak** |   |
| 74 |  | Lokalizacja | **umieszczone na obu bokach zabudowy** |   |
| 75 |  | Materiał wykonania | **stal nierdzewna, dopuszcza się pokrywy szafek wykonane z aluminium** |   |
| 76 |   | Dodatek nad szafkami | **haki do zawieszenia węży po jednej ze stron pojazdu** |   |
| 77 | Lampy ostrzegawcze  | Ilość | **minimum dwie** |   |
| 78 |  | Kolor klosza | **żółty** |   |
| 79 |  | Zabezpieczenie | **kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi** |   |
| 80 |  | Lokalizacja | **jedna na ramieniu wysięgnika, druga na pojeździe** |   |
| 81 |  | Wysokość całkowita samochodu  | **do 3,9 m**  |   |
| 82 |   | Długość całkowita samochodu | **do 11,5 m** |   |
| 83 | Układ ssania | Wydajność pompy próżniowej [m3/h] | **nie mniej niż 4000 przy próżni 60 %** |   |
| 84 |  | Maksymalne podciśnienie | **nie mniej niż 0,9 bar** |   |
| 85 |  | Średnica węża ssącego | **DN150** |   |
| 86 |  | Długość węża ssącego | **minimum 18 m** |   |
| 87 |  | Końcówka węża ssącego | **typu Perrot ze st. ocynkowanej** |   |
| 88 |  | Obrót wysięgnika kołowrotu węży  | **minimum 180 stopni** |   |
| 89 |  | Prowadzenie węża | **wspólne dla węża ssącego i ciśnieniowego** |   |
| 90 |  | Ramię wysięgnika | **z dodatkowym oświetleniem roboczym LED** |   |
| 91 |  | Zasięg wysięgnika  | **nie mniej niż 4,5 m od osi pojazdu w obie strony prostopadle do osi pojazdu** |   |
| 92 |  | Wydłużenie teleskopowe wysięgnika | **nie mniej niż 1,2 m** |   |
| 93 |  | Obrotowy bęben do magazynowania węża ssącego, na bębnie wąż ssący.  | **o średnicy DN150 i długości minimum 18 m** |  |
| 94 |  | Napęd bębna | **hydrauliczny** |  |
| 95 |  | Króćce ssawne z inżektorem - złącze | **Perrot** |   |
| 96 |  | Króćce ssawne z inżektorem - materiał | **aluminium** |   |
| 97 |  | Króćce ssawne z inżektorem - ilość | **2** |   |
| 98 |  | Króćce ssawne z inżektorem - długość | **L=1 m – 1 szt. L=1,5 m – 1 szt.** |   |
| 99 |   | Zabezpieczenie pompy próżniowej  | **przed zassaniem osadów** |   |
| 100 | Układ wysokociśnieniowy | Wydajność pompy ciśnieniowej [l/min] przy pracy na 90% maksymalnego wydatku | **nie mniej niż 540** |   |
| 101 |  | Ciśnienie robocze przy pracy na 90% maksymalnego wydatku | **nie mniejsze niż 170 bar** |   |
| 102 |  | Średnica węża ciśnieniowego | **DN32** |   |
| 103 |  | Długość węża ciśnieniowego | **nie mniej niż 240 m** |   |
| 104 |  | System recyklingu wody | **w pełni automatyczny** |   |
| 105 |  | Zdalne sterowanie pilotem o zasięgu | **co najmniej 150 m** |   |
| 106 |  | Zabezpieczenie do pracy w warunkach zimowych  | **do -15 stopni C** |   |
| 107 |  | Instalacja do pracy jako przepompownia o wydajności | **co najmniej 2000 l/min.** |   |
| 108 |   | Regulacja wydatku i ciśnienia | **płynna** |   |
| 109 | Bęben na wąż ciśnieniowy | Napęd bębna  | **hydrauliczny** |   |
| 110 |  | Pojemność bębna  | **nie mniejsza niż na wąż DN32 o dł. 240 m** |   |
| 111 |  | Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy  | **DN32 o dł. 240 m** |  |
| 112 |  | System automatycznego układania węża na bębnie | **tak** |  |
| 113 |   | Prowadzenie węża  | **wspólne dla węża ssącego i ciśnieniowego** |   |
| 114 | Bęben mały | Materiał | **stal nierdzewna 1.4301 lub stal S235JR ocynkowana lakierowana** |   |
| 115 |  | Napęd bębna małego | **hydrauliczny** |   |
| 116 |  | Prowadzenie węża na bębnie małym | **automatyczne z dociskiem do układania** |   |
| 117 |  | Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem | **1/2"** |  |
| 118 |  | Wąż ciśnieniowy bębna małego - długość | **min. 80 m** |   |
| 119 |   | Wąż ciśnieniowy bębna małego - średnica | **1/2"** |   |
| 120 | Zestaw głowic czyszczących do odzysku wody | Materiał wkładki | **ceramika** |   |
| 121 |  | Głowica kanałowa | **1 1/4”** |   |
| 122 |  | Głowica stożkowa | **1 1/4”** |   |
| 123 |   | Głowica typu Granat | **1 1/4”** |   |
| 124 | Komplet rolek prowadzących wąż ciśnieniowy | Średnica węża | **DN32** |   |
| 125 |  | Rolki nastudzienne | **komplet** |   |
| 126 |   | Osłona węża w kniecie | **komplet** |   |
| 127 | System recyklingu wody | Rodzaj pracy | **Ciągły, w pełni zautomatyzowany** |   |
| 128 |  | Możliwość separacji tłuszczów | **tak** |   |
| 129 |  | Wydajność | **2 x większa od wydajności pompy wysokociśnieniowej** |   |
| 130 |  | System kontroli pracy układu recyklingu  | **elektroniczny lub wzrokowy** |   |
| 131 |   | Elementy metalowe - materiał | **stal nierdzewna 1.4301** |   |
| 132 | Szafka sterowania | Zabezpieczenia przed wodą | **nie mniej niż IP65** |   |
| 133 |  | Zamykana | **tak** |   |
| 134 |  | Oświetlona | **tak** |   |
| 135 |  | Ogrzewana elektrycznie | **tak** |   |
| 136 |  | Lokalizacja | **z tyłu pojazdu** |   |
| 137 |  | Język opisów  | **polski** |   |
| 138 |  | Materiał obudowy szafki | **stal nierdzewna 1.4301** |   |
| 139 |  | Wyposażenie szafki | **niezbędne do obsługi pojazdu i komunikacji z jego elementami** |   |
| 140 |  | Wymagania dodatkowe | **musi umożliwiać kompletne sterowanie**  |   |
| 141 |   | Liczniki godzin pracy | **pomp** |   |
| 142 | Sterowanie zdalne | Zasięg | **minimum 150 m** |   |
| 143 |  | Typ | **radiowe** |   |
| 144 |   | Metoda sterowania | **pilot z Joystickiem** |   |
| 145 | Obsługiwane funkcje sterowania zdalnego | Wyłącznik bezpieczeństwa | **tak** |   |
| 146 |  | Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania | **tak** |   |
| 147 |  | Sterowanie funkcjami wieży i ramienia ssącego | **tak** |   |
| 148 |  | Bezstopniowa regulacja prędkości bębna | **tak** |   |
| 149 |  | Funkcja pamięci | **tak** |   |
| 150 |  | Włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej | **tak** |   |
| 151 |  | Ustawianie i kontrola ciśnienia pracy | **tak** |   |
| 152 |  | Włączanie/wyłączanie pompy ssącej | **tak** |   |
| 153 |  | Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie | **tak** |   |
| 154 |  | Start – Stop silnika samochodu | **tak** |   |
| 155 |  | Regulacja obrotów silnika + / - (z funkcją pamięci) | **tak** |   |
| 156 |  | Otwieranie/Zamykanie zbiornika | **tak** |   |
| 157 |  | Sterowanie systemem opróżniania zbiornika | **tak** |  |
| 158 |   | Włączanie/wyłączanie systemu czyszczenia/płukania zbiornika | **tak** |   |
| 159 | Pilot sterowania zdalnego | Typ | **uniwersalny, dostępny w serwisie Wykonawcy** |   |
| 160 |  | Ładowarka baterii do pilota  | **w kabinie kierowcy**  |   |
| 161 |   | Dodatkowa bateria do pilota | **tak** |   |
| 162 | Informacje z wyświetlacza | Parametry pracy  | **pompy ciśnienia i pompy ssącej** |   |
| 163 |  | Wydatek wody | **chwilowy** |   |
| 164 |  | Licznika metrów  | **wprowadzenia węża ciśnieniowego** |   |
| 165 |  | Stan pracy  | **głównych elementów zabudowy** |   |
| 166 |  | Liczniki pracy  | **głównych elementów zabudowy (pompy wysokociśnieniowej, pompy ssącej, przystawki odbioru mocy)** |   |
| 167 |  | Obrotomierz | **silnika pojazdu** |   |
| 168 |  | Temperatura  | **oleju hydraulicznego i stanu oleju (zabudowa)** |   |
| 169 |  | Potrzeba konserwacji  | **elementów wyposażenia** |   |
| 170 |   | poziomu naładowania  | **baterii pilota zdalnego sterowania** |   |
| 171 | Inne wymagania | Wyłącznik awaryjny zabudowy i silnika z tyłu pojazdu - ilość | **2** |   |
| 172 |  | Wyłącznik awaryjny zabudowy i silnika - lokalizacja | **po obu stronach zabudowy** |   |
| 173 |  | Minimalna temperatura zewnętrzna pracy  | **-15 st. C** |   |
| 174 |  | Urządzenia pomiarowe - termometr | **tak** |   |
| 175 |  | Urządzenia pomiarowe - manometr | **tak** |   |
| 176 |  | urządzenia pomiarowe - licznik czasu pracy pomp | **tak** |   |
| 177 |  | Instalacja zapewniająca pracę jako przepompownia o wydajności | **co najmniej 2000 l/min.** |  |
| 178 |  | Żaden element zabudowy nie może być zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie może podlegać nadzorowi UDT | **tak** |  |
| 179 |  | Pneumatyczny system opróżniania instalacji ciśnieniowej | **tak** |   |
| 180 |  | Imadło | **tak** |   |
| 181 |  | Osłony dźwiękochłonne stanowiska pomp | **tak** |   |
| 182 |  | Podnośnik hydrauliczny - udźwig | **min. 250 kg** |   |
| 183 |  | Uchwyt na narzędzia  | **potrójny** |   |
| 184 |  | Uchwyt trzymający pachołki drogowe | **tak** |   |
| 185 |  | Miejsce do mycia rąk - zbiornik wody | **podgrzewany elektrycznie - 24V** |   |
| 186 |  | Przenośna lampa do oświetlania miejsca pracy - długość kabla | **min. 15m** |   |
| 187 |  | Zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy | **pełne** |   |
| 188 |   | Wyposażenie i oświetlenie pojazdu | **odpowiadające przepisom prawnym** |   |
| 189 | Pojemnik na złom | Lokalizacja | **z tyłu pojazdu** |   |
| 190 |   | Materiał | **stal nierdzewna 1.4301** |   |
| 191 | Pojemnik na osprzęt | Zamykany na klucz | **tak** |   |
| 192 |  | Ilość | **2** |   |
| 193 |  | Materiał | **stal nierdzewna 1.4301** |  |
| 194 |   | Lokalizacja | **po obu stronach pojazdu** |   |
| 195 | Wyposażenie w urządzenia sygnalizacyjne i oświetleniowe | Do poruszania się po drogach publicznych RP jako pojazd specjalny | **Wg aktualnych przepisów** |  |
| 196 | Zobowiązania Wykonawcy | Urządzenie fabrycznie nowe | **tak** |   |
| 197 |  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy  | **tak** |   |
| 198 |  | Serwis podwozia | **serwis: Trójmiasto + 25 km od granicy Trójmiasta** |   |
| 199 |  | Naprawy gwarancyjne | **nie dłużej niż 14 dni** |   |
| 200 |  | Reakcja na zgłoszenie  | **48 godzin od chwili zgłoszenia** |   |
| 201 |  | Okres udzielenia gwarancji | **minimum 24 miesiące (nie w motogodzinach)** |   |
| 202 |  | Przeglądy i konserwacje pojazdu | **w siedzibie Zamawiającego** |   |
| 203 |  | Instrukcja obsługi i schematy | **w języku polskim** |   |
| 204 |  | Katalog części zamiennych  | **w języku polskim** |   |
| 205 |  | Dostarczyć dokumenty rejestracyjne | **jako pojazd specjalny** |   |
| 206 |  | Dostarczyć przedmiot zamówienia | **Gdańsk, ul. Wałowa 53** |   |
| 207 |  | Zbiornik paliwa | **zatankowany do pełna** |   |
| 208 |  | Zbiornik AdBlue | **zatankowany do pełna** |   |
| 209 |  | Próby sprawnościowe  | **w siedzibie zamawiającego** |   |
| 210 |  | Szkolenie pracowników | **obsługa dostarczonych urządzeń i dokonywanie napraw po upływie gwarancji** |   |
| 211 |  | Koszt szkolenia i paliwa | **ponosi Wykonawca** |   |
| 212 |  | Czas szkolenia | **minimum 5 dni** |   |
| 213 |  | Miejsce szkolenia | **siedziba Zamawiającego** |   |
| 214 |  | Koszt rejestracji i rejestracja pojazdu | **jako pojazd specjalny w miejscowym Wydziale Komunikacji** |   |
| 215 |   | Dostawa części zamiennych po upływie gwarancji | **odpłatnie na koszt Zamawiającego** |   |
| 216 | Wymagane dokumenty odbioru końcowego | Dopuszczenie jednostkowe do ruchu | **jako pojazd specjalny (zgodnie z obowiązującymi przepisami)** |   |
| 217 |  | Karta pojazdu | **tak** |   |
| 218 |  | Karta Gwarancyjna | **wystawiona przez Wykonawcę na zamawiającego** |   |
| 219 |  | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa  | **samochodu, zamontowanych urządzeń i dostarczonego wyposażenia** |   |
| 220 |  | Instrukcja obsługi | **w języku polskim** |   |
| 221 |  | Certyfikat | **na zaworu bezpieczeństwa** |   |
| 222 |  | Oświadczenie | **że żaden element zabudowy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie podlega nadzorowi UDT** |   |
| 223 |  | Oświadczenie  | **zgodności z przepisami Unii Europejskiej** |   |
| 224 |   | Protokół odbioru końcowego  | **wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu** |   |
| 225 | Dokumentacja Techniczno-Ruchowa  | Dwa egzemplarze | **w języku polskim** |   |
| 226 |  | Jedne egzemplarz | **w języku producenta** |   |
| 227 |  | Spis treści i numeracje stron | **tak** |   |
| 228 |  | Szczegółowy opis działania  | **zabudowy, podwozia** |   |
| 229 |  | Wszystkie rysunki zestawieniowe | **poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części** |   |
| 230 |  | Schematy elektryczne  | **z wyspecyfikowanymi elementami** |   |
| 231 |  | Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy | **ze sposobem ich usunięcia** |   |
| 232 |  | Wykaz części szybko zużywających się  | **z indeksami i nazwą producenta oraz czasokresem wymiany** |   |
| 233 |   | kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń  | **tak** |   |

***UWAGA: DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!***

Instrukcja wypełnienia kolumny: „**Parametry oferowanego samochodu ciśnieniowego”:**

*- Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry oferowanego samochodu ciśnieniowego”. Tabela powstała na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. Tabela może zawierać opis wymagań w formie skróconej w stosunku do opisu w SWZ. Wykonawcę obowiązuje opis zawarty w SWZ. Tabela pełni rolę pomocniczą.*

*- Wykonawca wraz z w/w tabelą przedstawia na osobnym dokumencie pełny opis parametrów technicznych oferowanego pojazdu specjalnego opracowanego wg wymagań SWZ.*

*- Wykonawca w wyznaczonej kolumnie tabeli potwierdza spełnienie wymagania lub opisuje parametry oferowanego pojazdu – w zależności od treści danego wiersza.*

# Załącznik nr 11 do SWZ – Wzór umowy

**UMOWA Nr SAP/ / ET /2021**

zawarta w dniu ........................................... w Gdańsku, pomiędzy **SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A.** z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 46, z kapitałem zakładowym 7.755.100,00 zł wpłaconym w całości, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000006553, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 583 – 000 – 67 – 15, którą reprezentują:

1. **Magdalena Markiewicz – Prezes Zarządu**
2. **Jacek Kieloch – Wiceprezes Zarządu**

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

**a**

***………………………………………………………………………………***

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………….

zarejestrowanym(-ą) w ……………………………………………pod numerem ………………

NIP .....................................

reprezentowanym(ą) przez:

1. ........................................................................................................
2. .......................................................................................................

zwanym(-ą) w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY:**

1. W wyniku rozstrzygniętego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), o następującej treści:

**dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco – płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500 mm**

1. Przedmiot umowy i wymagania dotyczące go określone są szczegółowo w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy zatytułowanym "Parametry techniczne specjalnego pojazdu ciśnieniowego”, który stanowi jej integralną część.

**§ 2**

**TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY:**

1. Realizacja dostawy samochodu specjalnego w terminie do **18 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce dostawy: Baza Działu Obsługi Transportu Odbiorcy 80 – 858 Gdańsk, ul. Wałowa 53.

**§ 3**

***WYNAGRODZENIE:***

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: **netto ……………………….. zł**

(słownie: ………………………………………………………….. złotych) + należny podatek VAT, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne zgodnie z art. 632 KC
oraz uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 4**

**WARUNKI PŁATNOŚCI:**

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego kompletności otrzymanej dostawy.
2. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane prace zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzony protokół odbioru wraz dokumentacją z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa (w dwóch egzemplarzach oraz plik w formacie PDF), obejmujący prace wykonane w ramach niniejszej umowy.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT konto Wykonawcy **Nr ……………………………………………………….**
4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, dla celów prawidłowej identyfikacji powinna być opatrzona numerem umowy. Termin płatności faktury nieopatrzonej numerem umowy, będzie liczony przez Zamawiającego od dnia uzupełnienia danych.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019.118 t.j. z późn. zm).”.

**§ 5**

***ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:***

1. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 niniejszej umowy, zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: ..........................................................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zwłoki w wykonaniu umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:
* 70 % kwoty zabezpieczenia: w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany,
* 30 % kwoty zabezpieczenia: w terminie 14 dni od dnia upływu okresów rękojmi i gwarancji.
1. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w poręczeniach, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce, gwarantujące zachowanie ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

**§ 6**

**OBOWIĄZKI DOSTAWCY:**

1. Wykonawca zapewni serwis napraw gwarancyjnych oraz serwis napraw pogwarancyjnych;
2. zabudowy - w wyznaczonych stacjach obsługi realizujących naprawy w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
3. podwozia – w wyznaczonych stacjach obsługi realizujących naprawy w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego na terenie Trójmiasta + ok. 25 km od granicy Trójmiasta
4. Powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3-dniowym o terminie dostawy pojazdu.
5. Dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdów, prospekty oraz dane techniczne pojazdów.
6. Dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi oraz schematy poszczególnych układów pojazdu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w chwili dostawy.
7. Realizacja niniejszej umowy wymaga ścisłej współpracy z Działem Obsługi Transportu oraz Działem Sieci Kanalizacji Sanitarnej Zamawiającego.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:**

1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostawy i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w § 4 umowy.
2. „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. (Zamawiający) oświadcza, że wprowadził i realizuje w ramach prowadzonej działalności Politykę Kodeks Etyki i Antykorupcji.

**§ 8**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:**

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wypełniają obowiązki nałożone na podmioty przetwarzające dane osobowe wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (dalej zwane RODO) oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
2. Strony wskazują, iż w ramach niniejszej umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Strony przyznają, że każda ze stron jest administratorem danych osobowych pracowników (osób kontaktowych) wskazanych w niniejszej umowie. Strony udostępniają sobie nawzajem dane osobowe swoich pracowników w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić klauzulę informacyjną, której treść zawarta jest w załączniku Nr 2 do umowy osobom wskazanym do realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy, których dane osobowe będzie przetwarzać Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy.
5. Kontakt z Zamawiającym w zakresie przetwarzania danych osobowych możliwy pod adresem: odo@sng.com.pl.”.

**§ 9**

**GWARANCJA I RĘKOJMIA:**

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na kompletny samochód specjalny i jego wyposażenie na okres **…………. m-cy,** od odbioru końcowego. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne części zabudowy, nie dopuszcza się krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące. W okresie udzielanej gwarancji wybrany Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać określone dokumentacją gwarancyjno–eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca wykona generalny przegląd samochodu. Wykonawca wykona przeglądy i konserwacje przedmiotowego samochodu w okresie gwarancji w Dziale Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsk ul. Wałowa 53.
2. Okres gwarancji samochodu specjalnego będzie liczony od daty jego odbioru końcowego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 **§ 10**

**KARY UMOWNE:**

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub dokończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może po wyznaczeniu terminu dodatkowego odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeszcze przed upływem terminu wykonania.
2. W przypadku, jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcą do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko (niebezpieczeństwo) Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wynoszącą 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów oraz odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
7. Należne Zamawiającemu kary umowne będą potrącone przede wszystkim z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów dotyczących możliwości potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020.1842.tj.z dnia 20.10.2020 z późn. zm.)

**§ 11**

***POSTANOWIENIA KOŃCOWE:***

1. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część.
2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Strony uznają względem siebie za skutecznie doręczone przesyłki przesłane pod niżej podane adresy:

Zamawiający: 80 – 858 Gdańsk, ul. Wałowa 46 Wykonawca: ……………………………………………………………………………… O zmianie powyższych adresów Strony są zobowiązane powiadomić drugą Stronę na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zmiana obowiązuje od daty doręczenia tego listu drugiej stronie. Zmiana adresu nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

**Załączniki stanowiące integralną część umowy.**

1. Opis przedmiotu umowy.
2. Klauzula informacyjna Zamawiającego.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

# Załącznik nr 1 do umowy Nr SAP/ /ET/2021 z dnia …………………….

# Opis przedmiotu zamówienia

**Parametry techniczne specjalnego pojazdu ciśnieniowego**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalnego samochodu ciężarowego, ssąco-płuczącego z odzyskiem wody, do czyszczenia kanalizacji sanitarnej o średnicach powyżej DN 500mm (Postępowanie nr: **ZP – SAP/1/2021)**

Poniżej podano podstawowe założenia i parametry techniczne kompletnego samochodu.

**Uwaga:**

**Wszystkie elementy zabudowy muszą być elementami standardowymi dostępnymi „od ręki” – nie dopuszcza się wyrobów jednostkowych – unikatowych, które muszą być w razie potrzeby ich wymiany specjalnie produkowane na zamówienie.**

**Warunki techniczne dla zabudowy i podwozia:**

1. **Charakterystyka techniczna podwozia:**

Podwozie przystosowane do wykonania zabudowy specjalistycznej, spełniające poniższe wymagania:

1. Pojazd przystosowany do jazdy w terenach pozamiejskich bez utwardzonych dróg, terenach podmokłych i grząskich.
2. Podwozie samochodu ciężarowego fabrycznie nowe z 2021 r.
	1. Konfiguracja osi pojazdu: podwozie czteroosiowe typu terenowego z napędem na minimum trzy osie (8x6), dostosowane do zabudowy.
	2. Napęd na osie z dodatkowym przełożeniem terenowym.
	3. Rozstaw osi: 2 osie z przodu i 2 osie z tyłu.
3. Silnik:
4. moc silnika nie mniejsza niż 450 KM, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy.
5. silnik spełniający normy emisji spalin zgodną z obowiązującymi przepisami.
6. wydech wyprowadzony do góry za kabiną.
7. skrzynia biegów zautomatyzowana (zsynchronizowana).
8. dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody.
9. Osie przednie:
10. Zawieszenie mechaniczne
11. minimum jedna z przednich osi z napędem
12. Osie tylne:
13. dwie osie napędowe
14. Zawieszenie mechaniczne
15. blokada mechanizmu różnicowego osi tylnych
16. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, przystosowana do potrzeb zabudowy, zapewniająca pracę urządzeń zabudowy - napęd dla przystawki odbioru mocy bezpośrednio z silnika - fabryczna producenta podwozia.
17. Układ hamulcowy:
18. hamulec osi przedniej i tylnej – bębnowe, dopuszcza się również hamulce tarczowe
19. układ hamulcowy z systemem EBS/ABS
20. hamulec silnikowy
21. osuszacz powietrza podgrzewany
22. Układ kierowniczy:
23. ze wspomaganiem
24. koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
25. immobiliser
26. Układ elektryczny:
27. mechaniczny wyłącznik akumulatorów
28. ogranicznik prędkości zgodnie z obowiązującymi przepisami
29. Zbiornik paliwa min. 400 litrów z korkiem zamykanym na kluczyk
30. Koła 22,5” z oponami drogowo-terenowymi 315/80R, tarcze kół 10 – otworowe.
31. Kabina, wyposażenie standardowe zawierające co najmniej następujące elementy:
32. kabina trzymiejscowa, kolor biały
33. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulowane mechanicznie
34. siedzenie pasażerów regulowane mechanicznie
35. klimatyzacja
36. lusterka wsteczne sterowane/regulowane elektrycznie i podgrzewane
37. wskaźnik temperatury zewnętrznej
38. Kamera cofania umieszczona na tyle pojazdu z kolorowym wyświetlaczem LCD 7” umieszczonym w kabinie kierowcy.
39. lampy ostrzegawcze – belka świetlna LED z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny z oznakowaniem określonym przez zamawiającego
40. autoalarm z centralnym zamkiem umożliwiający zamknięcie kabiny w trakcie pracy zabudowy
41. konfiguracja stacyjki umożliwiająca pracę silnika pojazdu przy przebywaniu kierowcy-operatora na zewnątrz pojazdu i zamknięciu kabiny.
42. komputer pokładowy
43. tachograf cyfrowy (STC)
44. dźwiękowy sygnalizator biegu wstecznego
45. **Charakterystyka techniczna zabudowy ciśnieniowo-ssącej z systemem odzysku wody:**

Zabudowa specjalna o funkcji ssąco-ciśnieniowej przeznaczona do udrażniania, usuwania osadów i czyszczenia kanalizacji sanitarnej, kanałów i kolektorów okrągłych i jajowych od DN500 mm do DN1,6 x 2,4 m

1. **Zbiornik szlamu i zbiornik wodny:**
2. Zbiornik szlamowy cylindryczny o pojemności komory osadowej w przedziale od minimum 9 000 litrów do ok. 12 000 litrów.
3. Zbiornik wodny (wody podczyszczonej) o pojemności komory wodnej w przedziale od minimum 4000 litrów do ok. 6000 litrów.
4. Zbiorniki szlamowy i wodny wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 o grubości minimum 5,0 mm. Dopuszcza się dla zabudowy z oddzielnym zbiornikiem wody inną grubość ścian zbiornika na wodę – nie mniej niż 2,5 mm i odpowiednio do wymagań konstrukcji zabudowy.
5. Pokrywa tylna zbiornika szlamowego wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088, otwierana i zamykana hydraulicznie.
6. Zbiornik szlamowy wyposażony w nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa oraz w zabezpieczenie przepełnieniowe zbiornika.
7. Zbiornik wyposażony we wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika szlamem.
8. W tylnej pokrywie zbiornika króciec ssania i opróżniania z zasuwą płaską zamykaną i otwieraną elektropneumatycznie, o średnicy DN150, złączem typu Perrot wykonanym ze stali ocynkowanej i zaślepką.
9. Króciec do napełnienia zbiornika wodą 2” ze złączem typu Storz C wg PN-M-51031:2015-07, zaworem kulowym nierdzewnym odcinającym 2” oraz zaślepką.
10. Instalacja umożliwiająca zrzut wód nadosadowych ze zbiornika szlamu.
11. Wskaźnik napełnienia komory wodnej przy króćcu napełniającym.
12. Opróżnianie zbiornika szlamowego mechanicznie np. poprzez podniesienie całego zbiornika z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym opadnięciem, kąt podniesienia minimum 40 stopni lub inne opróżnianie mechaniczne.
13. Zbiornik szlamowy wyposażony w system płucząco-myjący wewnętrze zbiornika.
14. Rynna spustowa/fartuch wylotowy zabezpieczający przed rozpryskiwaniem ścieków podczas opróżniania zbiornika wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 z bezpiecznymi krawędziami (zaokrąglenie, wywijka itp.)
15. Tablica reklamowa wg wzoru wskazanego przez SNG, umieszczona wzdłuż, przynajmniej po jednej stronie zbiornika.
16. Zamykane szafki na węże ssące umieszczone na obu bokach zabudowy, wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszcza się pokrywy szafek wykonane z aluminium. Dodatkowo, nad szafkami, haki do zawieszenia węży po jednej ze stron pojazdu.
17. Z tyłu zabudowy umieszczone minimum dwie lampy ostrzegawcze z kloszem w kolorze żółtym (np. kogut LED) zabezpieczone kratką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi - jedna na ramieniu wysięgnika, druga na pojeździe.
18. Wysokość całkowita samochodu po zabudowie nie więcej niż 3,90 m.
19. Długość całkowita pojazdu po zabudowie nie więcej niż 11,5 m.
20. **Układ ssania:**
21. Wydajność znamionowa pompy próżniowej przy 60% próżni: nie mniej niż 4000 m3/h.
22. Max podciśnienie: nie mniej niż 0,9 bar
23. Średnica węża ssącego DN150 i długość minimum 18 m.
24. Wąż ssący zaopatrzony w końcówkę typu Perrot wykonaną ze stali ocynkowanej.
25. Jako wyposażenie dostarczyć dwa króćce ssawne z inżektorem wykonane z aluminium podpinane na złączu typu Perrot na końcu węża ssącego DN150 o długościach:

a) L=1 m – 1 szt.

b) L=1,5 m – 1 szt.

1. Kołowrót węża ssącego zintegrowany z wysięgnikiem teleskopowym sterowanym hydraulicznie. Możliwość pracy w zakresie: obrót, wydłużenie, skrócenie, podnoszenie, opuszczanie, rozwijanie węża. Obszar obrotu nie mniej niż 180 stopni. Wspólne systemowe prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego. Dodatkowe oświetlenie robocze LED na ramieniu wysięgnika.
2. Zasięg wysięgnika licząc od osi pojazdu nie mniej niż 4,5 m w każdą stronę prostopadle do osi pojazdu, w tym wydłużenie teleskopowe wysięgnika nie mniej niż 1,2 m.
3. Obrotowy bęben do magazynowania węża ssącego. Na bębnie zmontowany wąż ssący o średnicy DN150 i długości minimum 18 m. Napęd bębna hydrauliczny.
4. Zabezpieczenie pompy próżniowej przed zassaniem osadów.
5. **Układ wysokociśnieniowy:**
6. Wydajność pompy wysokociśnieniowej: nie mniejsza niż 540 l/min przy ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 170 bar. Osiąganie w/w parametrów przez pompę wysokociśnieniową wymagane jest przy pracy na ok. 90% swojego maksymalnego możliwego wydatku.
7. Wąż wysokociśnieniowy o średnicy DN32 mm.
8. Długość węża wysokociśnieniowego DN32 mm, nie mniejsza niż 240 m
9. Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody.
10. Bęben na wąż ciśnieniowy o pojemności nie mniejszej niż 240 m węża DN 32 mm. Na bębnie nawinięty wąż ciśnieniowy DN 32 mm i długości 240 m. Napęd hydrauliczny bębna z płynną regulacją prędkości pracy oraz systemem automatycznego układania węża na bębnie. Wspólne, systemowe prowadzenie węża ssącego oraz ciśnieniowego poprzez wysięgnik teleskopowy.
11. Bęben mały wykonany ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 lub ze stali S235JR ocynkowanej lakierowanej z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości minimum 80m z napędem hydraulicznym, z automatycznym prowadzeniem węża oraz dociskiem do układania. Wyposażony w pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½”.
12. Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi dla odzysku wody:
	1. głowica kanałowa 1 1/4”
	2. głowica stożkowa 1 1/4”
	3. głowica typu Granat 1 1/4”
13. Wyposażenie w komplet rolek prowadzących wąż ciśnieniowy DN32: nastudzienne i osłona węża w kinecie – 1 kpl.
14. **System recyklingu wody:**
15. System odzysku wody przeznaczony do pracy ciągłej, w pełni zautomatyzowany, gwarantujący odpowiednią ilość i jakość wody oraz nieprzerwaną pracę pompy wysokociśnieniowej przy zachowaniu jej maksymalnej wydajności. System odzysku wody przeznaczony do pracy ciągłej, w pełni zautomatyzowany, gwarantujący wodę z recyklingu w ilości niezbędnej dla nieprzerwanej pracy pompy wysokociśnieniowej przy zachowaniu jej maksymalnej wydajności i przy zagwarantowaniu właściwej jakości wody z recyklingu dla zainstalowanych i zasilanych nią urządzeń ciśnieniowych.
16. Wydajność systemu recyklingu większa o minimum 100% od max. wydajności oferowanej pompy wysokociśnieniowej.
17. System powinien zapewniać pracę z recyklingiem również w przypadku czyszczenia kanałów zatłuszczonych – możliwość separacji tłuszczów.
18. System bieżącej kontroli pracy układu recyklingu wody elektroniczny lub wzrokowy, umożliwiający prowadzenie kontroli poprawności pracy recyklingu wody podczas pracy zabudowy.
19. Elementy metalowe systemu odzysku wody w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088.
20. **Sterowanie:**
21. Główna szafka sterownicza i elementy sterowania zabezpieczona przed wodą nie mniej niż IP65 (wg normy PN-EN 60529:2003), zamykana, oświetlona, ogrzewana elektrycznie, umieszczona z tyłu pojazdu. Opisy w języku polskim. Obudowa szafki ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi pojazdu, w tym system do obsługi i komunikacji z najważniejszymi elementami pojazdu. Szafka sterownicza musi umożliwiać kompletne sterowanie w przypadku np. awarii zdalnego sterowania pilotem.
22. Zdalne sterowanie radiowe poprzez pilota z Joystickiem i wyświetlaczem o zasięgu co najmniej 150 m, obsługujące co najmniej następujące funkcje:
23. Wyłącznik bezpieczeństwa.
24. Włączanie/wyłączanie zdalnego sterowania.
25. Sterowanie wszystkimi funkcjami wieży ssącej i ramienia ssącego.
26. Sterowanie bębnem ciśnieniowym z bezstopniową regulacją prędkości (wraz z funkcją pamięci).
27. Włączanie/wyłączanie pompy wysokociśnieniowej.
28. Ustawianie i kontrola ciśnienia pracy.
29. Włączanie/wyłączanie pompy ssącej.
30. Przełączanie pompy ssącej - ssanie/tłoczenie.
31. Start – Stop silnika samochodu.
32. Regulacja obrotów silnika + / - (wraz z funkcją pamięci).
33. Otwieranie/Zamykanie zbiornika.
34. Sterowanie systemem opróżniania zbiornika.
35. Włączanie/wyłączanie systemu czyszczenia/płukania zbiornika.
36. Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania, ładowarka baterii w kabinie kierowcy oraz dodatkowa bateria do pilota przygotowana do pracy. Typ pilota uniwersalny, w przypadku potrzeby zamówienia dostępny w serwisie Wykonawcy.
37. Na wyświetlaczu powinny pojawiać się co najmniej następujące informacje oraz ostrzeżenia:
38. Parametry pracy pompy ciśnienia i pompy ssącej.
39. Wydatku wody w danym momencie.
40. Licznika metrów wprowadzenia węża ciśnieniowego.
41. Stanu pracy głównych elementów zabudowy.
42. Liczniki pracy głównych elementów zabudowy: pompy wysokociśnieniowej, pompy ssącej, przystawki odbioru mocy.
43. Obrotomierza silnika pojazdu.
44. Temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju (zabudowa).
45. Potrzeba konserwacji elementów wyposażenia.
46. Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii pilota zdalnego sterowania.
47. Liczniki godzin pracy pomp w szafce sterowniczej.
48. **Inne wymagania:**
49. Wszystkie elementy wchodzące w skład podwozia i wykorzystane do wykonania zabudowy dostarczanego pojazdu muszą być fabrycznie nowe.
50. Zabudowa wyposażona w 2 wyłączniki awaryjne zabudowy i silnika umieszczone po obu stronach zabudowy na tyle pojazdu.
51. Zabudowa wyposażona w system zapewniający możliwość pracy przy temperaturze do -15 0C w sytuacjach awaryjnych.
52. Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: termometr, manometry oraz liczniki czasu pracy pomp (ciśnieniowej, próżniowej i odzysku) umożliwiające pracę w sytuacjach awaryjnych w temperaturach ujemnych ( do -150C).
53. Pneumatyczny system opróżniania instalacji ciśnieniowej.
54. Wyposażenie w instalację zapewniającą możliwość pracy urządzenia jako przepompownia ścieków (przerzut ścieków pomiędzy dwoma obiektami sieci kanalizacyjnej) o wydajności co najmniej 2000 l/min.).
55. Żaden element zabudowy nie może być zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie może podlegać nadzorowi UDT.
56. Osłony dźwiękochłonne stanowiska pomp.
57. Imadło o szerokości szczęk nie mniej niż 150mm.
58. Hydrauliczny podnośnik o udźwigu minimum 250 kg (wyciągarka do pokryw) do podnoszenia włazów i pokryw studzienek umiejscowiona na końcu ramienia roboczego.
59. Potrójny uchwyt na narzędzia np. hak, młot, łopaty, drabinę itp.
60. Uchwyt trzymający pachołki drogowe.
61. Miejsce do mycia rąk - zbiornik wody elektrycznie podgrzewany – zasilany 24V.
62. Przenośna lampa zasilana z instalacji samochodu do oświetlenia miejsca pracy ze zwijaczem kablowym ok. 15 m.
63. Zabudowa wyposażona w zamykany (zabezpieczone przed kradzieżą) pojemnik na osprzęt po prawej i lewej stronie pojazdu. Pojemniki wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088.
64. Pojemnik na złom ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 na odpady (metal, kamienie, inne) umieszczony na tyle pojazdu.
65. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy.
66. Opisy na panelu sterowania i całej zabudowie w języku polskim (dotyczące obsługi urządzenia).
67. Ofertowany pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej aktualnym przepisom prawnym jako pojazd specjalny.
68. **Wykonawca zobowiązany jest:**
	1. Dostarczyć kompletne pojazd specjalny zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami szczegółowymi zamówienia, wiedzą techniczną i obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej normami i przepisami.
	2. Wszystkie elementy wchodzące w skład podwozia i zabudowy dostarczanego pojazdu muszą być fabrycznie nowe.
	3. Zapewnić krajowy (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy realizujący naprawy (w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego) z podaniem adresów na oświadczeniu załączonym do oferty - Załącznik nr 8 do WSZ.
	4. Zapewnić lokalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia (w jak najbliższej lokalizacji Zamawiającego tj. na terenie Trójmiasta + ok. 25 km od granicy Trójmiasta) z podaniem adresów na oświadczeniu załączonym do oferty - Załącznik nr 9 do WSZ.
	5. Wykonać naprawę gwarancyjną w czasie nie dłuższym niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia usterki drogą mailową na wskazany adres poczty elektronicznej Wykonawcy, czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne (rozpoczęcie naprawy gwarancyjnej nie później niż 48 godz. od chwili zgłoszenia).
	6. Do oferty należy dołączyć odpowiadającą niniejszej specyfikacji tabelę porównawczą wg wzoru załącznika nr 10 do WSZ.
69. **Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia:**
	1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Działu Obsługi Transportu Zamawiającego w Gdańsku ul. Wałowa 53, w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 14:00 na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
	2. Zatankowane do pełna zbiorniki dostarczonego pojazdu (zarówno paliwa i AdBlue).
	3. Przeprowadzenie, w Dziale Obsługi Transportu Zamawiającego, w Gdańsku, ul. Wałowa 53, prób sprawnościowych zgodności parametrów dostarczonego pojazdu, potwierdzonych protokółem.
	4. Przeszkolenie praktyczne pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego pojazdu, obejmujące minimum 5 dni pracy. Koszt szkolenia i paliwa pokrywa Wykonawca. Szkolenie pracowników przeprowadzić w pierwszym tygodniu licząc od daty dostarczenia pojazdu, lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsku ul. Wałowa 53.
	5. Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania samochodu będącego przedmiotem zamówienia jako pojazd specjalny kompletny w właściwym miejscowo dla Zamawiającego Wydziale Komunikacji. Przed dokonaniem rejestracji samochodu jako specjalny Wykonawca przedstawi zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania tej czynności, w szczególności dopuszczenie jednostkowe do ruchu jako pojazd specjalny lub homologację pojazdu.
	6. Wykonawca na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsk ul. Wałowa 53, na koszt własny, przeszkoli wyznaczonych pracowników SNG w zakresie umożliwiającym dokonywanie samodzielnych napraw nadwozia dostarczonego samochodu po upływie gwarancji.
	7. Wykonawca zapewnienia dostawę oryginalnych części zamiennych elementów użytych do wykonania zabudowy dostarczonego samochodu, odpłatnie po upływie udzielonej gwarancji przez minimum 10 lat, licząc od dnia odbioru.
70. **Odbiory cząstkowe i końcowy pojazdu:**
	1. Odbiór techniczny wstępnego montażu celem wniesienia ewentualnych uwag przed malowaniem – u Wykonawcy - udział 2 osób od Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w tym koszty przejazdu i zakwaterowania.
	2. Odbiór techniczny po wykonaniu prób ruchowych i malowaniu – u Wykonawcy, udział 2 osób od Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, w tym koszty przejazdu i zakwaterowania.
	3. Odbiór końcowy po dostarczeniu do Gdańska na terenie Działu Obsługi Transportu Zamawiającego w Gdańsku ul. Wałowa 53.
71. **Do odbioru końcowego pojazdu wymagane są następujące dokumenty:**
	1. Dopuszczenie jednostkowe do ruchu jako pojazd specjalny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej lub homologację pojazdu.
	2. Karta pojazdu;
	3. Karta Gwarancyjna wystawiona przez Wykonawcę bezpośrednio na Zamawiającego
	4. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa pojazdu, zamontowanych na zabudowie urządzeń i dostarczonego wyposażenia,
* dwa egzemplarze w języku polskim i jeden egzemplarz w języku angielskim. Dokumentacja w języku angielskim tylko w przypadku realizacji zabudowy poza granicami Polski. Dokumentacja powinna zawierać :
* Spis treści i numeracje stron
* Szczegółowy opis działania (zabudowy podwozia)
* Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą każdej części
* Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami
* Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia
* Wykaz części szybko zużywających się wraz z indeksami i nazwą producenta oraz czasokresem wymiany
* Kopie oryginalnych kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń gotowych w przypadku gdy udzielona na nie gwarancji ich producentów jest dłuższa niż gwarancja na kompletną zabudowę.
	1. Instrukcje obsługi w języku polskim;
	2. Aktualne Certyfikaty UDT na zabudowane zawory bezpieczeństwa;
	3. Oświadczenie, że żaden element zabudowy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym i tym samym nie podlega dozorowi UDT.
	4. Oświadczenie o zgodności kompletnego pojazdu z przepisami Unii Europejskiej.
	5. Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości Wykonawcy, wraz z wynikami pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu.
	6. Dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia następujące dokumenty:
1. Instrukcja obsługi i schematy (elektryczny i technologiczny) w języku polskim (całego przedmiotu zamówienia zabudowy i kompletnego podwozia),
2. katalog części zamiennych w języku polskim zabudowa i kompletne podwozie,
3. oryginały dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny.
4. **Gwarancja:**
	1. Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji wynosi: 24 miesiące od odbioru końcowego na kompletny pojazd, wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego. W przypadku udzielania różnych okresów gwarancji na poszczególne części zabudowy, nie dopuszcza się krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące. W okresie udzielanej gwarancji wybrany Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać określone dokumentacją gwarancyjno–eksploatacyjną przeglądy i konserwacje. Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca wykona generalny przegląd samochodu. Wykonawca wykona przeglądy i konserwacje przedmiotowego samochodu w okresie gwarancji w Dziale Obsługi Transportu Zamawiającego Gdańsk ul. Wałowa 53.
	2. Okres gwarancji należy podać jednoznacznie w miesiącach, a nie w motogodzinach (Mth).

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik Nr 2 do umowy SAP/ / ET /2021 z dn. ………………**

Klauzula informacyjna Zamawiającego do umowy **Nr SAP/ / ET /2021 z dn. ………………**

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem danych uzyskanych w ramach wykonywania umowy jest „SAUR NEPTUN GDAŃSK” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, zwana dalej SNG lub Administratorem.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SNG jest możliwy adresem email odo@sng.com.pl
3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie w celu realizacji przez SNG prawnie uzasadnionego interesu w ramach umowy z Wykonawcą, który przekazał Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji przedmiotowej umowy.
4. Pana/Pani dane osobowe pozyskano od Wykonawcy, który wskazał Pana/Panią jako swoją osobę do kontaktu w ramach realizacji przedmiotowej umowy.
5. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: a) sprostowania (poprawienia) danych, b) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku), c) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez SNG danych oraz kopię tych danych), d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów współpracujących z SNG w ramach wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Pobrane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o której mowa w pkt 3, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.”.
1. Należy skreślić, jeśli oświadczenie nie dotyczy.

**2** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.

**3** Należy zaznaczyć pole przy wariancie oświadczenia, które dotyczy oferty Wykonawcy.

4 Należy wpisać (rodzaj) towaru/usługi, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

 z przepisami o podatku od towarów i usług.

**5** Należy wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej.

**6** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

 stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści niniejszego oświadczenia

 Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)