**Załącznik nr 3A do SWZ**

**Postępowanie nr: OPC/ZIH/2024/017**

*……………………………  
nazwa i adres Wykonawcy*

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT – wersja nr 2 z dnia 24.04.2024 r.**

**Wykonywanie prac czerpalnych i zasypowych oraz robót towarzyszących   
w Porcie Gdańsk w latach 2024-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia  (robót budowlanych)  *niezbędne jest podanie wszystkich informacji pozwalających na ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu* | | | Nazwa, adres i telefon zamawiającego | | Wartość netto  [PLN] | | Data i miejsce wykonania |
|  | Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych czerpalnych polegających na usuwaniu spłyceń przy nabrzeżu portowym lub pirsie lub torze wodnym bez umocnienia dna o głębokości technicznej minimum – 12,0 m (każda), o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto każda. | | | | | | | |
| **1.** |  | | |  | |  | |  |
| **2.** |  | | |  | |  | |  |
|  | Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych zasypowych polegających na usuwaniu przegłębień przy nabrzeżu portowym lub pirsie lub torze wodnym o głębokości technicznej minimum – 8,0 m (każda), o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN netto każda. | | | | | | | |
| **3.** |  | | |  | |  | |  |
| **4.** |  | | |  | |  | |  |
| Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej czerpalnej polegającej na usuwaniu spłyceń przy nabrzeżu portowym lub  pirsie z umocnieniem dna o głębokości technicznej minimum – 8,0 m (każda) o wartości nie mniejszej niż   500 000 PLN netto każda. | | | | | | | | |
| **5.** | |  |  | |  | |  | |

………………………….

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z treścią SWZ*

**UWAGI:**

* Wykonawca winien przedstawić wg powyższego wzoru wykaz wykonanych zamówień spełniających następujące warunki określone w pkt 5.3.2 SWZ:

*5.3.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych:*

*• Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych czerpalnych polegających na usuwaniu spłyceń przy nabrzeżu portowym lub pirsie lub torze wodnym bez umocnienia dna o głębokości technicznej minimum – 12,0 m (każda), o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto każda;*

*• Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych zasypowych polegających na usuwaniu przegłębień przy nabrzeżu portowym lub pirsie lub torze wodnym o głębokości technicznej minimum – 8,0 m (każda), o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN netto każda;.*

* *Wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej czerpalnej polegającej na usuwaniu spłyceń przy nabrzeżu portowym lub pirsie z umocnieniem dna o głębokości technicznej minimum – 8,0 m (każda) o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN netto każda.*

*Roboty uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dla każdej pozycji wykazu należy podać: rodzaj, wartość, datę i miejsce wykonania, podmioty na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączyć dowody wskazujące, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru robót*

*Wartości wyrażone w walucie innej niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu publikowanego przez NPB dla danej waluty (tabela A) z dnia dokonania odbioru roboty budowlanej.*

* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełniać łącznie, wspólne oświadczenie podpisuje Pełnomocnik.