OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1
Laptopy 9 sztuk	
Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	
1.		Typ	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości:
1920 x 1080 (FullHD) matowa, LED, IPS	
2.		Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna	
3.		Procesor	Procesor klasy x86, min. 4 rdzeniowy, 
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark v10 wynik min.: 8,014 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.	
4.		Pamięć operacyjna RAM	8GB DDR4-2666
	
5.		Parametry pamięci masowej	Min. 256 GB SSD
	
6.		Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12	
7.		Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo)
Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD	
8.		Wymagania dotyczące baterii i zasilania	3-komorowa, 3950 mAh	
9.		Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro, 	
10.		Łączność	•	LAN 10/100/1000 Mbps
•	Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
•	Moduł Bluetooth	
11.		BIOS	1.	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS
2. Modelu procesora, prędkości procesora, 
3. Informacji o ilości pamięci RAM 
4. Informacji o: numerze seryjnym.
2.	Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.	
12.		Bezpieczeństwo	FW TPM 2.0	
13.		Warunki gwarancji	Min.  2-letnia gwarancja producenta 	
14.		Wymagania dodatkowe	1.	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
2.	USB Typu-C - 1 szt.
3.	USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
4.	HDMI 1.4 - 1 szt.
5.	Czytnik kart pamięci - 1 szt.
6.	USB 2.0 - 1 szt.
7.	RJ-45 (LAN) - 1 szt.
8.	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
9.	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
10.	Aluminiowa obudowa
11.	Aluminiowe wnętrze laptopa
12.	Klawiatura odporna na zachlapanie
13.	Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
14.	Białe podświetlenie klawiatury

Część 2

Monitory 10 sztuk	
Przekątna ekranu  27"	
Powłoka matrycy Matowa	
Rodzaj matrycy LED, IPS	
Typ ekranu Płaski	
Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD)	
Format obrazu 16:9	
Częstotliwość odświeżania ekranu 75 Hz	
Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln	
Czas reakcji 5 ms	
Technologia ochrony oczu Redukcja migotania Filtr światła niebieskiego	
Wielkość plamki 0,311 x 0,311 mm	
Jasność 250 cd/m²	
Kontrast statyczny 1 000:1	
Kontrast dynamiczny 10 000 000:1	
Kąt widzenia w poziomie 178 stopni	
Kąt widzenia w pionie 178 stopni	
Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DVI-D - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	
Regulacja kąta pochylenia (Tilt) Tak	
Pobór mocy podczas pracy max 17	
Pobór mocy podczas spoczynku 0,5 W	
Kolor Czarny	
Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)	
Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)	

Urządzenie pamięci masowej  NAS - 1 sztuka	
Procesor	Czterordzeniowy procesor min 2,0 GHz	
Architektura procesora	64-bitowy x86	
Koprocesor arytmetyczny FPU	 TAK	
Mechanizm szyfrowania	 (AES-NI)	
Pamięć systemowa	4 GB SO-DIMM DDR3L (1 x 4 GB)	
Maksymalna pojemność pamięci	16 GB (2 x 8 GB)	
Gniazdo pamięci	2 x SO-DIMM DDR3L 	
	W przypadku konfiguracji z dwoma modułami DIMM należy użyć pary identycznych modułów DDR3L.	
Pamięć flash	512 MB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem)	
Wnęka dysków	4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 	
	System jest dostarczany bez dysku twardego.	
	
Kompatybilność dysków	3,5-calowe dyski twarde SATA	
	2,5-calowe dyski twarde SATA	
	2,5-calowe dyski SSD SATA	
Wymieniany podczas pracy	 	
Gniazdo dysku M.2 SSD	Opcjonalne poprzez kartę PCIe	
Obsługa przyspieszenia pamięci podręcznej SSD	 	
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45)	4 	
	Z możliwością rozbudowy przy użyciu opcjonalnej karty PCIe	
Port 10 Gigabit sieci Ethernet	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) 	
	Fabrycznie zainstalowana karta QXG-10G1T PCIe	
Wake on LAN (WOL)	 	
Ramka Jumbo	 	
Gniazdo PCIe	1	
	Gniazdo 1: PCIe Gen 2 x4 	
	Fabrycznie zainstalowana karta QXG-10G1T PCIe	
Port USB 2.0	3	
Port USB 3.2 Gen 1	2	
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)	Opcjonalne z kartą rozszerzeń PCIe	
Kształt	1U, do montażu stelażowego	
Wskaźniki LED	HDD 1–4, stan, USB, LAN	
Przyciski	Zasilanie, reset, automatyczne kopiowanie USB	
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	44 × 439 × 499 mm	
Waga (netto)	9,3 kg	
Waga (brutto)	11,27 kg	
Temperatura robocza	0 - 40 °C (32°F - 104°F)	
Wilgotność względna	5–95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F)	
Zasilacz	Nadmiarowy 250 W, wejście: 110–240 V prądu przemiennego, 50-60 Hz, 5 A	
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD	44,9 W	
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy	65,62 W	
Poziom dźwięku	36,4 db(A)	
Ostrzeżenie systemowe	Brzęczyk	
Maks. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS)	800	

Dyski twarde HDD 4 sztuki	
Gwarancja	5 lat w serwisie zewnętrznym
Dedykowany do	serwery
Rodzaj dysku	wewnętrzny
Typ HDD (magnetyczny)
Format	3.5 cala
Interfejs	Serial ATA III
Pojemność	16000 GB
Prędkość obrotowa	7200 obr./min.
Pamięć cache	256 MB
Maks. transfer zewnętrzny	261 MB/s
Średni czas dostępu	4.16 ms
Wytrzymałość na wstrząsy w czasie pracy	50 G
Wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku	200 G
Niezawodność MTBF	2500000 godz.
Wysokość	26.11 mm
Szerokość	101.85 mm
Długość	147 mm
Waga	670 g	

Dyski twarde SSD 4 sztuki	
•	Pojemność: 3,84 TB
•	Typ litografii: 64-Layer TLC 3D NAND
•	Warunki użytkowania: Server/Enterprise
•	Odczyt sekwencyjny:  (maks.)560 MB/s
•	Zapis sekwencyjny:  (maks.)510 MB/s
•	Odczyt losowy:  (zakres 100%)97000 IOPS
•	Zapis losowy:  (zakres 100%)32000 IOPS
•	Opóźnienie - Odczyt:  36 µs
•	Opóźnienie - Zapis:  37 µs
•	Zasilanie - Aktywność:  3.6W
•	Zasilanie - Bezczynność:  1.1W
•	Drgania - Podczas pracy:  2.17 GRMS
•	Drgania - Podczas bezczynności:  3.13 GRMS
•	Wstrząsy (Podczas pracy i bezczynności): 1000 G/0.5 msec
•	Zakres temperatur roboczych:  0°C to 70°C
•	Klasyfikacja wytrzymałości (zapisy w okresie istnienia): 9.9 PBW
•	Średni czas międzyawaryjny (MTBF): 2 million godzin
•	Bitowa stopa błędu bez korekcji:  (UBER)1 sector per 10^17 bits read
•	Okres gwarancji: 5 lat
•	Model: 2,5" 7mm
•	Interfejs: SATA 3,0 6Gb/S
•	Szyfrowanie sprzętu: AES 256 bit
•	Monitorowanie i rejestrowanie temperatury: Tak	

Część 3
Oprogramowanie:
1 sztuka Windows serwer 2019 standard:  WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic PN: 9EM-00670
6 sztuk licencji RDP: WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL  PN:  6VC-03766
6 sztuk licencji dostępowej CAL: WinSvrCAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL PN: R18-05786
1 Licencja do urządzenia FortiGate-200E 24x7 Unified (UTP) Protection na 1 rok