|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do pisma z dnia 29 lipca 2022 roku**  **Załącznik nr 3.2 do Formularza Oferty - Wzór Wykazu parametrów technicznych oferowanej  fabrycznie nowej ładowarki kołowej - składany wraz z ofertą - Wykaz stanowi przedmiotowy środek dowodowy - podlega uzupełnieniu**  **Wykaz parametrów technicznych oferowanej fabrycznie nowej ładowarki kołowej**  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”** oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się poniższymi parametrami: | | | | |
| **Wykaz parametrów technicznych oferowanej fabrycznie nowej ładowarki kołowej** | | | | |
| **Nazwa**  **Producenta:** | | | | | |
| **Typ:** | | | | | |
| **Model:** | | | | | |
| **L.p.** | **Parametry wymagane przez zamawiającego** | **Parametry oferowane przez wykonawcę**  **(należy wpisać wartości oferowane przez wykonawcę)** | **Uwagi** |
| 1. | Silnik wysokoprężny o mocy od. 140 kW do 210 kW | ……………………[kW] |  |
| 2. | Maksymalny moment obrotowy min. 940 Nm | ………………… [Nm] |  |
| 3. | Masa eksploatacyjna (robocza) min. 19 Mg | …………………..[Mg] |  |
| 4. | Maksymalna wysokość załadunku przy kącie wysypu  45° z łyżką standardową min. 3500 mm | …………………..[mm] |  |
| 5. | Maksymalna wysokość załadunku przy kącie wysypu  45° z łyżką wysokiego wysypu min. 4400 mm | …………………..[mm] |  |
| 6. | Minimalny promień zawracania do zewnętrznej krawędzi opony max. 6350 mm | …………………..[mm] |  |
| 7. | Przekładnia hydrokinetyczna lub hydrostatyczna | ………………………. |  |
| 8. | Zbiornik paliwa min. 240 l | ………………………..[l] |  |
| 9. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 205 l/min i ciśnieniu roboczym min. 220 bar | ……………….….…..[l/min]  …..…………………….[bar] |  |
| 10. | Łyżka do odpadów o pojemności min. 5 m3 i szerokości do 3000 mm z wymiennym (przykręcanym na śruby), dwustronnym, obracanym lemieszem | ……………………….[m3] |  |
| 11. | Łyżka do odpadów - wysokiego wysypu o pojemności min. 4 m3 i szerokości do 3000 mm z wymiennym (przykręcanym na śruby), dwustronnym, obracanym lemieszem. | ……………………….[m3] |  |

**Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.**

Wypełniony Wykaz parametrów technicznych należy złożyć w formie elektronicznej, (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. .Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .pdf.