Załącznik nr 1 do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Specyfikacja techniczna namiotu pneumatycznego**

Uwaga

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SWZ - w przypadkach, których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w specyfikacji technicznej lub innym dokumencie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów ( np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego ), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Specyfikacja namiotu** | **Miejsce dostawy** |
|  |  Namiot o konstrukcji opartej na pneumatycznym stelażu, z podłogą, do wykorzystania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, w tym przy dużej wilgotności powietrza i dużym nasłonecznieniu, w zakresie temperatur od -300C do +550C, napełniany za pomocą pompki nożnej, sprężarki elektrycznej lub z butli ze sprężonym powietrzem wyposażony w zawór zapobiegający utracie powietrza po odłączeniu zasilania. Powierzchnia 26 m2, 4 okna, wymiary w metrach (długość x szerokość x wysokość: 4,9 x 5,2 x 2,5. Waga około 90 kg.Wyposażenie namiotu: drzwi na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne z możliwością rolowania i spinania na klamry, rękawy do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora, uchwyty do przenoszenia namiotu, wywietrzniki, uchwyty do oświetlenia, komplet szpilek i kołków, młotek, zestaw naprawczy, pokrowiec, nagrzewnica, oświetlenie, sprężarka elektryczna. | Hala magazynowaCKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 6567-100 Nowa Sól |