ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NR REJ. ZP.231.10/2024, Dostawa oleju opałowego lekkiego (na 12 miesięcy)

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego. Dostawa obejmuje olej opałowy lekki (olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus). Dostawa realizowana będzie do zbiornika o pojemności 30 000 litrów przy budynku A; znajdującym się przy ulicy Sudeckiej 3A. Wielkość zamówienia obejmuje roczne dostawy o łącznej wielkości 33 000 litrów.
2. Minimalna deklarowana wartość realizacji zamówienia wynosi 70% łącznej wartości zamówienia.
3. Zamawiający wymaga dostaw oleju opałowego spełniającego wymagania określone w normie PN-C-96024:2020-12 dla L-1 lub w równoważnej, o parametrach zbliżonych do niżej podanych:

Wartość opałowa [M/kg] 42,8;

Skład frakcyjny:

-do temp. 250 st. C destyluje [%] ……………………..(V/V) 39.3

-do temp. 350 st. C destyluje [%] ……………………..(V/V) 96.9

Lepkość kinematyczna w temp. 20 st. C [mm2/s]…………. 3,94

Temperatura płynięcia [st.C] ..............................................-33,0

Temperatura zapłonu [st.C] .................................................64,0

Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destyl. [%] (m/m)…..0,02

Zawartość siarki [%] (m/m.........................0,06

Zawartość wody [mg/kg] .......................... 80,0

Barwa........................................................czerwona

Gęstość w temp. 15 st.C [kg/m3]................................834

Zawartość znacznika [mg/1]........................................8,4

Zawartość barwnika [mg/1]..........................................8.6

1. W zakresie dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia wchodzi przygotowanie asortymentu dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz paliwa do Zamawiającego, wyładunek dostawy do zbiornika oleju opałowego umiejscowionego przy budynku A. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, szacunkowo jeden raz w miesiącu zgodnie, po złożeniu zamówienia przez Centrum. Przy każdej dostawie Zamawiający wymaga dostarczenia karty charakterystyki dostarczanego oleju opalowego w języku polskim.
2. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 26t. Samochody dostawcze dostarczające olej opałowy muszą być wyposażone w mierniki dostarczanego oleju opałowego (legalizowane przez GUM) przeliczające ilość dostarczonego oleju opałowego do temp. referencyjnej 15ºC. Autocysterny dostosowane będą do warunków Zamawiającego tj. autocysterna samojezdna, wykluczony jest sposób dostawy ciągnikiem siodłowym z naczepą-cysterną, z uwagi na wąskie przejazdy oraz ciasne łuki jak również ze względu na tonaż zestawu.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własne ryzyko i odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu oraz załadunku i rozładunku.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określi w formularzu ofertowym telefony kontaktowe i numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.