STWiORB MIJANKA

1. Humusowanie obejmuje zleconą długość szlaku bez drzew i krzewów o szerokości 8 do9mb poprzez zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na gł. do 15 cm przy użyciu spycharek, koparek, równiarki.

2. Niweleta skarpy obejmuje wykonanie spadku skarpy uniemożliwiające osuwanie się ziemi wraz niweletą do terenu przygotowanego pod warstwę podsypkową z piasku Urobek z do zastosowania w ewentualnych nierównościach terenu natomiast nadmiar odłożony na odkład. Prace wykonywane mechanicznie przy użyciu koparek.

3. Wykonanie warstwy odsączającej 20 cm z piasku, polega na dostarczeniu materiału i ułożeniu w miejscu przewidzianym do ułożenia płyt jako podsypka filtrująca i stabilizująca płyty drogowe.

4. Profilowanie polega na wyprofilowaniu materiału zastosowanego – piasku pod ułożenie płyt dla zapewnienia równej płaszczyzny.

5. Ułożenie płyt drogowych o wym. długość 3m, szer. 1,5m, grubość 15cm. na wyprofilowanym piaskiem miejscem pod ich ułożenie wraz z dostawą płyt