Załącznik nr 2 do SWZ

**Formularz parametrów wymaganych**

Marka/Typ/Oznaczenie handlowe (zgodne ze świadectwem homologacji): …………………………………….……………………………………………………………………..

Rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2022 r. (podać): ……………….………………………………………………………………………...........................

Nazwa i adres producenta pojazdu:

....................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| 1. | Przeznaczenie | osobowy |
| 2. | Rodzaj nadwozia | mikrobus przeszklony |
| 3. | Ilość drzwi | 4 (w tym 1 rozsuwane), otwierane pasażera i kierowcy, rozsuwane przestrzeni pasażerskiej po stronie prawej, klapa tylna z oknem. |
| **Wymiary:** |
| 4. | Rozstaw osi [mm] | Min. 3000 |
| 5. | Długość [mm] | Max. 5400 |
| 6. | Wysokość [mm] | Max. 2050 |
| 7. | Dopuszczalna masa całkowita DMC [kg] | Max. 3500 |
| **Silnik** |
| 8. | Rodzaj | Diesel, wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin i zanieczyszczeń tj. : tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (nie metanowych) zgodnie z normą EURO 6 |
| 9. | Pojemność [ccm] | Min. 1900 |
| 10 | Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (średnie) | Max.8,01/100 km |
| 11 | Moc silnika/ przy prędkości obrotowej | Min 130 KM/100 kW |

|  |
| --- |
| **Podwozie, nadwozie** |
| 12 | Rozmiar kół | Min. 16 cali |
| 13 | Opony | Komplet opon zimowych i letnich |
| 14 | Przeniesienie napędu | przednia oś |
| 15 | Zawieszenie | Niezależne zawieszenie przednie i tylne zestabilizatorem |
| 16 | Skrzynia biegów | 6-cio biegowa, mechaniczna |
| 17 | Wspomaganie układu kierowniczego | Elektromechaniczne  |
| 18 | Kolorystyka nadwozia | Standard, lakier z palety kolorów bazowych  |
| **Bezpieczeństwo (minimum)** |
| 19 | Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS(układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) |
| 20 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy |
| 21 | Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera |
| 22 | Komplet pasów ze zwijaczami dla podróżujących |
| **Komfort** |
| 23 | Klimatyzacja klimatronik dwu lub trzy strefowa z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, podgrzewane szyby przednie i tylne. |
| 24 | Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu(kierowcy i pasażera) |
| 25 | Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego. |
| 26 | Czujnik parkowania tył i przód |
| 27 | Regulacja położenia kolumny kierowniczej w 2 płaszczyznach |
| 28 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |
| 29 | Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 30 | Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne |
| 31 | Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami z przodu i z tyłu, z zestawemgłośnomówiącym, instalacja telefoniczna Bluetooth, USB |
| **Zabezpieczenie** |
| 32 | Immobiliser w kluczyku |
| 33 | Zamek centralny |
| 34 | Blokada dostępu do wlewu paliwa (automatycznie po zamknięciu pojazdu lub z linki lub z kluczyka) |
| 35 | Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym .Aktywowany i wyłączany bez sygnałów dźwiękowych, honorowany przez firmy ubezpieczeniowe. Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od zewnątrz |
| 36 | Kluczyk z pilotem z funkcją sterowania zamkiem centralnym - 2 szt. |
| **Wyposażenie** |
| 37 | Suwane drzwi z prawej strony (przeszklone) dla przedziału pasażerskiego z systemem wspomagania domykania |
| 38 | Tylna klapa przeszklona |
| 39 | Wymagana liczba miejsc 9 (kierowca + 8 pasażerów) |
| 40 | Komputer pokładowy |
| 41 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 42 | Gaśnica minimum 2 kg |
| 43 | Linka holownicza |
| 44 | Apteczka medyczna |
| 45 | Pełnowymiarowe koło zapasowe w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami)  |
| 46 | Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół |
| 47 | Dywaniki gumowe, w części pasażerskiej podłoga z wykładziną gumową |
| 48 | Tapicerka i podbitka odporna na zużycie i zabrudzenie, łatwe w utrzymaniu czystości,zdejmowane pokrowce na wszystkie siedzenia w kolorze ciemnym. |
| 49 | Fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w układzie: w III rzędzie kanapa trzyosobowa niedzielona, w II rzędzie 3 fotele pojedyncze lub 1 fotel pojedynczy i 1 fotel podwójny, regulowane, wszystkie zagłówki, komplet pasów we wszystkich siedzeniach |
| 50 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. |
| 51 | Kołpaki na koła |
| 52 | Hak holowniczy, zdejmowany, do 2,5 t masy przyczepy ze stabilizacją zestawu pojazdu z przyczepą. Z możliwością montażu i demontażu kilkoma ruchami rąk. |
| 53 | Wyświetlacz wielofunkcyjny kierowcy (deska rozdzielcza) wskazujący min. – prędkość pojazdu, obroty silnika, ilość paliwa, ciśnienie ogumienia, stan poziomu płynów, zapięcie pasów |
| 54 | Przedłużona gwarancja do min. 3 lata |
| 55 | Pojazd musi być zarejestrowany na Zamawiającego, ubezpieczony w pakiecie OC AC NW i dostarczony do siedziby Zamawiającego |

**Gwarancja:**

1. gwarancja mechaniczna producenta na pojazd – min. 36 miesięcy bez limitu km (podać) .……………………………………………………………………………
2. w okresie obowiązywania gwarancji:
* serwis pojazdu, łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami realizowany bezpłatnie w ASO oferowanej marki pojazdu, tj: ………………………………………… tel: …………………………...… e-mail: ……………………………………………….; koszty wymiany materiałów i części eksploatacyjnych w okresie gwarancji będzie pokrywał Zamawiający;
* reakcja serwisu pojazdu na zgłoszoną awarię zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu;
* w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, wymianę tego elementu na oryginalnie nowy (nie dotyczy elementów zużywalnych, np. oleje, klocki hamulcowe, filtry, itp.).
1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
2. mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wywołane nimi wady,
3. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),
4. zdarzeń losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
5. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy w czasie obowiązywania gwarancji:
6. w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy;
7. w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w terminie uzgodnionym z Wykonawcą nie krótszym niż 72 godziny od zgłoszenia lub usunięcia ich przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. terminy gwarancji rozpoczynają się od daty obustronnego podpisania „Protokołu odbioru pojazdu”.

Oświadczam, że zaoferowany pojazd spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania Zamawiającego.

UWAGA: oświadczenie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.