Konserwacja urządzeń klimatyzacji PUP Jarosław w 2025 r .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Marka /model/jednostka zewnętrzna | Ilość czynnika | Typ | Jednostki wewnętrzne | Uwagi |
|  | Chigo AB /CS24HRN1 | 2,6 kg/R410 A | Split | 1 szt. | Wpis CRO |
|  | Chigo AB/CS24HRN1 | 2,6 kg/R410A | Split | 1 szt. | Wpis CRO |
|  | Chigo/CS-25V3A | 0,70 kg/ R410A | Split | 1 szt. |  |
|  | Chigo/CS-25V3A | 0,70 kg/R410A | Split | 1 szt. |  |
|  | Chigo CS 35V3A | 0,940 kg/R410A | Split | 1 szt. |  |
|  | Rotenso TETA 35 | 0,630 kg/R32 | Split | 1 szt. |  |
|  | Rotenso/ H40Vm2 | 1,25 kg/R410A | Multisplit | 2 szt. |  |
|  | Rotenso /H100Vm4 | 3 kg/R410 A | Multisplit | 4 szt. | Wpis CRO |
|  | Rotenso/125V30M13 | 3,5 kg /R410A | RVF | 4 szt. | Wpis CRO |
|  | RVF – 180V4OMI3 | 6,1 kg /R410A | RFV | 8 szt. | Wpis CRO |
|  | RVF – 160V5OMI1 | 5,62 kg /R410A | RFV | 8 szt. | Wpis CRO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Klimatyzatory /Typ | Jednostka zewnętrzna | Jednostka wewnętrzna |
| 1. | Split | 6 jednostek | 6 jednostek |
| 2. | Multisplit | 2 jednostki | 6 jednostek |
| 3. | RVF | 3 jednostki | 20 jednostek |
| RAZEM | | 11 | 26 |