Załącznik nr 3 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnością*** – numer postępowania: RGKiT.271.05.2023.

***Część I***

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego Mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku (ilość miejsc: 8+1) z najazdami do załadunku 1 wózka inwalidzkiego, posiadającego wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu na terenie UE, o następujących minimalnych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Propozycje Wykonawcy**  **TAK/NIE** |
| **1.** | **Warunki ogólne** |  |
| 1.1. | Pojazd – MINIBUS - musi spełniać wymagania: |  |
| * techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), |  |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1651), |  |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). |  |
| * pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. |  |
| 1.2. | Rok produkcji: 2023 |  |
| 1.3. | Homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 1.4. | Homologacja auta bazowego + badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 8 osób + 1 miejsce kierowcy w tym 1 miejsca dla osób na wózku inwalidzkim (w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń) + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony |  |
| 1.5. | Pojemność skokowa silnika: min. 1950 cm3 |  |
| 1.6. | Moc silnika: min. 110 KM |  |
| 1.7. | Rodzaj paliwa: ON |  |
| 1.8. | Średnie spalanie w cyklu mieszanym: max. 10 l/ 100 km |  |
| 1.9. | Zbiornik paliwa min 70 l |  |
| 1.10. | Filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 1.11. | Kolor nadwozia: dowolny |  |
| 1.12. | Czujnik parkowania min tył lub kamera cofania |  |
| 1.13. | Zamek centralny sterowany pilotem radiowym w kluczyku |  |
| 1.14. | Autoalarm |  |
| 1.15. | Immobiliser |  |
| 1.16. | Sprzęt: radio cyfrowe i Mp3, gniazdo zapalniczki |  |
| 1.17. | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i pasażera 2 miejsca z przodu |  |
| 1.18. | Drzwi kierowca/pasażer otwierane z klamki |  |
| 1.19. | Drzwi otwierane przesuwne w kierunku tylnej osi po stronie prawej plus aktywna blokada drzwi przesuwnych plus wspomaganie zamykania |  |
| 1.20. | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie w części pasażerskiej |  |
| 1.21. | Nadwozie: szyby przyciemniane w przedziale pasażerskim lub oryginalne rolety |  |
| 1.22. | Norma emisji spalin: co najmniej EURO 6 |  |
| 1.23. | Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna, co najmniej 5-cio stopniowa |  |
| 1.24. | ABS, ASR, ESP, hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej |  |
| 1.25. | Ogrzewanie standardowe |  |
| 1.26. | Klimatyzacja trzystrefowa |  |
| 1.27. | Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami i wycieraczką lub klapa podnoszona do góry z szybami i wycieraczką |  |
| 1.28. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 1.29. | Elektryczne lusterka podgrzewane |  |
| 1.30. | Oświetlenie wnętrza pojazdu |  |
| 1.31. | Siedzenia tapicerka materiałowa, o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia- do wyboru Zamawiającego z dostępnych kolorów u Wykonawcy |  |
| 1.32. | Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem, z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |  |
| 1.33. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 1.34. | Podłoga wykonana z wysokiej jakości wykładziny antypoślizgowej - płaska |  |
| 1.35. | Pokrycie ścian oraz słupków tapicerką miękką łatwo zmywalną |  |
| 1.36. | Gaśnice 2 szt., trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |
| **2.** | **Dodatkowe wyposażenie pojazdu** |  |
| 2.1. | Szyny podłogowe do montowania wózka inwalidzkiego |  |
| 2.2. | Stanowisko wózka inwalidzkiego |  |
| 2.3. | Najazdy do wprowadzenia wózka |  |
| 2.4. | Atestowane pasy 3 punktowe do mocowania osoby niepełnosprawnej przewożonej na wózku |  |
| 2.5. | Komplet pasów do kotwiczenia wózka inwalidzkiego |  |
| 2.6. | Dodatkowy komplet kół z oponami (zimowymi/letnimi min. 16”) |  |
| 2.7. | Pełnowymiarowe koło zapasowe + komplet narzędzi podnośnik klucz |  |
| 2.8. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem o przewozie osób niepełnosprawnych |  |
| **3.** | **Gwarancja i przeglądy** |  |
| 3.1. | Minimalna gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów (licząc od dnia protokolarnego przekazania): 24 miesiące. |  |
| 3.2. | Minimalna gwarancja na powłokę lakierniczą: 24 miesiące. |  |
| 3.3. | Minimalna gwarancja na perforację nadwozia: 24 miesiące. |  |
| 3.4. | Serwis gwarancyjny na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w odległości do 100 km od siedziby. |  |

***Część II***

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (ilość miejsc: 19+1) z rampą manualną do załadunku 1 wózka inwalidzkiego, posiadającego wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu na terenie UE, o następujących minimalnych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Propozycje Wykonawcy**  **TAK/NIE** |
| **1.** | **Warunki ogólne** |  |
| 1.1. | Pojazd – autobus - musi spełniać wymagania: |  |
| * techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.), |  |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1651), |  |
| * rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). |  |
| * pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. |  |
| 1.2. | Rok produkcji: 2023 |  |
| 1.3. | Homologacja na pojazd zabudowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| 1.4. | Homologacja auta bazowego + badanie techniczne potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu 19 osób + 1 miejsce kierowcy w tym 1 miejsca dla osób na wózku inwalidzkim (w tylnej części pojazdu po demontażu siedzeń) + oświadczenie o dokonaniu przebudowy pojazdu przez podmiot uprawniony |  |
| 1.5. | Homologacja na autobus oraz homologacja na przystosowanie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach |  |
| 1.6. | Elektryczne szyby drzwi przednich |  |
| 1.7. | Ogranicznik prędkości do 100 km/h |  |
| 1.8. | Pojemność skokowa silnika: min. 1950 cm3 |  |
| 1.9. | Moc silnika: min. 160 KM |  |
| 1.10. | Rodzaj paliwa: ON |  |
| 1.11. | Średnie spalanie w cyklu mieszanym: max. 15 l/ 100 km |  |
| 1.12. | Zbiornik paliwa min 70 l |  |
| 1.13. | Filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 1.14. | Kolor nadwozia: dowolny za wyjątkiem jaskrawych kolorów (czerwony, żółty, pomarańczowy) |  |
| 1.15. | Czujnik parkowania min tył lub kamera cofania |  |
| 1.16. | Zamek centralny sterowany pilotem radiowym w kluczyku |  |
| 1.17. | Autoalarm |  |
| 1.18. | Immobiliser |  |
| 1.19. | Sprzęt: radioodtwarzacz , 4 głośniki i Mp3 (instalacja nagłaśniająca w całej przestrzeni pasażerskiej) + mikrofon, gniazdo USB IL, gniazdo zapalniczki |  |
| 1.20. | Drzwi 3 szt. w tym: kierowcy, drzwi wejściowe do autobusu z przodu po prawej stronie, z obniżonym stopniem, drwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone |  |
| 1.21. | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy |  |
| 1.22. | Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie |  |
| 1.23. | Nadwozie: szyby podwójne przyciemniane w przedziale pasażerskim |  |
| 1.24. | Norma emisji spalin: co najmniej EURO 6 |  |
| 1.25. | Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna, co najmniej 6-cio stopniowa |  |
| 1.26. | Dodatkowe ogrzewanie powietrzne typu Webasto |  |
| 1.27. | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego |  |
| 1.28. | Klimatyzacja przedziału kierowcy |  |
| 1.29. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka |  |
| 1.30. | Oświetlenie wnętrza pojazdu – sufitowe led |  |
| 1.31. | Luk dachowy z funkcją wyjścia awaryjnego |  |
| 1.32. | Siedzenia- tapicerka materiałowa, o wysokiej wytrzymałości na przetarcia i zabrudzenia- do wyboru Zamawiającego z dostępnych kolorów u Wykonawcy |  |
| 1.33. | Siedzenie kierowcy regulowane z zagłówkiem, z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem |  |
| 1.34. | Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 1.35. | Siedzenia pasażerów regulowane z zagłówkami |  |
| 1.36. | Podłoga wykonana z wysokiej jakości wykładziny antypoślizgowej – płaska, obniżone nadkola, oświetlenie stopnia wejściowego |  |
| 1.37. | Tapicerka całego pojazdu- izolacja termiczna pianka PU, przetapicerowanie podsufitki kierowcy, podsufitka sztywny sufit, słupki +parapety, boki ścian pod oknami tkanina, boczki ścian poniżej listew mocowania foteli tkanina, tapicerowane małe boczki drzwi tylnych tkanina |  |
| 1.38. | Półki na bagaż podręczny z kanałem klimatyzacji i podwójnym oświetleniem tunelowym LED |  |
| 1.39. | Gaśnice 2 szt., trójkąt ostrzegawczy, apteczka |  |
| **2.** | **Dodatkowe wyposażenie pojazdu** |  |
| 2.1. | Stanowisko wózka inwalidzkiego |  |
| 2.2. | Rampa manualna do załadunku wózka inwalidzkiego. mocowania wózków inwalidzkich |  |
| 2.3. | Atestowane pasy do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osób niepełnosprawnych |  |
| 2.4. | Dodatkowy komplet kół z oponami (zimowymi/letnimi min. 16”) |  |
| 2.5. | Pełnowymiarowe koło zapasowe + komplet narzędzi podnośnik klucz |  |
| 2.6. | Koła na osi tylnej podwójne, dodatkowe wzmocnienie tylnej osi |  |
| 2.7. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem o przewozie osób niepełnosprawnych |  |
| **3.** | **Gwarancja i przeglądy** |  |
| 3.1. | Minimalna gwarancja na pojazd wraz z wyposażeniem bez limitu kilometrów (licząc od dnia protokolarnego przekazania): 24 miesiące. |  |
| 3.2. | Minimalna gwarancja na powłokę lakierniczą: 24 miesiące. |  |
| 3.3. | Minimalna gwarancja na perforację nadwozia: 24 miesiące. |  |
| 3.4. | Serwis gwarancyjny na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w odległości do 100 km od siedziby. |  |