**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Orientacyjny zakres prac do wykonania został określony w załączniku nr 1
do ogłoszenia o zamówieniu.

3) Odnowa oznakowania poziomego polegać będzie na wykonaniu zgodnego
z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi mechanicznego malowania farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi po istniejącym oznakowaniu poziomym przy następujących warunkach:

1. barwa oznakowania – biała (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego) oraz biała i czerwona (w przypadku oznakowania grubowarstwowego);
2. temperatura powietrza w trakcie prac związanych z odnową oznakowania poziomego powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza 85 %;
3. w przypadku zastosowania efektu odblaskowego należy zastosować mikrokulki szklane retrorefleksyjne silikonowane w ilości 0,2-0,3 kg/m2
4. w centrum miasta Wronki oraz na głównych ciągach komunikacyjnych w szczególności na **ul. Mickiewicza w m. Wronki** prace będą mogły być wykonywane wyłącznie w godzinach 2000 - 400; na drogach pozostałych - według uznania.

4) Wybrany Wykonawca będzie prowadził prace przy ich oznakowaniu we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji zgodności na materiał wykorzystany do malowania.