**Załącznik do zapotrzebowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: „Naprawie 2 szt. ambon myśliwskich na terenie nadleśnictwa Białowieża”**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac polegających na naprawie zniszczonych ambon myśliwskich.

Docelowe wymiary i opis ambony myśliwskiej:

- dach jednospadowy, kryty blachą;

- wejście do kabiny drabiną o szer. ok. 50 cm;

- ambona bez balkonu;

- wysokość słupów (od ziemi do podstawy kabiny) ok. 3,5 m;

- wysokość kabiny ok. 2 m; podłoga o wymiarach ok. 1,5 m x 1,0 m;

- okienka z 3 stron kabiny, zamykane;

Ambona posadowiona na słupach betonowych.

Ambona wykonana z drewna lub produktów drewnopochodnych.

Posadowienie w dwóch miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (wydzielenia 218Dg oraz 219Ab).

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.

W ramach naprawy, konieczne jest wykonanie:

- naprawa dachu (wymiana deskowania, założenie blachy),

- wymiana podłogi,

- wymiana drabiny,

- wzmocnienie konstrukcji (wymiana uszkodzonych elementów łączących słupy),

- wymiana uszkodzonych słupów,

- wymiana uszkodzonego deskowania ścian.