***załącznik nr 1a do SWZ nr P6/2023***

**Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
 ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra

**Wykonawca:**

……………………….…………………………………………………………………………………….………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………….…………………………………………………………………………………….…

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**„Dostawa dwóch fabrycznie nowych ciągników wraz z osprzętem”**

**Karta oferowanego sprzętu**

Uwaga: uzupełniony przez Wykonawcę załącznik należy złożyć wraz z ofertą.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **TAK/NIE1** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę2**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **CIĄGNIK NR 1** | | | |
| **1** | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **2** | Silnik o mocy min 74 KM – 4 cylindrowy |  |  |
| **3** | System chłodzenia cieczą |  |  |
| **4** | Max moment obrotowy min. 350 Nm |  |  |
| **5** | Filtr powietrza suchy |  |  |
| **6** | Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu |  |  |
| **7** | Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM |  |  |
| **8** | Liczba biegów przód/ tył 12/12 |  |  |
| **9** | Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna |  |  |
| **10** | Wał odbioru mocy tylny typ niezależny i zależny |  |  |
| **11** | Funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa |  |  |
| **12** | Max. udźwig podnośnika min. 2500 kg |  |  |
| **13** | Wydatek pomy 45 l/min |  |  |
| **14** | Rozdzielacz 2 sekcyjny, 4 szybkozłącza |  |  |
| **15** | Układ kierowniczy typ hydrostatyczny |  |  |
| **16** | Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowanie hydrauliczne |  |  |
| **17** | Hamulec postojowy tarczowy, mokry, sterowanie ręczne |  |  |
| **18** | Oś przednia ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego |  |  |
| **19** | Zaczep przedni holowniczy |  |  |
| **20** | Zaczep górny transportowy, przesuwny |  |  |
| **21** | Zaczep dolny transportowy |  |  |
| **22** | Przedni TUZ z joystickiem o udźwigu min 1000 kg |  |  |
| **23** | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, siedzenie pneumatyczne, kamera cofania, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne |  |  |
| **POSYPYWARKA CIĄGNIKOWA** | | | |
| **24** | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **25** | Zawieszenie trzypunktowe tył |  |  |
| **26** | plandeka |  |  |
| **27** | Samozaładowcza |  |  |
| **28** | Szerokość min 1,8 m |  |  |
| **PŁUG** | | | |
| **29** | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **30** | Pług składany o szerokości roboczej 2200 mm |  |  |
| **31** | Wysokość robocza max 970 mm |  |  |
| **32** | Oświetlenie |  |  |
| **33** | Kopiowanie boczne |  |  |
| **34** | Pionowe nachylenie |  |  |
| **35** | Pilot |  |  |
| **36** | sworznie |  |  |

1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów

2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **TAK/NIE1** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę2**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **CIĄGNIK NR 2** | | | |
| **1** | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **2** | Silnik o mocy min 95 KM – 4 cylindrowy |  |  |
| **3** | System chłodzenia cieczą |  |  |
| **4** | Max moment obrotowy min. 400 Nm |  |  |
| **5** | Filtr powietrza suchy |  |  |
| **6** | Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu |  |  |
| **7** | Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM |  |  |
| **8** | Liczba biegów przód/ tył 12/12 |  |  |
| **9** | Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna |  |  |
| **10** | Wał odbioru mocy tylny typ niezależny i zależny |  |  |
| **11** | Funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa |  |  |
| **12** | Max. udźwig podnośnika min. 3100 kg |  |  |
| **13** | Wydatek pomy 55 l/min |  |  |
| **14** | Rozdzielacz 2 sekcyjny, 4 szybkozłącza |  |  |
| **15** | Układ kierowniczy typ hydrostatyczny |  |  |
| **16** | Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowanie hydrauliczne |  |  |
| **17** | Hamulec postojowy tarczowy, mokry, sterowanie ręczne |  |  |
| **18** | Oś przednia ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego |  |  |
| **19** | Zaczep przedni holowniczy |  |  |
| **20** | Zaczep górny transportowy, przesuwny |  |  |
| **21** | Zaczep dolny transportowy |  |  |
| **22** | Przedni TUZ z joystickiem o udźwigu min 2000 kg |  |  |
| **23** | Kabina klimatyzowana, ogrzewana, siedzenie pneumatyczne, kamera cofania, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne |  |  |
| **POSYPYWARKA CIĄGNIKOWA** | | | |
| **24** | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **25** | Zawieszenie trzypunktowe tył |  |  |
| **26** | plandeka |  |  |
| **27** | Samozaładowcza |  |  |
| **28** | Szerokość min 2,1 m |  |  |
| **PŁUG** | | | |
| **29** | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 |  |  |
| **30** | Pług składany o szerokości roboczej 2600 mm |  |  |
| **31** | Wysokość robocza max 970 mm |  |  |
| **32** | Oświetlenie |  |  |
| **33** | Kopiowanie boczne |  |  |
| **34** | Pionowe nachylenie |  |  |
| **35** | Pilot |  |  |
| **36** | sworznie |  |  |

1 Należy uzupełnić TAK/NIE dla wymienionych parametrów

2 Należy podać rzeczywistą wartość oferowanego parametru

………………………………………………………………….

(*Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*)