**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 13:** dostawa **komory do derywatyzacji płytek TLC** (liczba szt.: 1 szt.)
do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2022 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Sprzęt odpowiedni dla płytek o wymiarach 200 x 200 mm oraz 200 x 100 mm. Laboratorium wykorzystuje te dwa rozmiary płytek i posiada na nich zwalidowane metody | wymagane |  |
|  | Komora umożliwiająca jednorodne i powtarzalne spryskiwanie płytek, niezależne od analityka, odpowiednia do odczynników o różnych właściwościach fizyko-chemicznych stosowanych w metodzie chromatografii cienkowarstwowej | wymagane |  |
|  | Komora wyposażona w minimum 4 różne głowice do spryskiwania, do wykorzystania z reagentami o różnych właściwościach fizyko-chemicznych stosowanych w metodzie chromatografii cienkowarstwowej | wymagane |  |
|  | Spryskiwanie prowadzone w co najmniej 6 różnych trybach szybkości | wymagane |  |
|  | Dedykowana tacka i komora dla płytek o wymiarach jak w punkcie 1 | wymagane |  |
|  | Możliwość pracy poza wyciągiem | wymagane |  |
|  | Wbudowany system odciągania oparów | wymagane |  |
|  | Zakres pracy (temperatura)  | nie węższy niż 10-40oC |      Należy podać |
|  | Możliwość pracy z płytkami wykonanymi co najmniej z aluminium, szkła i plastiku | wymagane |  |
|  | Masa komory, podyktowana organizacją stanowiska pracy | nie większa niż 15 kg |      Należy podać |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny  | wymagane |  |
|  | Instrukcje w pełnej wersji, w języku polskim, drukowane, dostarczone razem ze sprzętem | wymagane  |  |
|  | Dostawa oraz instalacja w laboratorium  | wymagane  |  |
|  | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w miejscu instalacji | wymagane  |  |
|  | Gwarancja  | nie mniej niż 24 miesiące |      Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępnesą do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>  | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |   |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)