**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Digital Signage posiadanego przez zamawiającego.

System oparty jest o oprogramowanie MagicINFO. Do każdego z zamawianych ekranów należy dostarczyć dożywotnią licencję Magic Info Premium , System jest zainstalowany w infrastrukturze zamawiającego. Należy również skonfigurować integrację uprawnień posiadanego systemu z usługą Active Directory. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być nowe i pochodzić z polskiej dystrybucji.

Należy dostarczyć i zamontować Monitory:

1. Monitor Samsung LH55QBCEBGCXEN z licencją MagicINFO Premium wraz z uchwytem – 6 sztuk.
2. Monitor Samsung LH65QBCEBGCXEN z licencją MagicINFO Premium wraz z uchwytem – 7 sztuk.

Rodzaj uchwytu należy dostosować do warunków montażu.

Lokalizacje monitorów:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budynek** | **Lokalizacja** | **Ilość** | **Rozmiar (cali)** | **Orientacja** | **Uwagi** |
| Z  | Wejście do wind | 2 | 55 | Pozioma | Wymiana monitora (Zawieszenie na zainstalowanym uchwycie bez prowadzenia instalacji) |
| A | Korytarz przy Sali 213 i 214 | 1 | 65 | Pozioma |   |
| D.S. Ślężak | Parter | 1 | 65 | Pozioma |   |
| D.S. Przegubowiec | Portiernia | 1 | 65 | Pozioma |   |
| P | Parter | 1 | 65 | Pozioma |   |
| CKU | 1 i 2 piętro | 2 | 65 | Pozioma |   |
| D | Stołówka | 1 | 55 | Pozioma/Pionowa do ustalenia wykonawczo |   |
| Z | Dziekanat | 2 | 55 | Pozioma | Wymiana monitora (Zawieszenie na zainstalowanym uchwycie bez prowadzenia instalacji)  |
| A | Korytarz Dziekanat | 1 | 65 | Pozioma |   |
| SWFiS | Portiernia | 1 | 55 | Pozioma |   |

Do każdego z punktów należy doprowadzić zasilanie 230V na przwododzie 2,5 mm2 z zabezpieczeniem B16 z najbliższej rozdzielni na oddzielnym nowym obwodzie, a także skrętkę Corning min. Kategorii 6 z najbliższego punktu dystrybucyjnego , którą należy zakończyć z dwóch stron modułami keystone RJ 45 (1 strona zakończona na patchpanelu, druga gniazdko naścienne). Monitor należy podłączyć patchordem takiej samej kategorii z dwóch stron. Dodatkowo należy wykonać opisy za pomocą etykiet odpornych na temperaturę i światło słoneczne. Wszystkie gniazdka/moduły powinny być opisane z dwóch stron za pomocą dedykowanych etykiet. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania instalacji w tym zabezpieczenia, moduły, kable, patchpanele, gniazdka i inne po stronie wykonawcy.

Dodatkowo należy dostarczyć:

1. Player D.S. Samsung z licencja MagicINFO Premium – 4 sztuki

**Gwarancja**

36 miesięcy