ZAŁĄCZNIK NR2

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK / NIE / NIE DOTYCZY lub wpisanie parametrów oferowanej kosiarki samojezdnej

|  |  |
| --- | --- |
| Dostawa kosiarki samojezdnej z wysokim wyładunkiem, z nożami horyzontalnymi | **Dane techniczne oferowane** |
| 1 | Maszyna nowa  | Należy wpisać |  |
|  |
| 2 | producent / marka: | Należy wpisać |  |
| 3 | model: | Należy wpisać |  |
| 4 | rok produkcji nie starszy niż 2022 | Należy wpisać |  |
| 5 | Pojazd wolnobieżny | Wymagane  |  |
| 6 | Rodzaj paliwa: olej napędowy | Wymagane |  |
| 7 | Ilość cylindrów silnika – minimum 3 | Należy wpisać |  |
| 8 | Silnik chłodzony cieczą | Wymagane  |  |
| 9 | Pojemność skokowa silnika minimum 1100 ccm | Należy wpisać |  |
| 10 | Moc silnika min. 20KM | Należy wpisać |  |
| 11 | Minimalny maksymalny moment obrotowy 55 Nm | Należy wpisać |  |
| 12 | Norma emisji spalin stage V | Wymagane  |  |
| 13 | Napęd hydrauliczny na koła tylne | Wymagane  |  |
| 14 | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | Wymagane  |  |
| 15 | Prędkość robocza min. 15km/h | Należy wpisać |  |
| 16 | Wspomaganie kierownicy  | Wymagane  |  |
| 17 | Szerokość koszenia min. 120 cm  | Należy wpisać |  |
| 18 | Maksymalna szerokość maszyny  | Należy wpisać |  |
| 19 | Maksymalna wysokość maszyny  | Należy wpisać |  |
| 20 | Pojemność kosza na pokos minimum 550L | Należy wpisać |  |
| 21 | Kosz na trawę wykonany z metalu | Wymagane  |  |
| 22 | Przekładnia hydrostatyczna | Wymagane  |  |
| 23 | Przedni wałek odbioru mocy | Wymagane  |  |
| 24 | TUZ przedni | Wymagane  |  |
| 25 | Możliwość montażu osprzętu zimowego pług oraz posypywarka | Wymagane |  |
| 26 | Noże agregatu koszącego napędzane przekładnią kątową  | Wymagane  |  |
| 27 | Wysokość opróżniania kosza na pokos minimum 190 cm | Należy wpisać |  |
| 28 | Regulacja wysokości koszenia w zakresie minimum od 25mm do 90mm | Podać zakres regulacji |  |
| 29 | Możliwość koszenia podczas jazdy do przodu i do tyłu | Wymagane |  |
| 30 | Możliwość zbierania liści  | Wymagane |  |
| 31 | Regulacja koszenia nie wymagająca zastosowania dodatkowych narzędzi | Wymagane  |  |
| 32 | Licznik motogodzin | Wymagane |  |
| 33 | Lampa ostrzegawcza pomarańczowa w technologii LED | Wymagane |  |
| 34 | 2 lampy robocze przednie lub listwa LED | Wymagane |  |
| 35 | 2 lampy robocze tylne lub listwa LED | Wymagane |  |
| 36 | Światła mijania przednie | Wymagane |  |
| 37 | Światła mijania tylne | Wymagane |  |
| 38 | Kierunkowskazy z przodu i z tyłu  | Wymagane |  |
| 39 | Osłona na lampę ostrzegawczą chroniąca przed gałęziami | Wymagane |  |
| 40 | Sygnał ostrzegawczy cofania | Wymagane |  |
| 41 | Dokument potwierdzający normę emisji spalin | Wymagane |  |
| 42 | Maszyna wyposażona w kabinę całoroczną | Wymagane |  |
| 43 | Możliwość demontażu kabiny | Wymagane  |  |
| 44 | Masa maszyny gotowej do pracy w kg | Należy wpisać |  |
| 45 | Zalaminowana lista płynów eksploatacyjnych wraz z ich ilościami  | Wymagana  |  |
| 46 | Zamontowana gaśnica wraz z uchwytem 2kg, produkcji polskiej | Wymagana |  |
| 47 | apteczka | Wymagana |  |
| 48 | Książka serwisowa | Wymagana |  |
| 49 | Gwarancja min. 12 m-cy  | Należy wpisaćOpcja 24 m-ce –5pkt. |  |
| 50 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane  |  |
| 51 | Katalog części | Wymagane |  |
| 52  | Szkolenie 3 pracowników z obsługi maszyny | Wymagane  |  |
| 53 | Serwis mobilny | Wymagane |  |
| 54 | Odległość serwisu od siedziby zamawiającego | Należy wpisać  |  |

…………………………………… ……………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy