**SPECYFIKACJA DRUKARKI OPASEK/PILOTEK**

Metoda drukowania: Termo-transfer / Bezpośredni Termiczny

Rozdzielczość druku: 203 dpi

Szybkość druku 7 IPS (177mm/s)

Szerokość druku 54mm

Długość druku: Min. 0,16&quot; (4 mm); Max. 68&quot; (1727 mm)

Procesor: 32-bitowy procesor RISC

Pamięć: Flash: 8 MB Flash, SDRAM: 16 MB

Interfejsy: USB 2.0 (typ B), Port szeregowy: RS-232 (DB-9), Port Ethernet (RJ-45),

Host USB (typ A)

Opcjonalnie: Moduł Bluetooth 2.1 lub 4.0, Moduł Wifi 2.4G, 802.11 b/g/n (praca w trybie Standard

lub jako Punkt Dostępu)

Media:

- Taśma barwiąca: Max Długość: 110 m; Max Szerokość: 56 mm - 59 mm; Średnica rdzenia: 12,7

mm

- Materiał ciągły, etykiety z przerwą, materiały z czarnym znacznikiem oraz otworem,

Szerokość materiału: Min. szerokość 0.6” (15 mm); Max. szerokość. 2.36” (60 mm)

Długość wydruku Min. 0,16&quot; (4 mm); Max. 68&quot; (1727 mm)

Grubość materiału: 0.003” (0.08 mm) Min. - 0.008” (0.2 mm) Max.

Średnica zewnętrzna: Max. 5” (127 mm)

Średnica wewnętrzna: 1”, 1.5” (25.4 mm, 40,0 mm)

Host USB (typ-A) do rozszerzenia pamięci, podłączenia czytnika kodów lub klawiatury PC

Kody kreskowe:

1-D Bar codes: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 &amp; 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 &amp; 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight

2-D Bar codes: Aztec code, Code 49,Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite

Wymiary:

Długość (245 mm), wysokość (180 mm), szerokość (140 mm)

Waga: maksymalnie 1,7 kg

Kolorowy wyświetlacz LCD TTF, przyciski do nawigacji

Dedykowany przycisk kalibracji drukarki

Interfejsy: USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100Mbps, Moduł Wifi, USB Host

Opcjonalnie dostępny Obcinak gilotynowy, Moduł Bluetooth

Darmowe oprogramowanie do projektowania i drukowania etykiet

3 LETNIA GWARANCJA na drukarkę / 6 miesięcy lub 50km na głowice drukującą

Współpraca z systemem Bank Krwi – skonfigurowane do pracy z Bankiem Krwi

Ilość i miejsce dostawy:

**43 szt.**

15 – RCKiK Kraków, ul. Rzeźnicza 11

2 – TO Tarnów, ul. Szpitalna 13

2 – TO Tarnów, ul. Lwowska 178a

2 – TO Zakopane, ul. Szymony 14

2 – TO Wadowice, ul. Kopernika 10/6

2 – TO Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

2 – TO Bochnia, ul. Krakowska 31

2 – TO Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

2 – TO Myślenice, ul. Szpitalna 2

2 – TO Kraków, os. Na Skarpie 66a

2 – TO Kraków, ul. Wielicka 265

2 – TO Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 15

2 – TO Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

2 – TO Limanowa, ul. Piłsudskiego 61

2 – TO Gorlice, ul. Węgierska 21

**SPECYFIKACJA DRUKARKI ETYKIET GŁOWNYCH**

Metoda drukowania: Termo-transfer / Bezpośredni Termiczny

Rozdzielczość druku: 203 dpi

Szybkość druku 7 IPS (177mm/s)

Szerokość druku 4,25&quot; (108mm)

Długość druku: Min. 0,16&quot; (4 mm); Max. 68&quot; (1727 mm)

Procesor: 32-bitowy procesor RISC

Pamięć: Flash: 128 MB Flash; SDRAM: 128 MB

Interfejsy: USB 2.0 (typ B); Port szeregowy: RS-232 (DB-9); Port Ethernet (RJ-45); 3xHost USB

(typ A) /Opcjonalnie: Moduł Bluetooth, WIFI

Media:

- Taśma barwiąca: Długość: 300 m; Szerokość: 30 mm - 110 mm; Średnica rdzenia: 25,4 mm

-Materiał ciągły, etykiety z przerwą, materiały z czarnym znacznikiem oraz otworem,

Szerokość materiału: Min. szerokość 0.79” (20 mm); Max. szerokość. 4.64” (118 mm)

Długość wydruku: Min. 0,16&quot; (4 mm); Max. 68&quot; (1727 mm)

Grubość materiału: Min. 0.003” (0.076 mm); Max. 0.01” (0.2 mm)

Średnica zewnętrzna: Max. 5” (127 mm)

Średnica wewnętrzna: 1”, 1.5” (25.4 mm, 40,0 mm)

Kody kreskowe:

1-D Bar codes:

China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-

8/EAN-13 (with 2 &amp; 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC,

Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128,

ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 &amp; 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and

Random Weight,

2-D Bar codes:   
Aztec code, Code 49,Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite

Wymiary maksymalne:

Długość (280 mm), wysokość (190 mm), szerokość (210 mm)

Waga 2,7 kg

Kolorowy wyświetlacz LCD TTF z przyciskami do nawigacji

Dedykowany przycisk kalibracji drukarki

Interfejsy: USB 2.0, RS-232, Ethernet 10/100Mbps, WIFI, 3x USB Host

Opcjonalnie dostępny Obcinak gilotynowy, Moduł Bluetooth, Zegar Czasu Rzeczywistego

Darmowe oprogramowanie do projektowania i drukowania etykiet

3 LETNIA GWARANCJA na drukarkę / 6 miesięcy lub 50km na głowice drukującą

Współpraca z systemem Bank Krwi - skonfigurowane do pracy z Bankiem Krwi.

Ilość i miejsce dostawy:

**6 szt. –** RCKiK Kraków, ul. Rzeźnicza 11