|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA ZAMIERZENIA**  **BUDOWLANEGO** | Remont elewacji budynku przy ul. Chojnickiej 27 w Tucholi |
| **ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO** | 89-500 Tuchola, ul. Chojnicka 27 |
| **JEDNOSTKA EWIDENCYJNA** | Tuchola – Miasto, 041606\_4 |
| **NAZWA I NUMER**  **OBRĘBU EWIDENCYJNEGO** | Miasto Tuchola, 0001 |
| **NUMER DZIAŁKI**  **EWIDENCYJNEJ** | 1873 |
| **NAZWA INWESTORA** | Gmina Tuchola |
| **ADRES INWESTORA** | 89-500 Tuchola, plac Zamkowy 1 |

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewiduje się wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie:

1. **REMONT ELEWACJI BUDYNKU:**
   1. Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe.
   2. Wymiana okapu z desek gr. 25 mm.
   3. Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku.
   4. Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm.
   5. Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły.
   6. Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach.
   7. Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu.
   8. Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik.
   9. Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1 cegła.
   10. Naprawa betonu - antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia - pręty o średnicy powyżej 12 mm.
   11. Naprawa betonu - ręczne wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC.
   12. Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie powłoki ochronnej
   13. Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - schody.
   14. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
   15. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym.
   16. Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach.
   17. Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.
   18. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach- cokół i część muru.
   19. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, ( do 5 m2 w 1 miejscu ).
   20. Uzupełnienie bonii prostokątnych na ścianach płaskich; tynki z zaprawy szlachetnej o długości w jednym odcinku do 1 m – okna.
   21. Uzupełnienie bonii prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 5 m – okna.
   22. Uzupełnienie bonii prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy szlachetnej) o długości w jednym odcinku do 5 m – gzymsy.
   23. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową.
   24. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - cokół.
   25. Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m
   26. Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych, daszki ochronne oraz siatka na rusztowaniach