**Przedmiot zamówienia**

1.  **Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechnicach (Gmina Kępno) na bramę segmentową.**

**Planowane prace obejmują:**

1. demontaż istniejącej bramy segmentowej (uszkodzona) – 1 szt. Mechanizm bramy działa prawidłowo. Brama otwiera i zamyka się prawidłowo na prowadnicach. Brama jest tylko uszkodzona w obrębie drzwi. Powstałe uszkodzenia w utrudniają otwieranie drzwi. Możliwe dalsza eksploatacja Wykonawca zobowiązany jest pomniejszyć ofertę o wartość zdemontowanej bramy.
2. montaż nowej bramy segmentowej wyposażonej w drzwi (wg dokumentacji fotograficznej) – 1 szt.

**Wymagania, jakie powinny spełniać bramy:**

1. brama segmentowa z paneli stalowych o wymiarach szer.3300 x wys.3300 mm. – Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia dokona własnych pomiarów),
2. blat bramy segmentowej pokryty obustronnie blachą stalową, ocynkowaną ogniowo o grubości min. 0,5 mm.
3. wypełnienie - pianka poliuretanowa bez freonu o grubości, co najmniej 50 mm.
4. panele powlekane farbami poliestrowymi w  kolorze czerwonym RAL 3000,
5. bramy montowane bezpośredni za otworem z systemem tzw. prowadzenia niskiego,
6. obsługa ręczna z przekładnią łańcuchową przełożenie 1 do 4, sprężyny obliczone na min. 50000 cykli, ryglowane od wewnątrz,
7. uszczelka dolna i uszczelki między panelowe,
8. zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn,
9. w bramie wmontowane drzwi serwisowe (obsługowe) o wymiarach 900x2000mm
z niskim progiem, wyposażone w samozamykacz, dopasowane wzorem kolorem do bramy
10. 2 niezależne systemy zamków,

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 m-cy.

**3. Przed wymianą bram i drzwi Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich pomiarów z natury.** Termin dokonania pomiarów, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi na życzenie Wykonawcy dokonanie pomiarów i oględzin bramy podlegających wymianie również w celu przygotowania oferty. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu ich instalowania oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy.

II. Wymagany (niezmienny) termin realizacji zamówienia**: 8 tygodni od podpisania umowy.**

III. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

**IV. Termin składania ofert:    05.09.2017r.**