Opis przedmiotu zamówienia

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Usługa polegająca na: regulacji pionowej i poziomej wraz z wymianą uszkodzonych włazów studni w ilości 35 szt. oraz wpustów ulicznych 5 szt.
3. **Lokalizacja:**
4. Włazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wpusty uliczne ul. 1-go Maja Żyrardów
5. **Zakres prac wyszczególniony w przedmiocie zamówienia:**
6. Wycięcie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki w kształcie okręgu o maksymalnej średnicy D=1400 mm. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie cięcia w innej postaci (wpust uliczny) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
7. Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wokół studzienki, wpustu ulicznego i podbudowy,
8. Demontaż istniejącego włazu studzienki oraz sprawdzenie jego stanu w obecności przedstawiciela. Wszelkie materiały (studzienki, wpusty uliczne, pierścienie regulacyjne) dostarcza Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Włazy żeliwne, typ ciężki 40t, fi 600.
9. Sprawdzenie konstrukcji studni i oczyszczeniem górnej części studzienki z ewentualnym demontażem warstwy regulującej włazu oraz wpustu, jej wymianę na pierścienie regulacyjne oraz uzupełnieniem pozostałych ubytków,
10. Zebranie i odwiezienie elementów nawierzchni oraz gruzu po stronie Wykonawcy,
11. Zabezpieczenie otworu studni, ułożenie mieszanki szybkowiążącej,
12. Osadzenie włazu studzienki oraz wpustów z wykorzystaniem nowych materiałów wraz z wyrównaniem masą szybkowiążącą,
13. Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości min 4 cm wokół wyregulowanego włazu oraz włazów ulicznych. Przy nawierzchni asfaltowej powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych winny być pokryte asfaltem.

UWAGA:

Wszelkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonaną pracę.