|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obraz zawierający Czcionka, Grafika, zrzut ekranu, projekt graficzny  Opis wygenerowany automatycznie   |  | | --- | |  | | | *Data i miejsce:* | 06.10.2023r. | |
| *Nazwa i adres Wykonawcy:* | | Centrum Rozwiązań Inżynieryjnych Jacek Grzywna ul. Malwowa 12, 30-611 Kraków | | |
| *Osoba sporządzająca tabelę i jej dane kontaktowe:* | | Jacek Grzywna tel.: 504 154 858; e-mail: cripolska@gmail.com | | |
| *Numer umowy i data jej zawarcia (wymienić również aneksy):* | | ZZM/U/II/9/ID/45/2023 z dnia 16.02.2023r. | | |
| *Nazwa zadania:* | | Budowa przyłącza wodociągowego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224, obr.42, j. ew. Krowodrza  przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie | | |
| *Lokalizacja budowy (adres, nr działek, obręb, jednostka ewid.):* | | Dz. nr 224, obręb ewid: 126102\_9.0042, K-42, jedn. ewid. Krowordza przy ul. Białoprądnickiej  w Krakowie | | |
|  |  |  |  |  |
| **Wykaz wytworzonych elementów** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa elementu** | **Liczba** | **Jednostka** | **Wartość brutto** |
|  | **Koszty wspólne:** |  |  |  |
| 1 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 1 | kpl | 0,00 |
| 2 | Obsługa geodezyjna | 1 | km | 0,00 |
| 3 | Przygotowanie terenu pod budowę (roboty ziemne pod montaż wodociągu, roboty rozbiórkowe, roboty montażowe, zaplecze i zabezpieczenie budowy itp.) | 1 | kpl | 0,00 |
| 4 | Dokumentacja powykonawcza | 1 | szt. | 0,00 |
| 5 | Nadzór (archeologiczny, przyrodniczy itp.) zapewniany po stronie wykonawcy |  |  | 0,00 |
| 6 | Inne (próba szczelności, dezynfekcja rurociągów, płukanie sieci, przywrócenie terenu do stanu przed pracami montażowymi, opłata za badanie zdatności wody do picia) | 1 | kpl | 0,00 |
|  | **Zagospodarowanie terenu:** |  |  |  |
| 7 | Stacja wody pitnej z poidełkiem dla zwierząt (kolor wg Zamawiającego) | 1 | szt. | 0,00 |
| 8 | Żelbetonowa płyta fundamentowa montażowa o wym. 90x60x15cm min. Klasa betonu C35/45 | 1 | szt. | 0,00 |
| 9 | Nawierzchnia z kostki bazaltowej łupanej o wymiarach 8x8cm | 1 | kpl | 0,00 |
| 10 | Barierka wokół nawierzchni utwardzonej stanowi kostka bazaltowa łupana umieszczona na ławie fundamentowej -ok.5 cm wyżej od nawierzchni kostki | 1 | kpl | 0,00 |
| 11 | Obręcz wokół poidełka na wys. 35-45 cm (kolor zgodny z kolorem poidełka) | 1 | kpl. | 0,00 |
| 12 | Właz żeliwny zamykany Ø600 typu B125 w projektowanej komorze wodomierzowej | 1 | szt. | 0,00 |
| 13 | Wyposażenie projektowanej studni wodomierzowej pod montaż wodomierza w układzie równoległym | 1 | kpl. | 0,00 |
| 14 | Odtworzenie istniejących chodników oraz istniejącego ogrodzenia | 1 | kpl. | 0,00 |
|  |  |  | Razem: |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis i pieczęć osoby sporządzającej: | …………………… |
|  |  |  | Podpis i pieczęć inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia): | …………………… |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Podpis i pieczęć pracownika ZZM weryfikującego treść: | …………………… |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| \* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA | | | | |
| 1 | Tabelę wypełnia projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Tabelę uszczegółowia wykonawca robót budowlanych w oparciu o faktyczne informacje, pomiary i wbudowane elementy wykazane w dokumentacji powykonawczej. | | | |
| 2 | Roboty budowlane i montażowe (wspólne tj. niemożliwe do przypisania do konkretnego obiektu), demontaże, prace ziemne i geodezyjne, koszty dokumentacji powykonawczej oraz zieleń należy wymienić w odrębnych, wskazanych wierszach tabeli. Jeśli dana pozycja nie wystąpiła, należy wpisać 0. Katalog kosztów wspólnych jest otwarty, jeśli wystąpią koszty wspólne nieprzewidziane w tabeli należy uzupełnić tabelę o dodatkową pozycję. | | | |
| 3 | Na wykazie w części tabeli obejmującej zagospodarowanie należy wymienić każdy odrębny konstrukcyjnie element, kompletny i zdatny do użytku. Nie stanowią odrębnych elementów np. obrzeża, krawężniki, furtki. W przypadku nawierzchni należy wyodrębnić każdą odrębną (niepołączoną z inną) nawierzchnię wraz z obrzeżem, samodzielną lub taką, na której znajduje się dane urządzenie, grupa urządzeń lub innych obiektów małej architektury. | | | |
| 4 | Roboty ziemne, budowlane i montażowe oraz fundamenty dotyczące konkretnych obiektów wlicza się do wartości tych obiektów. | | | |
| 5 | Przy obiektach małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze itp.) należy wskazać producenta oraz numer katalogowy (o ile istnieje). | | | |
| 6 | Wartość obejmująca zieleń powinna być zgodna z sumą wykazu obejmującego szczegółowy wykaz nasadzeń. | | | |
| 7 | Suma wartości musi być zgodna z kwotą faktury lub sumą faktur dotyczących zawartej umowy. | | | |
| 8 | Tabela elementów wytworzonych podlega weryfikacji i akceptacji przez następujące podmioty: - inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia), - osobę prowadzącą daną inwestycję - pracownika ZZM, Tabelę po weryfikacji i akceptacji należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej (3 egz. w dokumentacji powykonawczej i 2 egz. dodatkowe dla celów księgowych). | | | |