[INFO]
Program=RODOS
Wersja=7.0.5.5
WersjaPliku=10
OpisPliku=
NaPodstawie=C:\Users\48601\Desktop\TEMATY PROJEKTOWE\2023-02-15_KOSZTORYS_W_poidełka\KOSZTORYS_W_PARK KROWODERSKI_22.02.2023.rds7
Wartość=116205,55
ID_KS={616D3258-6615-4E74-AE8E-FC37AD6DD451}

[DAN_OG]
Obiekt=Projekt przyłącza wodociągowego dla projektowanego zdroju wodnego na dz. nr 224 obr. 42 Krowodrza w Krakowie
Kod CPV=45111200-0, 45231300-8, 45233140-2
Budowa=Dz. nr 224 obręb Krowodrza  0042 jedn. ewid. 126102_9 Kraków-Krowodrza
Inwestor=Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; ul. Reymonta 20;  30-059 Kraków
Sporządził=Jacek Grzywna
Miejscowość=Kraków
Data=11.08.2023r.

[DANE]
Ks_metoda=1
Ks_formuła=0
Ks_opcNK=0
OpcKz=1
OpcKJ=1
OpcInw=1
Ks_opcVAT=-1
DP_Norm=6
DP_RMS=3
DP_CJ=4
ZaokrObm=2
opcZer_Norm=0
opcZer_RMS=0
opcZer_CJ=0
opcZer_Obm=-1
RodzZaokr=0
Num_auto=-1
Num_param=1,1,0,0,0,0
Znak_mnożenia=0
Spc_wyr=0
Klasyfikacja=CPV
NACE=
PlikCPV=1
StawkaR=29,17
Kz=7,2
Kp=68,3|0|68,3
Zysk=11,3|0|11,3|11,3|0|11,3
VAT=23
Waluta=PLN

[WYDRUK]
Lista=T1,Z1,P1,K2,CJ1,E1,Z2,
Ceny=1
LinPion=1
Pasek=1
KodPoz=1
NrST=1
KodCPV=1
T1_numer=1
T1_stawki=1
T1_nazwyCPV=1
P1_podst=1
P1_obmiar=1
P1_kol_PN=1
K1_podst=1
K1a_podst=1
K1_wart_poz=1
K1_cen_jedn=1
K1_sum_elem=1
K1_sum_koszt=1
K1a_sum_koszt=1
K1_kol_Ilosc=1
K2_podst=1
K2_sum_koszt=1
K3_podst=1
K3_sum_elem=1
K3_sum_koszt=1
CJ1_podst=1
CJ_pozAgr=1
CJ_pozUpr=1
T1_umowa=0
T1_zatw=0
T1_bez_wart=0
T1_SKB=0
Data=0
Plik=0
Nagłówek_lewy=Rodos &W [&L]
Marginesy=20,5,5,10
Napisy=polski
T1_tytuł=Kosztorys inwestorski
K1a_tytuł=Kosztorys inwestorski
E1_pkt=0
E1_kolST=0
E1_kolCPV=0
E1_proc=0
E1_wte=0
E1_bez_wart=0
E1_kolUwg=0
K2_wydanie=0
K2_obmiar=0
K2_koment=0
K2_wsk_elem=0
K2_str_elem=0
K2_wyliczCen=0
K2_dod_opis=0
K2_agreg=1
K2_kol_PN=1
K2_kol_ST=0
P1_wydanie=0
P1_koment=0
P1_wspGlob=1
P1_wspLok=1
P1_str_elem=0
P1_dod_opis=0
P1_agreg=1
P1_kol_KodPoz=0
P1_kol_ST=0
P1_kol_CPV=0
P1_tytuł=Przedmiar robót
K2_tytuł=Kalkulacja uproszczona
E2_pkt=0
E2_kolST=0
E2_kolCPV=0
E2_kolDef=0
E2_kolUwg=0
CJ1_wydanie=0
CJ1_koment=0
CJ1_dod_opis=0
CJ1_pozAgr=0
CJ1_pozUpr=0
CJ1_wyliczCen=0
CJ1_wyliczNorm=0
Z1_tytuł=Ogólna charakterystyka obiektu
CJ1_tytuł=Ceny jednostkowe
Z2_tytuł=Założenia wyjściowe do kosztorysowania

[INNE]

[WARIANTY]

[ELEM]
ID=16
Nr=1
Opis=INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6

[ELEM]
ID=442
Nr=1.1
Opis=Roboty przygotowawcze

[POZ]
ID=371
Nr=1
Kat=KNNR 1
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0111/01
Opis=Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
Jm=km
Ilość=0,093
ZaokrObm=3
Cena=3288,99
CenaZr=3288,99
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=93,33/1000

[ELEM]
ID=17
Nr=1.2
Opis=Roboty ziemne

[POZ]
ID=20
Nr=2
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0212/06
Opis=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - mechanicznie 90%, pełne umocnienie ścian wykopów
Jm=m3
Ilość=133,27
ZaokrObm=3
Cena=16,93
CenaZr=16,93
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(58,49*0,8*1,6)*0,9+(34,84*0,8*1,7)*0,9+(17,8*0,26)*0,9

[L]
w=2*0,9+(2,5*0,8*1,1)*0,9
k=Odpływ zużytej wody

[L]
w=17*0,9
k=SW+SR

[POZ]
ID=21
Nr=3
Kat=KNR-W 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0310/02
Opis=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - ręcznie 10%, pełne umocnienie ścian wykopów
Jm=m3
Ilość=14,808
ZaokrObm=3
Cena=90,16
CenaZr=90,16
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(58,49*0,8*1,6)*0,1+(34,84*0,8*1,7)*0,1+(17,8*0,26)*0,1

[L]
w=2*0,1+(2,5*0,8*1,1)*0,1
k=Odpływ zużytej wody

[L]
w=17*0,1
k=SW+SR

[ELEM]
ID=23
Nr=1.3
Opis=Roboty montażowe

[POZ]
ID=374
Nr=4
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/01
Opis=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
Jm=m3
Ilość=7,21
ZaokrObm=3
Cena=239,44
CenaZr=239,44
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(93,33-3,2)*0,8*0,1

[L]
w=

[POZ]
ID=552
Nr=5
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/03
Opis=Analogia. Podłoża pod komorę wodomierzową SW i studnię SR z materiałów sypkich o grubości 20cm
Jm=m3
Ilość=1,197
ZaokrObm=3
Cena=294,1
CenaZr=294,1
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=2,1*1,5*0,2+((3,14*1,9*1,9)/4)*0,2
k=Sw+SR

[L]
w=

[POZ]
ID=578
Nr=6
Kat=KNR-W 2-19
Wariant=1
Wyd=wyd.I 2012
Tabl=0306/04
Opis=Analogia. Rury ochronne (osłonowe) z rur stalowych o średnicy nominalnej 80mm
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=137,13
CenaZr=137,13
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=418
Nr=7
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0109/01
Opis=Analogia. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
Jm=m
Ilość=93,33
ZaokrObm=3
Cena=27,77
CenaZr=27,77
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=93,33

[POZ]
ID=549
Nr=8
Kat=KNNR 11
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0306/03
Opis=Analogia. Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o średnicy zewnętrznej fi315/40mm z zasuwą do przyłaczy przydomowych
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=2909,82
CenaZr=2909,82
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=550
Nr=9
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0111/01
Opis=Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - przejścia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
Jm=złącze
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=157,93
CenaZr=157,93
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=563
Nr=10
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0111/01
Opis=Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm
Jm=złącze
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=162,83
CenaZr=162,83
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1
k=studnia SR

[POZ]
ID=554
Nr=11
Kat=KNNR 4
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=1430/01
Opis=Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwę oraz rząpie w SR
Jm=m3
Ilość=0,868
ZaokrObm=3
Cena=950,21
CenaZr=950,21
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1*0,018
k=zasuwy

[L]
w=0,85
k=rząpie

[POZ]
ID=553
Nr=12
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa i montaż komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposażonej we właz fi600mm kl. D400, stopnie złazowe, przejścia szczelne (2 szt.)
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=11842,09
CenaZr=11842,09
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=558
Nr=13
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0140/01
Opis=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym z konsolą wodomierzową - dostawa wodomierza w zakresie Wodociągów Miasta Krakowa
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=272,02
CenaZr=272,02
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=560
Nr=14
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0122/01
Opis=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=106,03
CenaZr=106,03
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=579
Nr=15
Kat=KNR-W 2-15
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0134/06
Opis=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 15mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=49,98
CenaZr=49,98
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=555
Nr=16
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0513/03
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m z włazem żeliwnym kl. D400
Jm=studnię
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=7273,34
CenaZr=7273,34
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1
k=H=3,31m

[POZ]
ID=556
Nr=17
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0513/04
Opis=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
Jm=0,5m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=995,78
CenaZr=995,78
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=583
Nr=18
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=7
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0132/03
Opis=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=113,02
CenaZr=113,02
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1
k=studnia SR

[POZ]
ID=566
Nr=19
Kat=KNR-W 2-15
Wariant=3
Wyd=wyd.I 1998
Tabl=0132/03
Opis=Analogia. Elektrozawór ze sterowaniem automatycznym i spustem o średnicy nominalnej 25mm, przejście na szybkozłączkę
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=476,34
CenaZr=476,34
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=573
Nr=20
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa pompy zatapialnej przenośnej wraz z osprzętem do  wyciągania i wężem ogrodowym o dł. 50m
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=870,46
CenaZr=870,46
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=574
Nr=21
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidełka
Jm=kpl
Ilość=3
ZaokrObm=2
Cena=45
CenaZr=45
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=423
Nr=22
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/01
Opis=Analogia. Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 50mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=33,43
CenaZr=33,43
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=409
Nr=23
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0408/02
Opis=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
Jm=m
Ilość=3,5
ZaokrObm=3
Cena=84,9
CenaZr=84,9
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=3*1+0,5*1

[POZ]
ID=430
Nr=24
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0421/01
Opis=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - redukcja fi110/50mm
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=40,17
CenaZr=40,17
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=431
Nr=25
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0421/02
Opis=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - redukcja fi160/110mm
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=37,3
CenaZr=37,3
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=432
Nr=26
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0421/02
Opis=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolano fi160x90st.
Jm=szt
Ilość=2
ZaokrObm=3
Cena=44,44
CenaZr=44,44
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=433
Nr=27
Kat=KNR 2-28
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0703/01
Opis=Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowłókniny o średnicy nominalnej 50mm
Jm=m
Ilość=4
ZaokrObm=3
Cena=8
CenaZr=8
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1*4

[POZ]
ID=580
Nr=28
Kat=KNR 9-11
Wariant=2
Wyd=wyd.I 2005
Tabl=0101/02
Opis=Analogia. Ułożenie geowłókniny separacyjnej
Jm=m2
Ilość=5
ZaokrObm=3
Cena=15,43
CenaZr=15,43
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=581
Nr=29
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0610/07
Opis=Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenażu z gotowego kruszywa, ze żwiru
Jm=m3
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=305,03
CenaZr=305,03
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=404
Nr=30
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0521/04
Opis=Analogia. Dostawa i montaż płyty żelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojów z misą do pojenia zwierząt, posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów z możliwością ułożenia nawierzchni do korpusu zdroju
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=768,2
CenaZr=768,2
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=402
Nr=31
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0219/05
Opis=Dostawa i montaż stacji wody pitnej z misą boczną dla niepełnosprawnych, poidełkiem dla zwierząt wraz z osprzętem i podłączeniem dopływu i odpływu wody zgodnie z projektem. Zdrój wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykończona  czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiającego. Wylewki poidełka mosiężne chromowane. Poidełko wyposażone w higieniczny system opłukiwania zdrojów HFS. Wymiar poidełka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar poidełka dla zwierzat: średnica 330mm, wys. 229mm.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=48210,91
CenaZr=48210,91
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=448
Nr=32
Kat=KNNR 4
Wariant=3
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0132/01
Opis=Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=64,81
CenaZr=64,81
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=567
Nr=33
Kat=KNNR 4
Wariant=3
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0132/05
Opis=Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 40mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - odpływ
Jm=szt
Ilość=1
ZaokrObm=2
Cena=159,3
CenaZr=159,3
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=29
Nr=34
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/04
Opis=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubości 30 cm
Jm=m3
Ilość=24,4
ZaokrObm=3
Cena=214,04
CenaZr=214,04
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=439
Nr=35
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0511/04
Opis=Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubości 30cm
Jm=m3
Ilość=0,5
ZaokrObm=3
Cena=453,11
CenaZr=453,11
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=30
Nr=36
Kat=KNR 2-19
Wyd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
Tabl=0219/01
Opis=Oznakowanie trasy przewodów taśmą z tworzywa sztucznego - ułożenie 30cm powyżej miejsca ułożenia rur
Jm=m
Ilość=90,43
ZaokrObm=3
Cena=0,69
CenaZr=0,69
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=90,43

[POZ]
ID=545
Nr=37
Kat=KNR 2-28
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0315/02
Opis=Analogia. Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=285,48
CenaZr=285,48
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1
k=Z

[POZ]
ID=32
Nr=38
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0708/01
Opis=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Jm=odcinek
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=38,11
CenaZr=38,11
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=33
Nr=39
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0707/01
Opis=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Jm=odcinek
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=651,65
CenaZr=651,65
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=279
Nr=40
Kat=KNR-W 2-18
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0704/01
Opis=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
Jm=próba
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=1517,78
CenaZr=1517,78
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=284
Nr=41
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokołu z wynikami
Jm=kpl.
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=650
CenaZr=650
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=35
Nr=1.4
Opis=Roboty odtworzeniowe

[ELEM]
ID=473
Nr=1.4.1
Opis=Roboty ziemne
PZ=1

[POZ]
ID=547
Nr=42
Kat=KNR-W 2-01
Wariant=1
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0222/01
Opis=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Jm=m3
Ilość=111,17
ZaokrObm=2
Cena=2,81
CenaZr=2,81
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=148,078-7,21-1,197-24,40-1-0,5-0,11

[L]
w=-13,84*0,18
k=chodnik

[POZ]
ID=37
Nr=43
Kat=KNR-W 2-01
Wyd=wyd.I 1997
Tabl=0228/02
Opis=Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
Jm=m3
Ilość=111,17
ZaokrObm=3
Cena=18,68
CenaZr=18,68
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=476
Nr=44
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/02
Opis=Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III
Jm=m3
Ilość=36,908
ZaokrObm=3
Cena=230,53
CenaZr=230,53
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=148,078-111,17

[L]
w=

[POZ]
ID=477
Nr=45
Kat=KNR 4-01
Wyd=wyd.III 1999
Tabl=0108/10
Opis=Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km. Krotność=9
Jm=m3
Ilość=36,908
ZaokrObm=3
Cena=29,96
CenaZr=29,96
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=478
Nr=46
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Opłata za wywóz ziemi i gruzu na składowisko odpadów
Jm=Mg
Ilość=59,053
ZaokrObm=3
Cena=13,58
CenaZr=13,58
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=36,908*1,6

[ELEM]
ID=474
Nr=1.4.2
Opis=Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika
PZ=1

[POZ]
ID=452
Nr=47
Kat=KNNR 6
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0103/01
Opis=Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV
Jm=m2
Ilość=13,84
ZaokrObm=3
Cena=8,23
CenaZr=8,23
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(3,3+11,5+2,5)*0,8

[POZ]
ID=576
Nr=48
Kat=KNNR 6
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0202/01
Opis=Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
Jm=m2
Ilość=13,84
ZaokrObm=2
Cena=16,94
CenaZr=16,94
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=577
Nr=49
Kat=KNNR 6
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0202/03
Opis=Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
Jm=m2
Ilość=13,84
ZaokrObm=2
Cena=16,34
CenaZr=16,34
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=479
Nr=1.4.3
Opis=Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych
PZ=1

[POZ]
ID=487
Nr=50
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0402/03
Opis=Analogia. Ława betonowa zwykła pod "obrzeża" z kostki betonowej
Jm=m3
Ilość=0,472
ZaokrObm=3
Cena=912,63
CenaZr=912,63
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=0,036*13,1

[POZ]
ID=571
Nr=51
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0501/06
Opis=Analogia. Obrzeże z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Jm=m2
Ilość=2,34
ZaokrObm=2
Cena=219,67
CenaZr=219,67
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=1,17*2
k=dwa rzędy

[POZ]
ID=482
Nr=52
Kat=KNNR 6
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0204/02
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm
Jm=m2
Ilość=14
ZaokrObm=3
Cena=48,3
CenaZr=48,3
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=533
Nr=53
Kat=KNNR 6
Wyd=wyd.I 2000
Tabl=0204/04
Opis=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm. Krotność = 0,72
Jm=m2
Ilość=14
ZaokrObm=2
Cena=21,17
CenaZr=21,17
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=582
Nr=54
Kat=KNR 2-31
Wyd=wyd.IV 1995
Tabl=0501/07
Opis=Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin drobnym żwirkiem
Jm=m2
Ilość=14
ZaokrObm=2
Cena=238,76
CenaZr=238,76
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=470
Nr=1.5
Opis=Prace wykończeniowe

[POZ]
ID=513
Nr=55
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Zamontowanie wygrodzenia wokół poidełka na wysokości 35cm, słupki retro 4 szt., długość L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidełka.
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=1543,32
CenaZr=1543,32
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[POZ]
ID=517
Nr=56
Kat=KNR-W 4-01
Wyd=wyd.III 2000
Tabl=0101/09
Opis=Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III
Jm=m2
Ilość=72,104
ZaokrObm=3
Cena=10,38
CenaZr=10,38
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[L]
w=(93,33-3,2)*0,8

[POZ]
ID=518
Nr=57
Kat=KNR 2-01
Wyd=wyd.IV 1996
Tabl=0510/03
Opis=Analogia. Rekultywacja terenu po zakończonych pracach ziemnych z obsianiem trawą
Jm=m2
Ilość=72,104
ZaokrObm=3
Cena=3,58
CenaZr=3,58
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ELEM]
ID=281
Nr=1.6
Opis=Dokumantacja powykonawcza

[POZ]
ID=41
Nr=58
Tekst=Kalkulacja indywidualna
Opis=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz dokumentacja odbiorowa
Jm=kpl
Ilość=1
ZaokrObm=3
Cena=1000
CenaZr=1000
MnoZr=1
MnoRg=1
MnoMg=1

[ZAŁĄCZNIK:0]
Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na wykonanie poidełek na terenie Parku Białoprądnickiego w Krakowie.


Zakres robót budowlanych dla całości zadania:
- budowy nowego odcinka instalacji wodociągowej na odcinku W1-W6 w tym wykopowo 93,33m 
- zabudowa zdroju ulicznego w wersji "Retro" -zabytkowej- stylizowanej w ilości 1 szt.
- zagospodarowanie terenu wokół zdroju ulicznego - 1 kpl.

Charakterystyka obiektu dla całości zadania:
- rura PE fi40x3,7mm PE TS SDR 11 PN16 o długości wynoszącej ok. 93,33 m metodą wykopu otwartego
- zasuwa DN 32 - 1 szt.
- zdroje uliczne - 1 kpl.

[ZAŁĄCZNIK:1]
Kosztorys jest sporządzony dla określenia wartości prac budowlanych i wybranych rozwiązań technologicznych. 
Kosztorys ma charakter szacunkowy. Oszacowania cen dokonaliśmy na podstawie:
 
1. Podstawa opracowania
- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
- Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
- projektu budowlanego,  projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej,
- ceny jednostkowe robót podstawowych obliczone na podstawie składników cenowych obowiazujacych w 2 kwartale 2023 dla regionu Małopolski.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
- kosztorys sporzadzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z §7 ust. 1 pkt. 4., 
- wartość kosztorysowa z podatkiem VAT zgodnie z umową .

3. Dane składników cenowych
a) Źródła cen czynników produkcji RMS  ustalono na podstawie aktualnych notowań wartości średnich cen dla regionu Małopolski za 2 kwartał 2023 r. 
- Stawka roboczogodziny [r-g]: jw. wynosząca 29,17 PLN 
- Ceny materiałów : jw.  bez kosztów zakupu oraz cen rynkowych producentów od średnich do maksymalnych,
- Ceny sprzetu [m-g]: jw. 

b) Narzuty ustalono na podstawie średnich cen dla regionu Małopolski za 2 kwartał 2023 r. dla robót sanitarnych
- Koszty pośrednie: 68,30%
- Zysk: 11,30%
- Koszty zakupu: 7,2%

4. Dane dotyczace robót przygotowawczych dla całości zadania:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: 0,93 km
- rozbiórka istniejącej nawierzchni żwirowej: 13,84m2.

5. Dane dotyczace robót ziemnych dla instalacji wodociągowej dla całości zadania:
-Wielkość wykopów narzucona w drodze uzgodneń dokumentacji kosztorysowej przez Zamawiającego
- wykopy liniowe wąskoprzestrzenne o szerokości 0,8 m i głębokości 1,6-1,75m,  poszerzony w miejscu montażu zdroju ulicznego o ok. 3,0 m  z transportem gruntu na odkład: ok. 148m3
- umocnienie wykopu tymczasową obudową pęłną typu boksowego:  ok. 150 m2
- podsypka z piasku gr. 10 cm pod rurociagi oraz obsypki z zasypką piaskiem o gr. 30 cm ponad górna krawędź rurociagu: 7,21m3
- keramzyt do ocieplenia: 0,5 m3
- żwir do dołu chłonnego: 1 m3
- zasyp gruntem rodzimym z odkładu: ok. 111 m3
- wywóz nadmiaru ziemi rodzimej/ gruzu na odl. 10 km wraz z utylizacją na składowisku odpadów: 36,9 m3


6. Dane dotyczace robót instalacyjnych dla całości zadania:
- roboty liniowe metodą otwartego wykopu: 93,3m 

7. Roboty drogowe dla całości zadania:
- odtworzenie nawierzchni chodnika ze żwiru: 13,84 m2
- nawierzchnia z kostki bazaltowej wokół poidełek: 14 m2

