[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.5.5
cr=29.17
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	2	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Dz. nr 224 obręb Krowodrza  0042 jedn. ewid. 126102_9 Kraków-Krowodrza
ni=Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie; ul. Reymonta 20;  30-059 Kraków
nw=
nk=Jacek Grzywna
sp=
mi=Kraków
da=11.08.2023r.
cpv=45111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45231300-8,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45233140-2,Roboty drogowe

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=7.2	1	0
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=68.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA ODC. W1-W6

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	1 0111-01
na=Analogia. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym
jm=km	43
ob=0.093
op=1
cj=3288.99

[PRZEDMIAR]
wo=0.093	1	93.33/1000	

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0212-06
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 - mechanicznie 90%, pełne umocnienie ścian wykopów
jm=m3	60
ob=133.27
op=1
cj=16.93

[PRZEDMIAR]
wo=114.19	1	(58.49*0.8*1.6)*0.9+(34.84*0.8*1.7)*0.9+(17.8*0.26)*0.9	
wo=3.78	1	2*0.9+(2.5*0.8*1.1)*0.9	Odpływ zużytej wody
wo=15.3	1	17*0.9	SW+SR

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0310-02
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym - ręcznie 10%, pełne umocnienie ścian wykopów
jm=m3	60
ob=14.808
op=1
cj=90.16

[PRZEDMIAR]
wo=12.688	1	(58.49*0.8*1.6)*0.1+(34.84*0.8*1.7)*0.1+(17.8*0.26)*0.1	
wo=0.42	1	2*0.1+(2.5*0.8*1.1)*0.1	Odpływ zużytej wody
wo=1.7	1	17*0.1	SW+SR

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01
na=Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm
jm=m3	60
ob=7.21
op=1
cj=239.44

[PRZEDMIAR]
wo=7.21	1	(93.33-3.2)*0.8*0.1	
ko=	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03
na=Analogia. Podłoża pod komorę wodomierzową SW i studnię SR z materiałów sypkich o grubości 20cm
jm=m3	60
ob=1.197
op=1
cj=294.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.197	1	2.1*1.5*0.2+((3.14*1.9*1.9)/4)*0.2	Sw+SR
ko=	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2012	KNR-W	2-19 0306-04
na=Analogia. Rury ochronne (osłonowe) z rur stalowych o średnicy nominalnej 80mm
jm=m	40
ob=1
op=1
cj=137.13

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-01
na=Analogia. Montaż rurociągów z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40x3,7mm PE TS 100 SDR11 PN16
jm=m	40
ob=93.33
op=1
cj=27.77

[PRZEDMIAR]
wo=93.33	1	93.33	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	11 0306-03
na=Analogia. Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o średnicy zewnętrznej fi315/40mm z zasuwą do przyłaczy przydomowych
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=2909.82

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - przejścia PE/stal GZ fi40x1 1/2"
jm=złącze
ob=3
op=1
cj=157.93

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0111-01
na=Analogia. Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm
jm=złącze
ob=1
op=1
cj=162.83

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	studnia SR

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 1430-01
na=Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe pod zasuwę oraz rząpie w SR
jm=m3	60
ob=0.868
op=1
cj=950.21

[PRZEDMIAR]
wo=0.018	1	1*0.018	zasuwy
wo=0.85	1	0.85	rząpie

[POZYCJA]
na=Dostawa i montaż komory wodomierzowej prefabrykowanaej o wym. wew. 1,4 x 0,8x 1,85 m wyposażonej we właz fi600mm kl. D400, stopnie złazowe, przejścia szczelne (2 szt.)
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=11842.09

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym z konsolą wodomierzową - dostawa wodomierza w zakresie Wodociągów Miasta Krakowa
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=272.02

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0122-01
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach stalowych
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=106.03

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0134-06
na=Zawory antyskażeniowe typ EA o średnicy nominalnej 15mm
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=49.98

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m z włazem żeliwnym kl. D400
jm=studnię
ob=1
op=1
cj=7273.34

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	H=3,31m

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-04
na=Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
jm=0,5m
ob=1
op=1
cj=995.78

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=113.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	studnia SR

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03
na=Analogia. Elektrozawór ze sterowaniem automatycznym i spustem o średnicy nominalnej 25mm, przejście na szybkozłączkę
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=476.34

[POZYCJA]
na=Dostawa pompy zatapialnej przenośnej wraz z osprzętem do  wyciągania i wężem ogrodowym o dł. 50m
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=870.46

[POZYCJA]
na=Dostawa zapasowych wylewek do zamontowanego poidełka
jm=kpl	90
ob=3
op=1
cj=45

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-01
na=Analogia. Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 50mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=1
op=1
cj=33.43

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02
na=Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk
jm=m	40
ob=3.5
op=1
cj=84.9

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3*1+0.5*1	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-01
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm łączone na wcisk - redukcja fi110/50mm
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=40.17

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - redukcja fi160/110mm
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=37.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0421-02
na=Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolano fi160x90st.
jm=szt	20
ob=2
op=1
cj=44.44

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0703-01
na=Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach w otulinie z geowłókniny o średnicy nominalnej 50mm
jm=m	40
ob=4
op=1
cj=8

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*4	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2005	KNR	9-11 0101-02
na=Analogia. Ułożenie geowłókniny separacyjnej
jm=m2	50
ob=5
op=1
cj=15.43

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0610-07
na=Analogia.Obsypka filtracyjna dla drenażu z gotowego kruszywa, ze żwiru
jm=m3	60
ob=1
op=1
cj=305.03

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0521-04
na=Analogia. Dostawa i montaż płyty żelbetowej fundamentowej o wym. 90x60x15cm z betonu min. C35/45 do zdrojów z misą do pojenia zwierząt, posiadająca otwór fi100mm do przeprowadzenia mediów z możliwością ułożenia nawierzchni do korpusu zdroju
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=768.2

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-05
na=Dostawa i montaż stacji wody pitnej z misą boczną dla niepełnosprawnych, poidełkiem dla zwierząt wraz z osprzętem i podłączeniem dopływu i odpływu wody zgodnie z projektem. Zdrój wody pitnej w formie odlewu z aluminium, utrzymany w stylu retro, misy ze stali nierdzewnej, powierzchnia wykończona  czarnym lakierem proszkowym wg wyboru Zamawiającego. Wylewki poidełka mosiężne chromowane. Poidełko wyposażone w higieniczny system opłukiwania zdrojów HFS. Wymiar poidełka wys.x szer.: 1016mm x 657mmn, wymiar poidełka dla zwierzat: średnica 330mm, wys. 229mm.
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=48210.91

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0132-01
na=Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - zasilanie
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=64.81

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	4 0132-05
na=Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 40mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - odpływ
jm=szt	20
ob=1
op=1
cj=159.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 25cm. Analogia. Obsypka rur o grubości 30 cm
jm=m3	60
ob=24.4
op=1
cj=214.04

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04
na=Analogia. Ocieplenie rury kanalizacyjnej keramzytem o grubości 30cm
jm=m3	60
ob=0.5
op=1
cj=453.11

[POZYCJA]
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01
na=Oznakowanie trasy przewodów taśmą z tworzywa sztucznego - ułożenie 30cm powyżej miejsca ułożenia rur
jm=m	40
ob=90.43
op=1
cj=0.69

[PRZEDMIAR]
wo=90.43	1	90.43	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR	2-28 0315-02
na=Analogia. Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku stalowym
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=285.48

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	Z

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
op=1
cj=38.11

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
jm=odcinek
ob=1
op=1
cj=651.65

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
jm=próba
ob=1
op=1
cj=1517.78

[POZYCJA]
na=Badanie wody z uzyskaniem pozytywnego protokołu z wynikami
jm=kpl.
ob=1
op=1
cj=650

[ELEMENT 1]
na=Roboty odtworzeniowe

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0222-01
na=Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
jm=m3	60
ob=111.17
op=1
cj=2.81

[PRZEDMIAR]
wo=113.66	1	148.078-7.21-1.197-24.40-1-0.5-0.11	
wo=-2.49	1	-13.84*0.18	chodnik

[POZYCJA]
pd=wyd.I 1997	KNR-W	2-01 0228-02
na=Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
jm=m3	60
ob=111.17
op=1
cj=18.68

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-02
na=Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III
jm=m3	60
ob=36.908
op=1
cj=230.53

[PRZEDMIAR]
wo=36.908	1	148.078-111.17	
ko=	

[POZYCJA]
pd=wyd.III 1999	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km. Krotność=9
jm=m3	60
ob=36.908
op=1
cj=29.96

[POZYCJA]
na=Opłata za wywóz ziemi i gruzu na składowisko odpadów
jm=Mg
ob=59.053
op=1
cj=13.58

[PRZEDMIAR]
wo=59.053	1	36.908*1.6	

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja nawierzchni dla istniejącego chodnika

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0103-01
na=Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gruncie kategorii II-IV
jm=m2	50
ob=13.84
op=1
cj=8.23

[PRZEDMIAR]
wo=13.84	1	(3.3+11.5+2.5)*0.8	

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0202-01
na=Nawierzchnie żwirowe dolna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
jm=m2	50
ob=13.84
op=1
cj=16.94

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0202-03
na=Nawierzchnie żwirowe górna warstwa jezdni, ręczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm
jm=m2	50
ob=13.84
op=1
cj=16.34

[ELEMENT 2]
na=Konstrukcja nawierzchni dla chodnika przy zdrojach wodnych

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0402-03
na=Analogia. Ława betonowa zwykła pod "obrzeża" z kostki betonowej
jm=m3	60
ob=0.472
op=1
cj=912.63

[PRZEDMIAR]
wo=0.472	1	0.036*13.1	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-06
na=Analogia. Obrzeże z kostki bazaltowej o wymiarach 8x8cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
jm=m2	50
ob=2.34
op=1
cj=219.67

[PRZEDMIAR]
wo=2.34	1	1.17*2	dwa rzędy

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0204-02
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm
jm=m2	50
ob=14
op=1
cj=48.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	6 0204-04
na=Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm. Krotność = 0,72
jm=m2	50
ob=14
op=1
cj=21.17

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0501-07
na=Analogia. Nawierzchnia z kostki bazaltowej 8x8cm nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin drobnym żwirkiem
jm=m2	50
ob=14
op=1
cj=238.76

[ELEMENT 1]
na=Prace wykończeniowe

[POZYCJA]
na=Zamontowanie wygrodzenia wokół poidełka na wysokości 35cm, słupki retro 4 szt., długość L=1,6m, kolor zgodny z kolorem poidełka.
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=1543.32

[POZYCJA]
pd=wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0101-09
na=Plantowanie (niwelacja) terenu ze ścięciem wypukłości do 10cm w gruncie kategorii III
jm=m2	50
ob=72.104
op=1
cj=10.38

[PRZEDMIAR]
wo=72.104	1	(93.33-3.2)*0.8	

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1996	KNR	2-01 0510-03
na=Analogia. Rekultywacja terenu po zakończonych pracach ziemnych z obsianiem trawą
jm=m2	50
ob=72.104
op=1
cj=3.58

[ELEMENT 1]
na=Dokumantacja powykonawcza

[POZYCJA]
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla instalacji wodociagowej oraz dokumentacja odbiorowa
jm=kpl	90
ob=1
op=1
cj=1000

