Separator kolescencyjny z auto-zamknięciem zintegrowany z osadnikiem MAKOH-B-25/250-5

Z betonu zbrojonego C 35/45 z włazem żeliwnym D 400

Q min- 25 l/s

Q max – 250 l/s

V osad – 5000 litró

Średnica DW 2500 mm

Wysokość H -2850

Wysokość wylotu B – 1780 mm

Średnica DN wlot/wylot – 500 mm