**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**łodzi żaglowo – wiosłowej typu DZ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Potwierdzenie spełniania/ oferowany model |
| 1 | Kadłub łodzi (okuty) z balastem wewnętrznym. | 1 kpl. |  |
| 2 | Maszt (grotmaszt z wantami), gafel | 1 kpl. |  |
| 3 | Maszt (bezanmaszt z wantami), bom, gafel. | 1 kpl. |  |
| 4 | Sztag. | 1 szt. |  |
| 5 | Szoty foka. | 1 szt. |  |
| 6 | Szoty grota. | 1 szt. |  |
| 7 | Talia beznana. | 1 kpl. |  |
| 8 | Żagle (fok + grot+ bezan). | 1 kpl. |  |
| 9 | Fał foka. | 1 szt. |  |
| 10 | Fały grota. | 1 kpl. |  |
| 11 | Fały bezana. | 1 kpl. |  |
| 12 | Urządzenie sterowe (płetwa sterowa, jarzmo, rumpel). | 1 kpl. |  |
| 13 | Płetwa mieczowa. | 1 szt. |  |
| 14 | Wiosła. | 10 szt |  |
| 15 | Szyny szotowe. Wózki, knagi rogowe. | 2 kpl. |  |
| 16 | Pantograf do silnika przyczepnego. | 1 szt. |  |
| 17 | Przyczepa podłodziowa typu DMC 1500 | 1 kpl. |  |
| 18 | Cuma fi 8 mm, długość 15 m. | 2 szt. |  |
| 19 | Kamizelka ratunkowa 100 N. | 12 szt. |  |
| 20 | Koło ratunkowe. | 2 szt. |  |
| 21 | Czerpak. | 2 szt. |  |
| 22 | Bosak. | 1 szt. |  |
| 23 | Kotwica 10 kg z liną 35m | 1 szt. |  |
| 24 | Odbijacze. | 6 szt. |  |
| 25 | Silnik zaburtowy 9,9 KM | 1 szt. |  |