  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ZI. 271.2.2024.ZP - 3 Węgliniec 24.01.2023r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2**

**Dotyczy:** „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Ruszowie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

W ramach realizacji zadania, Zamawiający przewidział demontaż kanału deszczowego w ilości ok. 115 mb. Czy Zamawiający oczekuje fizycznego demontażu tego rurociągu, czy zaślepienia dopływu i odpływu, a sam rurociąg pozostałby w ziemi ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje unieczynnienia kanału deszczowego np. demontaż , "zapłukanie"  itp.

PYTANIE NR 2

W ramach realizacji zadania do wymiany jest przepływomierz. Prosimy o podanie parametrów technicznych przepływomierza: średnica, przepływ … itp.

ODPOWIEDŹ

Przepływomierz należy dostosować do przepływów

PYTANIE NR 3

Czy przepływomierz ma być podłączony do systemu monitoringu ? - jeżeli tak, prosimy o szczegóły.

ODPOWIEDŹ

Proszę o dokładne zapoznanie się z projektem część elektryczna.

PYTANIE NR 4

Prosimy o podanie punktów wysokościowych dla studni S – studnia wylotowa za komorą sedymentacyjną.

ODPOWIEDŹ

W poprzedniej odpowiedzi były podane rzędne poszczególnych urządzeń i studni .

PYTANIE NR 5

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące budowy dróg na terenie oczyszczalni ścieków: w przedmiarach droga opisana jest jako droga z tłucznia kamiennego na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25 cm w ilości 112 m2., w projekcie *(strona 17 i 18 opisu)* opisana jest konstrukcja drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ilości 358,80 m2. Prosimy o wyjaśnienie: co jest przedmiotem zamówienia w zakresie budowy dróg na terenie oczyszczalni ścieków ?

ODPOWIEDŹ

Należy wykonać drogę z tłucznia kamiennego o grub. min. 10 cm  na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 25 cm w ilości 112 m2.