Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**pn. Remont nawierzchni dojścia do budynku administracyjnego o nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na terenie Kempingu „Relax" w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 1.**

**Zadanie obejmuje następujące prace:**

1. Usunięcie istniejących płyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm – pow. ok 200 m2
2. Wykonanie dwóch stopni schodów o szerokości ok 1,5 m przed wejściem do budynku.
3. Ułożenie odprowadzenia liniowego o długości ok 8 mb do studni chłonnej.
4. Osadzenie studni chłonnej
5. Wykonanie i wyprofilowanie koryta pod projektowane nawierzchnie – pow. ok. 210 m2
6. Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm – długość ok. 20 mb.
7. Wykonanie ław pod krawężnik betonowy z oporem
8. Osadzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 20 mb
9. Wywóz ziemi z urobku oraz gruzu.

**Uwaga**:

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania   
w budownictwie drogowym, które należy przedłożyć użytkownikowi przed rozpoczęciem robót.