**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 2**

|  |
| --- |
| **Przedmiot zamówienia ………………………………………………….**Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj)Rok produkcji: …………….. |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Urządzenie do zagęszczania próbek** | TAK |  |  |
|  | Blok grzewczy wykonany z aluminium | TAK/NIEpodać |  | Aluminium – 10 pktInny materiał – 0 pkt |
|  | Pomiar prędkości przepływu o zakresie od 0 do co najmniej 25 l/min | TAK |  |  |
|  | Głowica nadmuchowa:1. Umieszczona na pręcie długości co najmniej 30 cm
2. Możliwość regulacji wysokości głowicy w zakresie od 0 do co najmniej 20 cm
3. Elementy konstrukcyjne wykonane z PTFE
4. 96-igłowa
5. Rozstaw igieł dostosowany do płytek mikrotitracyjnych
 | TAKTAKTAKTAK |  |  |
|  | Igły:1. Wymienne
2. O długości w zakresie 40 – 60 mm
3. Wykonane ze stali nierdzewnej (część zewnętrzna)
 | TAKTAKTAK |  |  |
|  | Temperatura:1. nastawna od otoczenia do 60°C
2. dokładność nastawy co najmniej 0,1°C
 | TAKTAK |  |  |
|  | Wąż poliuretanowy o długości co najmniej 3 m | TAK/NIE |  | Tak – 10 pktNie – 0 pkt |
|  | Praca w warunkach:1. Temperatura max. co najmniej 50°C
2. Wilgotność względna max. co najmniej 80%
 | TAKTAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz | TAK |  |  |
| **II.** | **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI** |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego  | TAKpodać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).*…………………………..…..................……..........………………...*podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych  do występowania w imieniu wykonawcy |