1. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Parkowej w miejscowości Barchlin

* dz. nr 323/3 własność Gminy,
* dz. nr 323/2 własność Skarbu Państwa (włączenie do drogi powiatowej),
* długość ok. 440 m, szerokość działki drogowej od ok. 13,5 m do 7,0 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krótkiej w miejscowości Kaszczor

* dz. nr 1105 – własność Gminy,
* długość ok. 160 m, szerokość działki drogowej od ok. 7,0 m do 7,5 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Wiatrakowej   
   w miejscowości Kaszczor

* dz. nr 760 - własność Gminy,
* długość ok. 400 m, szerokość działki drogowej od ok. 5,0 m do 9,5 m
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej   
   w miejscowości Olejnica

* dz. nr 572/6, 572/86, 572/112 - własność Gminy,
* długość ok. 470 m, szerokość działki drogowej od ok. 6,0 m do 9,0 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Gwiaździstej   
   w miejscowości Osłonin
   * dz. nr 117/10 - własność Gminy,

* długość ok. 200 m (do ul. Leśnej), szerokość działki drogowej od ok. 8,0 m do 10,5 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Podgórnej   
   w miejscowości Popowo Stare

* dz. nr 86 własność Gminy + dz. nr 409 własność Gminy,
* długość ok. 520 m (do cmentarza), szerokość działki drogowej od ok. 11,0 m do 12,5 m,
* chodnik: tak,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,
* teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Konwaliowej   
   w miejscowości Przemęt

* dz. nr 2867 i dz. nr 2820/10 - własność Gminy,
* długość ok. 100 m, szerokość działki drogowej od ok. 8,0 m do 8,3 m,
* ciąg pieszo- jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: powierzchniowe,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt

* dz. nr 857 własność Gminy,
* długość ok. 906 m, szerokość działki drogowej od ok. 4,5 m do 5,0 m,
* ciąg pieszo- jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: rozwiązanie projektanta,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Piaskowej   
   w m. Solec

* dz. nr 38 własność Gminy,
* długość ok. 248 m, szerokość działki drogowej od ok. 4,2 m do 12,5 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: powierzchniowe,
* droga wewnętrzna klasa drogi D,

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi do stadionu   
   oraz nowego przedszkola w miejscowości Starkowo

* dz. nr 85 własność Gminy - ok. 268 m,
* dz. nr 249/14 własność Gminy - ok. 134 m,
* dz. nr 249/19 własność Gminy – ok. 116 m,
* długość ok. 518 m, szerokość działki drogowej od ok. 5,0 m do 8,0 m,
* ciąg pieszo-jezdny,
* nawierzchnia: kostka betonowa,
* odwodnienie: powierzchniowe,
* dz. nr 85 droga publiczna nr 527545P klasa drogi L,
* pozostałe wewnętrzna klasa drogi D.