##### ..............................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy/ów

#### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. kotłów warzelnych elektrycznych 300l.   
   Dla Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice – Zdrój.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
3. Zakup i dostawę kotłów warzelnych elektrycznych 300 l. Do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.
4. Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata (24 miesiące) oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.
5. Zapewnienie w cenie kotłów nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów przez cały okres gwarancji i rękojmi.
6. Dostarczenie instrukcji obsługi (w języku polskim) oraz przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla minimum 3 pracowników użytkownika, w zakresie obsługi   
   i eksploatacji dostarczonego Sprzętu, w miejscu dostawy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Miejsce dostawy: Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 51 43-230 Goczałkowice – Zdrój (kuchnia Uzdrowiska).
9. Kotły należy dostarczyć, zamontować i uruchomić do 1 miesiąca od podpisania umowy.
10. Kotły po dostawie i uruchomieniu muszą być gotowe do pracy bez koniecznego zakup dodatkowego wyposażenia, czy oprogramowania.
11. Oferowane kotły muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza zakupu Sprzętu używanego, (z wystaw, pokazów, itp.). Rok produkcji kotłów nie wcześniej niż 2021.
12. Kotły oznakowane znakiem CE (potwierdzone Deklaracją zgodności lub Certyfikatem CE).

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH   
DLA KOTŁÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **OPIS PARAMETRU / WARUNKU** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany/ podać** | **Parametr**  **oceniany** |
| **I** | **DANE OGÓLNE -kocioł warzelny elektryczny - 3szt.** | | | |
| 1. | Pełna nazwa i model oferowanego | podać |  | |
| 2. | Producent/kraj pochodzenia | podać |  | |
| 3. | Rok produkcji - 2021 | podać |  | |
| 4. | Sprzęt fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy używanych , lub z wystwy | Tak |  | |
| **II** | **PARAMETRY TECHNICZNE KOTŁA WARZELNEGO** | | | |
| 1 | Wymagany zakres techniczny kotłów warzelnych elektrycznych:   * kod produktu BKE 300.1 * długość 1200 mm * szerokość 1250 mm * wysokość 900 mm * pojemność 300 L * moc całkowita 28,8 kW * napięcie 400 V * materiał – stal nierdzewna * zasilanie elektryczne * kolor – inox * kran spustowy – tak * wysokość od podłogi do płyty górnej – 900 +- 20mm * odległość zaworu od podłogi 365 +- 20mm * wymagane zabezpieczenie elektryczne 50 A * pojemność ogrzewacza 99 dm3 * najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa * przyłącze wody zimnej R 1/2 * przyłącze wody ciepłej R 1/2 | Tak, podać |  |  |
| 2. | elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu. Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych. Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie. Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu. Przyłącze oraz zawór wody ciepłej w standardowym wykonaniu. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 3. | Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 (AISI 304). Regulator zapewniający ciągłą regulacje temperatury w zbiorniku warzelnym Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej. Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) woda destylowana. | Tak, podać |  | bez oceny |
| **III** | **INNE** | | | |
| 1 | Kopia deklaracji zgodności CE (potwierdzająca, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważne deklaracje zgodności CE) – **dołączyć do oferty.** | Tak |  | bez oceny |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej – **załączyć przy** **dostawie urządzenia.** | Tak, podać |  | bez oceny |
| 3 | Udzielenie gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż **24 miesięcy** oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji dla Sprzętu. **(podać)** | Tak, podać |  | bez oceny |
| 4 | Wykonanie w cenie oferty obowiązkowych przeglądów z wymaganą przez producenta częstotliwością. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 5 | Autoryzowany serwis gwarancyjny, oraz w okresie gwarancyjnym udzielony Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 6 | Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 24 h w przypadku konieczności dostarczenia nowych części 14 dni. | Tak, podać |  | bez oceny |
| 8 | Nieodpłatne przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji Sprzętu (minimum 3 pracowników - w miejscu dostarczenia Sprzętu. | Tak, podać |  | bez oceny |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający na etapie sprawdzania ofert ma prawo do ewentualnego żądania od oferentów przedstawienia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie spełnienia przez oferowane urządzenie wymaganych parametrów technicznych.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (Sprzęt) spełnia wymagania techniczne, jest fabryczne nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pracowników. .................................................................. ....................................................

**Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego**

dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF