Wymiary płyt i domków

Mały domek





Mały domek + daszek



Duży domek+ przykrywki



Domki powinny być wykonane z tego samego materiału co pakiety.

Grubość ścianki domku 16(18)mm

**Pakiet do paleniska**

* płyty wiórowe o wymiarach minimalnych 1200x2000x16(18)mm – **3 szt.,**
* płyty wiórowe o wymiarach minimalnych 1200x1500x16(18)mm – **2 szt.,**
* płyty wiórowe o wymiarach minimalnych 500x1200x16(18)mm – **2 szt.**
* stos

paski płyt wiórowych o wymiarach 50x400x16(18)mm – 36-44 szt. – pakiecik

(*Wymieniony ilość materiału palnego stosowana podczas ćwiczeń wynika z programu szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 3 grudnia 2015 r.str.29 i 30).*

*Na jedno szkolenie potrzeba :*

*5 pakietów do paleniska.*

*2 MAŁE DOMKI Z DASZKIEM*

2 DUŻE DOMKI