*Pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów**

1. Huśtawka – 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę (wypełnia wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|  | Huśtawka na plac zabaw SwingRysunek poglądowy: |  |  |
|  | Ilość siedzisk  | 1 x koszyk z łańcuszkiem1 x siedzisko płaskie  |  |
|  | Pokrycie siedziska | warstwa gumy lub innego materiału zapewniającego antypoślizgowość siedziska | Rodzaj materiału antypoślizgowego ……………………….. |
|  | Wymiary siedziska typu koszyk | długość min. 28 cmszerokość min. 44 cmwysokość min. 22 cm | długość ………………...szerokość ……………...wysokość ……………… |
|  | Wymiary siedziska płaskiego | długość min. 15 cmszerokość min. 42 cmwysokość min. 25 mm | długość ………………...szerokość ……………...wysokość ……………… |
|  | Słupy - wykonane z drewna bezrdzeniowego zabezpieczone impregnacją lub z zamkniętych profili stalowych malowanych proszkowo | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym | Rodzaj materiału z jakiego wykonane są słupy………………………. |
|  | Belka z zamkniętego profilu stalowego malowana proszkowo | wymagane |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | długość: min. 4,5 mszerokość: min. 2,5 m | długość: ……………..szerokość: …………… |
|  | Wysokość upadku | max. 1,30 m | …………………….. |
|  | Oś obrotu mocowana w łożyskach | wymagane |  |
|  | Sposób mocowania z gruntem – kotwa stalowa | wymagane |  |

2. Piaskownica – 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez wykonawcę (wypełnia wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry) |
|  | Rysunek poglądowy:Drewniane piaskownice - Pro-Sympatyk |  |  |
|  | Wykonanie z drewna bezrdzeniowego zabezpieczone impregnacją | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |  |
|  | Wymiary zewnętrzne | szerokość: 2,0-2,5 mdługość: 2,0-2,5 mwysokość: 0,4-0,5 m | szerokość: ……………..długość: ………………..wysokość: …………….. |
|  | Siedziska w rogach z płyty HDPE | kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym |  |

Uwaga! *Formularz należy złożyć* ***w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym****, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).*