1. **MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Część nr 1**

**Opis dotyczący charakterystyki zaoferowanej MASZYNY tj. formularz techniczny Wykonawcy, będący załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego nr 1A oraz załącznikiem nr 4A do umowy**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **maszyn rolniczych i narzędzi ogrodniczych** do siedziby Zamawiającego w projekcie „Agroturystyka z Witosem” w poniższej specyfikacji:

|  |
| --- |
| **Specyfikacja Ofertowa Wykonawcy** |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa:** | **Ilość:** | **Szczegółowy opis:** |
| **1** | **Robot koszący** Wydajność robocza: 1500 m² ±20% System ładowania: automatyczny Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji: 35 % Możliwość sterowania przez aplikację smart system Wyświetlacz: graficzny wyświetlacz Aktualizacja oprogramowania: USB Klasa wodoszczelności: IPX5 Typ akumulatora: Litowo-Jonowy Standardowy czas ładowania: max.60 min Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu: min. 65 min Wysokość koszenia, min.-maks.: 20-50 mm Szerokość koszenia: min. 22 cm | 1 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **2** | **Glebogryzarka spalinowa** Ilość noży: 24 Moc: Nominalna 3.6 kW, Silnika 3600 W System cięcia: Noże Szerokość robocza [cm]: min. 75 Maksymalna średnica cięcia [mm]: 320 Napęd Typ silnika: Spalinowy Waga [kg]: 50 | 1 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **3** | **Ciągnik jednoosiowy** **z osprzętem** 1. Ciągnik jednoosiowy, silnik spalinowy o mocy min. 4,8 KM. Ciągnik wyposażony jest w wał przeniesienia napędu co umożliwia pracę z osprzętem aktywnym. Jednostka wyposażona w przekładnie napędu i mechanizm różnicowy ułatwiający skręty. 2. Przyczepka transportowa do ciągnika do 500 kg 3. Pług, 4. Kosiarka rotacyjna, 5. Brona wirnikowa, 6. Narzędzie do pielenia. 7. Opielacz gryzący. 8. Pług do odśnieżania 9. Glebogryzarka 10. Materiały eksploatacyjne, 11. Łączniki do mocowania narzędzi. | 1 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **4** | **Motyczka ogrodowa** haczka z widełkami, stalowa. Narzędzie 2w1 - motyczka i widełki zintegrowanym uchwytem. | 20 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **5** | **Łopatka** 140 mm  stalowa | 20 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **6** | **Sekator ogrodowy nożycowy stalowy** jednoręczny | 20 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **7** | **Podkładka pod kolana** miękka | 20 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **8** | **Zbiornik na deszczówkę** 360 l, + przyłącza Wykonany z polietylenu, wyposażony w górną pokrywę.  W skład zestawu wchodzi:  - rynnowy zbieracz deszczówki  - kran do deszczówki  - łącznik z zaworem i GW/GZ 3/4''  - wkrętka (przyłącze) z GZ ¾'' US  - szybkozłącze 1/2" ze stopem  Parametry produktu:  wysokość: 1200 mm  szerokość: 800 mm  pojemność: 360 litrów  kolor: terakota/glina naturalna | 3 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **9** | **Taczka wózek paszowy koleba dwukołowa** 350l / 300kg Antypoślizgowe rączki z wyprofilowaniem na palce. Koła pompowane o średnicy 40 cm ze stalową felgą i mocnymi łożyskami kulkowymi. Misa z mocnego tworzywa. | 3 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |
| **10** | **Pojemnik na chwasty** Plastikowy z uchem okrągły 10 l | 20 | Nazwa producenta: ………………………………………….  Model (typ, numer, symbol): …………………………………….  Link do strony internetowej (zalecana strona producenta) zawierającej kartę katalogową danej pozycji  ………………………………………………. |