Nakło n. Not., dnia 02.08.2023 r.

OWO.272.9.2023

**INFORMACJA**

Dotyczy postępowania pn.: *Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią*

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do niego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W związku z tym, że powyższe postępowanie dotyczy budowy kortu tenisowego prosimy
o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach. Na korty tenisowe stosuje się trawy z włókna polkietylenowego fibrylowanego. Proponowana przez nas nawierzchnia uzyskała certyfikat Federacji tenisowej ITF najwyższej kategorii, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy traw tenisowych, a odbicie piłki tenisowej jest na najwyższym poziomie. Ponadto zaoferowana nawierzchnia spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej jakości nawierzchni.

Parametry oferowanej nawierzchni:

• Struktura włókna: polietylen, fibrylowana

• Dtex: min. 6600

• wysokość włókna: 15mm (+/- 2mm)

• ilość pęczków: min. 44 000/m 2

• waga włókna: min. 1000 g/m 2

• waga całkowita: min. 2100 g/m 2

• kolor: odcienie zielonego

• wypełnienie: piasek kwarcowy

Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej odpowiada określonym wymaganiom:

* aktualny certyfikat ITF – kort średni lub szybki;
* Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wymagane parametry przeprowadzone przez specjalistyczne laboratorium sportowe;
* kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej zawierającą parametry produktu pozwalające stwierdzić spełnianie stawianych wymagań;
* autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni;
* sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie) spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13501-1 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.

Mając powyższe na uwadze wnosimy w celu poszerzenia konkurencyjności o dopuszczenie do przetargu trawy o wyżej zaproponowanych parametrach i dokumentach.

**Odpowiedź 1:**

W dokumentacji projektowej budowy hali sportowej zamawiający określił parametry i wymogi stawiane nawierzchni ze sztucznej trawy w pkt 11.8.6.2 Konstrukcja nawierzchni – projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany (plik *HALA Opis do PZT PAB Nakło nad Notecią.pdf*).

*„Nawierzchnia ze sztucznej trawy winna spełniać następujące parametry:*

*• Struktura włókna: polietylen, fibrylowana*

*• Dtex: min. 6600*

*• wysokość włókna: 15mm (+/- 2mm)*

*• ilość pęczków: min. 50 000/m 2*

*• waga włókna: min. 1300 g/m 2*

*• waga całkowita: min. 2800 g/m 2*

*• kolor: odcienie zielonego*

*• klasa Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny*

*• Wypełnienie: piasek kwarcowy – zgodnie z technologią dostawcy*

*• Linie wklejane*

*Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych traw np. monofilowych o wysokości włókien od 15 do 20mm, przeznaczonych stricte do budowy kortów tenisowych, posiadających certyfikat ITF (kort średni lub szybki). Zastosowanie tego rodzaju traw wymaga akceptacji projektanta.”*

Zaproponowana w pytaniu sztuczna trawa ma gorsze parametry w zakresie ilości pęczków i wagi, stąd nie odpowiada stawianym wymaganiom.

W swoich ofertach wykonawcy winni wycenić nawierzchnię o parametrach tożsamych lub nie gorszych.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej odpowiada określonym wymaganiom, egzekwowane będą na etapie realizacji przed ich wbudowaniem. W tym zakresie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający dokonuje zmiany, gdyż w dokumentacji projektowej jest mowa, że dokumenty jak wyżej należy złożyć wraz z ofertą.

**Pytanie 2:**

Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy pełnomocnictwo w przypadku Konsorcjum może być wystawione w formie skanu oryginału podpisanego własnoręcznie i poświadczonego za zgodność z oryginałem podpisem kwalifikowanym przez Lidera Konsorcjum?

**Odpowiedź 2:**

Odpowiedź została udzielona na podstawie § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. *w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie* (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):

W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje
w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 10 dni z uwagi na długi czas oczekiwania na wyceny asortymentu niezbędnego do rzetelnego przygotowania kosztorysów branżowych.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 STAROSTA

 Tadeusz Sobol