**Budowa Systemu Informacji Miejskiej poziom P2** **dodane słupy i tablice w obszarze**

**miasta Płocka  
Kosztorys Załącznik nr 1 do umowy……………………………………**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Osiedle** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **[zł] netto** | **Wartość**  **[zł] netto** |
|  | **DWORCOWA (DW)** |  |  |  |  |
| **1.** | **Tablice informacji ulicznej dwustronne, montowane symetryczne do nowego słupka poza strefą zabytkową miasta (niebieskie).**  **Wykonanie, dostawa i montaż tablicy wraz z uchwytami i łącznikami. Tarcza z blachy al lub fe, wypukła przetłaczana, malowana proszkowo, wyklejona folią odblaskową I typu z nadrukiem cyfrowym i zabezpieczeniem anty UV** |  |  |  |  |
| 1a. | Tablica T2S 1250 x 345 mmm | kpl | 10 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 1b. | Tablica T2S 850 x 345 mmm | kpl | 21 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 1c. | Tablica T2S 1050 x 490 mmm | kpl | 5 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| **2.** | **Słupek NZ2S zwykły do zamocowania tablic symetrycznie.**  **Wykonanie, dostawa i montaż słupka poza strefą zabytkową (niebieski). Słupek stalowy, dwuczłonowy, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo w dwóch kolorach wraz z elementami oporowymi i posadowieniem słupka w gruncie. Część podziemna zabezpieczona preparatem bitumicznym.** |  |  |  |  |
| 2a. | Słupek NZ2S długość części nadziemnej 3,20 m  (tyczka 0,8 m) | kpl | 13 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 2b. | Słupek NZ2S długość części nadziemnej 3,65 m  (tyczka 1,25 m) | kpl | 5 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 3. | **Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu (chodnik, zieleniec) wokół zamontowanych 18 słupów. (1,2 m x 1,2 m) x 18** | m2 | 26,00 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
|  | **RAZEM 1a - 3:** |  |  | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
|  | **MIĘDZYTORZE (MI)** |  |  |  |  |
| **4.** | **Tablice informacji ulicznej dwustronne, montowane symetryczne do nowego słupka poza strefą zabytkową miasta (niebieskie).**  **Wykonanie, dostawa i montaż tablicy wraz z uchwytami i łącznikami. Tarcza z blachy al lub fe, wypukła przetłaczana, malowana proszkowo, wyklejona folią odblaskową I typu z nadrukiem cyfrowym i zabezpieczeniem anty UV** |  |  |  |  |
| 4a. | Tablica T2S 1250 x 345 mmm | kpl | 4 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 4b. | Tablica T2S 1050 x 345 mmm | kpl | 20 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 4c. | Tablica T2S 850 x 345 mmm | kpl | 46 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| **5.** | **Słupek NZ2S zwykły do zamocowania tablic symetrycznie.**  **Wykonanie, dostawa i montaż słupka poza strefą zabytkową (niebieski). Słupek stalowy, dwuczłonowy, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo w dwóch kolorach wraz z elementami oporowymi i posadowieniem słupka w gruncie. Część podziemna zabezpieczona preparatem bitumicznym.** |  |  |  |  |
| 5a. | Słupek NZ2S - długość części nadziemnej 3,20 m (tyczka 0,8 m) | kpl | 37 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| 6. | **Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu (chodnik, zieleniec) wokół zamontowanych 37 słupów.**  **(1,2 m x 1,2 m) x 37** | m2 | 53,00 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
|  | **RAZEM 4a - 6:** |  |  | …………………….……. zł | ………………….………. zł |

Zaginione bądź uszkodzone tablice POZIOMU P4 informacja kierująca pieszych – wg wykazu

**Kosztorys**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** |  | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **[zł] netto** | **Wartość**  **[zł] netto** |
|  | **Wg załączonego wykazu** |  |  |  |  |
| **7.** | **Tablice informacji kierującej pieszych dwustronne, montowane bocznie za pomocą aluminiowego łącznika do istniejącego (starego) słupka poza strefą zabytkową miasta (niebieskie).**  **Wykonanie, dostawa i montaż tablicy wraz z łącznikami. Tarcza z blachy fe gr. 2mm, wypukła przetłaczana, malowana proszkowo, wyklejona folią odblaskową I typu z nadrukiem cyfrowym i zabezpieczeniem anty UV** |  |  |  |  |
| 7a. | Tablica 940 x 145 mmm | kpl | 4 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
| **8.** | **Tablice informacji kierującej pieszych dwustronne, montowane bocznie za pomocą aluminiowego łącznika do istniejącego (starego) słupka w strefie zabytkowej miasta (brązowe).**  **Wykonanie, dostawa i montaż tablicy wraz z łącznikami. Tarcza z blachy fe gr. 2mm, wypukła przetłaczana, malowana proszkowo, wyklejona folią odblaskową I typu z nadrukiem cyfrowym i zabezpieczeniem anty UV** |  |  |  |  |
| 8a. | Tablica 940 x 145 mmm | kpl | 17 | ………………….………. zł | …………………….……. zł |
|  | **RAZEM 7a-8a:** |  |  | …………………….……. zł | ………………….………. zł |
|  | **OGÓŁEM 1a – 8a** |  |  | …………………….……. zł | ………………….………. zł |