***Załącznik nr 1 do SWZ****/ Załącznik nr 1 do umowy*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OLEJ OPAŁOWY**

1. **Przedmiotem zamówienia** są dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych oraz
do celów grzewczych kabin lakierniczych c.o. i wentylacji, spełniającego wymagania określone
w normie PN-C-96024/2011 i Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wymagań jakościowych, dotyczących zawartości siarki oraz rodzaju instalacji
i warunków, w których będą stosowane oleje ciężkie opałowe (Dz.U z 2016 poz. 2008),
o parametrach jakościowych i ilościowych:
* wartość opałowa: min. 42,6 GJ/Mg,
* gęstość w temperaturze 15°C: max 860 kg/m³,
* zawartość siarki % (m/m): max 0,1 m/m,
* temperatura zapłonu: min. 56°C,
* temperatura krzepnięcia: - 20°C,
* lepkość: max 6 mm²/s.
1. **Dostawy** będąrealizowane przez Dostawcę do kotłowni, bądź innych miejsc wskazanych przez użytkownika lub osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.
2. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość:**
* zwiększenia ilości dostaw u jednego Odbiorcy, kompensując to zmniejszeniem ilości dostaw
u drugiego Odbiorcy,
* dokonania przesunięć terminów dostaw w stosunku do danych wskazanych w załączniku nr 3
do umowy,
* zwiększenia możliwości przyjęcia minimalnych ilości jednorazowych dostaw.
1. **Miejsce i terminy** dostawwg. załącznika nr 3 do umowy.
* Olej opałowy należy dostarczyć cysternami samochodowymi, z zaplombowanymi komorami autocysterny wyposażonymi w końcówki wlewowe z zalegalizowanym licznikiem (odmierzaczem) w litrowych jednostkach miary.
* Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i skuteczne dostarczenie, na własny koszt
i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszelkie koszty: olej, transport, podatki, ubezpieczenie oraz inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostawy przez Odbiorcę.
1. **Termin realizacji zamówienia** dostawy będą realizowane od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.09.2022 r. do 31.05.2023 r. Zgodnie z harmonogramem.
2. **Dostawca zobowiązany** jest do przedstawienia atestu jakości oleju opałowego dla każdej partii dostawy. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną Odbiorcy autocysterną, zrealizowaną jednego dnia, jednorazową dostawę oleju opałowego jednego rodzaju i gatunku, identyfikowaną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub WZ) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości.
3. **Dostawca dostarczy** zakupiony olej we wskazane miejsce dostaw tj. do kotłowni, uzgadniając
z osobami upoważnionymi termin i godziny dostawy.
4. **Dostawca jest zobowiązany przekazywać Kierownikowi SOI (lub osobie przez niego wskazanej) i na bieżąco aktualizować:**
* listę pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia,
* wykaz sprzętu mechanicznego przeznaczonego bezpośrednio do wykonania przedmiotu zamówienia, zawierający numery rejestracyjne i marki pojazdów,
* wykaz osób posiadających uprawnienia obsługi sprzętu i pojazdów, jeśli takie uprawnienia obowiązują.
1. **Każdorazowo, przy wstępie na teren kompleksu wojskowego, personel wyznaczony przez Dostawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, musi okazać służbie dyżurnej dokument stwierdzający tożsamość, a także legitymować się nim każdorazowo na wezwanie użytkowników obiektu oraz Kierownika SOI (osoby przez niego upoważnionej).**