OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.**

1. **Pralnico-wirówka WH6-14 Compass Pro lub produkt równoważny**

Produkt równoważny musi koniecznie spełniać wymogi:

- podgrzew elektryczny

- pojemności pralnicy 14 kg, różnica może sięgać 2 kg na plus

- współczynnika G tj. odwirowania bielizny

- obsługa urządzenia w języku polskim

- musi posiadać systemy oszczędzające wodę

- urządzenie może posiadać dodatkowe funkcje ponad te w które wyposażone jest urządzenie bazowe tzn. **Pralnico-wirówka WH6-14 Compass Pro**

**Gwarancja minimum 2 lata**

Jeżeli Wykonawca wymaga przeglądów gwarancyjnych muszą one być skalkulowane i wliczone w cenę urządzenia.

1. **Suszarka bębnowa model TD6-16 lub produkt równoważny**

Produkt równoważny musi koniecznie spełniać wymogi:

- podgrzew elektryczny

- pojemności suszarki 16 kg przy współczynniku napełnienia 1:18, różnica ± 2 kg

- bęben obraca się w obu kierunkach

- obsługa urządzenia w języku polskim

- czas suszenia nie może przekroczyć 30 minut

- bęben i przednia ściana muszą być wykonane ze stali nierdzewnej

- urządzenie może posiadać dodatkowe funkcje ponad te w które wyposażone jest urządzenie bazowe tzn. **Suszarka bębnowa model TD6-16**

**Gwarancja minimum 2 lata**

Jeżeli Wykonawca wymaga przeglądów gwarancyjnych muszą one być skalkulowane i wliczone w cenę urządzenia.

**Cena musi obejmować**: urządzenie, transport, montaż, uruchomienie i podstawowe przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia, jeżeli Wykonawca wymaga przeglądów gwarancyjnych muszą one być skalkulowane w cenę urządzenia (wszystkie koszty przeglądów po stronie Wykonawcy) .

Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie wykraczające poza opis powyżej.

**Warunki dostawy :**

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonych pomieszczeniach.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o planowanym terminie dostawy i montażu urządzeń. Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00).
3. Zamawiający udostępni Wykonawcy wskazane pomieszczenia, zagwarantuje dostęp do zasilania elektrycznego i instalacji wodnej w celu wykonania prac.
4. Odbiór urządzeń zostanie potwierdzony protokołem odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

**Termin dostawy**

Termin dostawy i montażu: do **15.12.2021r**.

Za termin dostawy urządzeń Zamawiający uważa dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę *bez zastrzeżeń* protokołu odbioru.