|  |
| --- |
| **Nr postępowania 124/Pu/2019** |
| **FORMULARZ OFERTY** *na dostawę akumulatorów samochodowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu* |

1. **Zamawiający:** Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław
2. **Wykonawca:**

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………..…………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………..…………

telefon/ fax ……………………………..…e-mail …………………….……………

1. **Ja niżej podpisany oświadczam, że:**
	1. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
	2. Maksymalna cena za całość przedmiotu zamówienia wynosi ……………….. zł brutto (słownie ………………), w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość [szt.]** | **Producent akumulatora** | **Wartość jedn. [PLN]** | **Wartość netto [PLN]***(b x d)* | **VAT [%]** | **Podatek VAT [PLN]***(e x f)* | **Cena brutto PLN***(e + g)* |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** |
| 1 | Akumulator 12V x 100Ah prąd rozruchowy 900A | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator 12V 40÷50 Ah prąd rozruchowy ≥ 400A  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator 12V x 100Ah (w technologii AGP lub żelowy) prąd rozruchowy ≥850A[[1]](#footnote-1) | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Akumulator 12V x 74Ah prąd rozruchowy ≥ 600A | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem (∑1÷4) |  |  |  |  |

* 1. Termin trwania umowy – 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
	2. Wykonawca oświadcza że:
1. oferowany asortyment jest fabrycznie nowy,
2. w zakresie spełnienia wymagań jakościowych akumulatory posiadają certyfikaty i oznakowania zgodnie z wymaganiami:

- ustawy o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 521),

- okres gwarancji 12 m-ce na akumulatory kwasowe standard

- 24-m-ce gwarancji na akumulatory żelowe-AGP

1. dokona odbioru zużytych akumulatorów, będących w posiadaniu Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru zużytego akumulatora, odpowiednio dla każdej sztuki.

.................................. dn. .................. …................................................................

miejscowość podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątka

imienna osoby lub osób upoważnionych

do podpisu w imieniu Wykonawcy

1. Uwaga: Akumulator w poz. 3 tj. "Akumulator 12V x 100Ah w technologii AGM ≥850A" służyć będzie do obsługi przedziału medycznego ambulansu. Akumulator powinien się charakteryzować trybem pracy cyklicznej tzn. rozładowanie -ładowanie. Akumulator poddawany będzie częstymi procesami rozładowania - ładowania. [↑](#footnote-ref-1)