**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych ładowarki teleskopowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczno-użytkowe** | **Potwierdzenie parametru- należy zaznaczyć [TAK] lub [NIE]** **\***NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ POLA ZE ZNAKIEM „X” | **Pisemne wyjaśnienia, uwagi i parametry****\***NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ POLA ZE ZNAKIEM „X” |
| 1.1. | Pojazd musi być fabrycznie nowy, rok produkcji od 2022 r. lub nowszy. | X | ……………………………………….*(Należy podać markę,**typ, model oraz rok**produkcji oferowanej ładowarki teleskopowej)* |
|  1.2. | Wymiary pojazdu wymagane przez Zamawiającego: szerokość od 220 cm do 250 cm  | X | ………………………………..*(należy wskazać szerokość)* |
| 1.3. | Wymiary pojazdu wymagane przez Zamawiającego: wysokość od 220 cm do 260 cm  | X | ………………………………..*(należy wskazać wysokość)* |
| 1.4. | Długość całkowita do powierzchni wideł od 460 cm do 510 cm | X | ………………………………..*(należy wskazać długość)* |
| 1.5. | Maksymalna wydajność podnoszenia od 3700 kg do 4400 kg | X | ………………………………..*(należy wskazać maksymalną wydajność podnoszenia)* |
| 1.6. | Rodzaj paliwa: diesel | **TAK/NIE** | X |
| 1.7. | Moc znamionowa silnika od 130KM do 140KM | X | ………………………………..*(należy wskazać liczbę koni mechanicznych)* |
| 1.8. | Maksymalna prędkość pojazdu od 30 km/h do 45 km/h  | X | ………………………………..*(należy wskazać maksymalną prędkość pojazdu)* |
| 1.9. | Rodzaj chłodzenia silnika: ciecz | **TAK/NIE** | X |
| 1.10. | Gaz ręczny | **TAK/NIE** | X |
| 1.11. | Automatyczny hamulec postojowy | **TAK/NIE** | X |
| 1.12. | Wydajność pompy wielotłoczkowej od 170 L/min do 190 L/min | X | …………………………………………*(należy wskazać wydajność pompy tłoczkowej)* |
| 1.13. | Pojazd powinien posiadać:- Wielofunkcyjny joystick- Przełącznik rewersyjny w joysticku i kolumnie kierownicy | **TAK/NIE** | X |
| 1.14. | Wsteczny bieg wentylatora chłodnicy  | **TAK/NIE** | X |
| 1.15. | Klimatyzacja  | **TAK/NIE** | X |
| 1.16. | Kamera cofania | **TAK/NIE** | X |
| 1.17. | Napęd hydrostatyczny | **TAK/NIE** | X |
| 1.18. | Prawe lusterko regulowane elektrycznie | **TAK/NIE** | X |

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

Informujemy, że opis przedmiotu zamówienia wskazuje min. wymagania dla ładowarki teleskopowej. W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

***Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów).***

***Oferta w postaci elektronicznej winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym***