Koneck, dnia 29.06.2021 r.

BI.271.4.2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy : postępowania przetargowego pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 160434 C Straszewo- Zapustek etap I i II ”.

**W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie informujemy :**

**Zapytanie oferenta**

**Pytanie nr 1**

Powołując się na rozdział XIII SWZ do przetargu pn**. „Przebudowa drogi gminnej nr 160434 C Straszewo-Zapustek etap I i II”** kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Proszę o wykreślenie z SST D. 04.04.02 pkt. 2.2 zapisu "Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.", ponieważ od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskie 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami zabrania wskazywania konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie (jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi).

2. Proszę o wskazanie właściwej grubości poboczy - zgodnie z przekrojem jest to 20 cm, zaś zgodnie z kosztorysem15 cm.

**Odpowiedź**

1. Należy pominąć zapis dotyczący skał przeobrażonych.

2. Grubość należy przyjąć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kierownik zamawiającego