|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Przedmiot zamówienia/**  **Wymagania** | **Nazwa**  **Handlowa, Nr katalogowy\*** | **Rodzaj i wielkość opakowania** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **netto** | **VAT**  **%** | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość**  **netto**  (ilość x cena jedn. netto) | **Wartość VAT** | **Wartość**  **brutto**  (wartość netto +wartość vat) | **Producent** |
| 1 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm  Mankiet: Rolowany Grubość mankietu:0,06 mm Grubość na palcach:0,09 mm Grubość na dłoni: 0,08 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPa Wydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.  **Rozmiar S** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm Mankiet: Rolowany Grubość mankietu:0,06 mm Grubość na palcach:0,09 mm Grubość na dłoni: 0,08 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPa Wydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.  **Rozmiar M** | Op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm Mankiet: Rolowany Grubość mankietu:0,06 mm Grubość na palcach:0,09 mm Grubość na dłoni: 0,08 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPa Wydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 150 szt.  **Rozmiar L** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku Wolne od lateksu Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm Mankiet: Rolowany Grubość mankietu:0,06 mm Grubość na palcach:0,09 mm Grubość na dłoni: 0,08 mm Wytrzymałość na rozciąganie: 42 / 38 MPa Wydłużenie całkowite: 650% (przed poddaniem starzeniu), 550% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS) Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie 140 szt.  **Rozmiar XL** | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice do Clean Room, nitrylowe, sterylne  Na jedną dłoń Atrybut preferowany dla środowiska: Waste Reducing , Zmniejszanie ilości odpadów Jednorazowego użytku  Wolne od lateksu  Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm Klasa w pomieszczeniu czystym : 1/ISO 3  Mankiet: Rolowany Grubość mankietu: 0,07 mm  Grubość na palcach: 0,10 mm  Grubość na dłoni: 0,08 mm  Normy EN: EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)  Antystatyczne: Tak |  | Opakowanie 300 Par  **Rozmiar 8** | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku  Wolne od lateksu  Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 30 cm  Atrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste Reducing  Mankiet: Rolowany  Grubość mankietu: 0,11 mm  Grubość na palcach: 0,16 mm  Grubość na dłoni: 0,14 mm  Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa  Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)  Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie  50 szt.  **Rozmiar XS** | Op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice nitrylowe  Oburęczne Jednorazowego użytku  Wolne od lateksu  Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm  Atrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste Reducing Mankiet: Rolowany  Grubość mankietu: 0,11 mm  Grubość na palcach: 0,16 mm  Grubość na dłoni: 0,14 mm  Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa  Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)  Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie  100 szt.  **Rozmiar S** | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice nitrylowe Oburęczne Jednorazowego użytku  Wolne od lateksu  Bezpudrowe  Długość rękawiczki : 24-25 cm  Atrybut preferowany dla środowiska: Zmniejszanie ilości odpadów, Waste Reducing Mankiet: Rolowany  Grubość mankietu: 0,11 mm  Grubość na palcach: 0,16 mm  Grubość na dłoni: 0,14 mm  Wytrzymałość na rozciąganie: 21 MPa  Wydłużenie całkowite: 550% (przed poddaniem starzeniu), 500% (po przyspieszonym starzeniu) Normy EN: EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS)  Antystatyczne: Tak Dopuszczone do kontaktu z żywnością: Tak |  | Opakowanie  100 szt.  **Rozmiar M** | Op. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Wartość końcowa: (suma** | **poszczególnych** | **pozycji)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

**Cena brutto służy jedynie do oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych zrealizowanych zamówień.**

**Ww. cena brutto oferty będzie stanowiła maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia.**

.......................................... dnia ..................................

/miejscowość/ /data/