**GMINA WIĄZOWNICA**

 **ul. Warszawska 15**

 **37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

 **tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

 **NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

RG3.271.15.2023 Wiązownica, 08.05.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ryszkowa Wola.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie:

- przed podpisaniem umowy Wykonawca ma przedstawić kosztorys uproszczony (wg SWZ) czy szczegółowy (wg. zapisów w umowie),

**Odpowiedź:**

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kosztorysu szczegółowego.

Zamawiający dokonuje korekty zapisów pkt. 20.7 SWZ w sposób następujący:

**W pkt. 20.7 SWZ było:**

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmujący wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

**W pkt. 20.7 SWZ jest:**

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej uwzględniający wszystkie wymagania niniejszej SWZ, oraz obejmujący wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 2**

Proszę o wyjaśnienie, czy na potwierdzenie zatrudnienia osób przy realizacji inwestycji Inwestor będzie wymagał tylko oświadczenia o zatrudnieniu tychże osób czy również potwierdzenie (dokumentów) w opłacaniu składek, zgłoszenia do ubezpieczenia, itp.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami pkt. 4.10 do 4.14 SWZ.

**Pytanie nr 3**

W związku z zamieszczeniem konkretnej nazwy wyrobu nawierzchni poliuretanowej wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, które zostały przebadane i ocenione na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02.

Zwiększy to konkurencyjność ofert oraz przyczyni się do większego udziału oferentów w niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania certyfikatu IAAF CLASS 1 – nie wnosi on nic do nawierzchni. Informujemy, że certyfikaty WA First Class, są dokumentami nadawanymi całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych. Zaznaczamy, że certyfikat IAAF CLASS 1 nie opisuje żadnych parametrów nawierzchni. Taki wymóg nie ma logicznego uzasadnienia, ponieważ nie gwarantuje jakości wykonania.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia poliuretanowa boiska winna spełniać wymogi normy PN EN 14877:2014. Przytoczona nazwa wyrobu lub znak towarowe – nawierzchni podana jest jako przykładowa określająca jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Wykonawca, zgodnie z pkt. 4.8 i 4.9 SWZ - **Informacja dotycząca rozwiązań równoważnych** może zaoferować materiały lub rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych w SOPZ pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie budowlanym.

Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia założonych parametrów dla nawierzchni poliuretanowej, zgodnie z pkt. 1.4 części opisowej do projektu architektoniczno – budowlanego:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta

- Atest PZH

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię (na okres zgodny z okresem przewidzianym w dokumentacji przetargowej)

- Dokumentacja badań pierwiastków śladowych

- Badania potwierdzające parametry warstwy ET

**Pytanie nr 4**

Proszę o wyjaśnienie, w Specyfikacji technicznej jest mowa o ogrodzeniu panelowym, w projekcie jest ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej, proszę o wskazanie dokładnego opisu wykonania ogrodzenia o wys. 5 m.

**Odpowiedź:**

Ogrodzenie boiska należy wykonać z siatki stalowej powlekanej, zgodnie z założeniami projektu budowlanego:

- pkt. 11. Rozwiązania zasadniczych elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia

 ogólnobudowlanego,

- 1.7. Ogrodzenia.

**Pytanie nr 5**

Jak ma być wykończona brama i furtka?.

**Odpowiedź:**

Bramę dwuskrzydłową i furtkę wejściową należy wykonać zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku A10 projektu budowlanego - jako stalowa rama z profili o przekroju kwadratowym o wym. 80x80x3mm z wypełnieniem z siatki stalowej powlekanej (w nawiązaniu do proj. ogrodzenia). Bramy dostarczane wraz ze słupkami oraz kompletem zawiasowozamkowym.

**Pytanie nr 6**

Czy nawierzchnia poliuretanowa boiska ma być w kolorze zielonym i czerwono – ceglastym?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię boiska (plac gier) należy wykonać w kolorze ceglastym, natomiast pasy bezpieczeństwa za liniami boiska w kolorze zielonym.

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a