**Okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia** | **Opis oferowanego urządzenia/uwagi** |
| **1** | **Parametry techniczne:**   * Filtr ochronny w zakresie promieniowania: 650-845 nm * Waga nie większa niż: 50 g * Rozstaw zauszników: 150 mm +/- 3% * Zauszniki o regulowanej długości * Przeznaczenie: laseroterapia biostymulacyjna |  |