Wykaz urządzeń i zakres przeglądu serwisowego:

Sprężarka KAESER AT11 przegląd B+C+paski+ED21

 - wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, pasków napędowych

 - wymiana membrany ED21 osuszacza

 - wymiana łożysk w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

 - wymiana mat filtracyjnych

 - kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych

Sprężarka KAESER SX6 przegląd B+C+pasek

 - wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, paska napędowego, wymiana łożysk . w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

 - wymiana mat filtracyjnych

 - kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych

Sprężarka KAESER ASK27T przegląd B+C+pasek+ED30

 - wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, separatora oleju, paska napędowego, wymiana łożysk w silniku sprężarki, elementów zaworu termostatycznego, ssącego oraz sterującego,

 - wymiana mat filtracyjnych

 - wymiana jednostki ED30

 - kontrola pracy urządzenia po wykonaniu prac serwisowych.