**ZAŁĄCZNIK NR 1**

ZAMAWIAJĄCY:

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

[adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gm.zgora](adres%20strony%20internetowej%20prowadzonego%20postępowania:%20https://platformazakupowa.pl/pn/gm.zgora)

**OFERTA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„**Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego na terenie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra”**

Nr postępowania: **DZ.261.12.2021**

**1.** WYKONAWCA[[1]](#footnote-1):

1. nazwa: **..............................................................................................................................................**
2. adres: **................................................................................................................................................**
3. województwo **………………………………….**
4. NIP/PESEL **…………………….………………..**
5. tel. ............................................... e-mail: …….............…………………
6. upełnomocniony przedstawiciel:…………………………………………..............................................
7. rodzaj[[2]](#footnote-2) Wykonawcy:

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

\*zaznaczyć właściwe X

**2.** Stosownie do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i innych dokumentów zamówienia – oferujemy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w następujący sposób:[[3]](#footnote-3)

**2.1.** **ZADANIE NR 1**: **Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego na terenie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra**

1. cena całkowita **brutto** mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wyniesie zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ …………………………………………………………………………….…………………..……zł (słownie:...............................................................................................................................) na którą składa się:
2. wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………………… zł
3. i podatek od towarów i usług[[4]](#footnote-4):

w wysokości **…….** %[[5]](#footnote-5) zgodnie z *ustawą o VAT[[6]](#footnote-6)*

albo

przedmiot zamówienia zwolniony jest zpodatku od towarów i usług na podstawie **art. … ust. ….pkt …..** *ustawy o VAT6* lub

jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113** *ustawy o VAT6*

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (Tabela nr 1-2):

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE PIERWSZE (ABM1 Stare Miasto)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2022 ABM-1 Stare Miasto**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych i podpór pod winoroślą** | **Lp** | **Podstawa kalkulacji** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość do wykonania w **1 roku** | Roczny koszt zadania brutto (zł) **kol.5xkol.6** |
|  |
| 1 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni | szt. |  | **344** |  |  |
| 2 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **62** |  |  |
| 3 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy | szt. |  | **67** |  |  |
| 4 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **47** |  |  |
| 5 | AW | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy | szt. |  | **84** |  |  |
| 6 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **84** |  |  |
| 7 | AW | montaż listwy | szt. |  | **168** |  |  |
| 8 | AW | montaż wspornika | szt. |  | **70** |  |  |
| 9 | AW | demontaż listwy/wspornika | szt. |  | **93** |  |  |
| 10 | AW | ustawienie podpory betonowej | szt. |  | **19** |  |  |
| 11 | AW | demontaż podpory | szt. |  | **19** |  |  |
| 12 | AW | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **93** |  |  |
| 13 | AW | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **47** |  |  |
| 14 | AW | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) | szt. |  | **168** |  |  |
| 15 | AW | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |  | **47** |  |  |
| 16 | AW | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |  | **95** |  |  |
| 17 | AW | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |  | **19** |  |  |
| 18 | AW | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |  | **7** |  |  |
| 19 | AW | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |  | **x** |  |  |
| 20 | AW | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |  | **x** |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | AW | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |  | **17** |  |  |
| 22 | AW | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |  | **17** |  |  |
| 23 | AW | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |  | **41** |  |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | AW | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km); | szt. |  | **84** |  |  |
| 25 | AW | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |  | **47** |  |  |
| 26 | AW | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |  | **65** |  |  |
| 27 | AW | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |  | **25** |  |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | AW | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **31** |  |  |
| 29 | AW | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **56** |  |  |
| **V. Ciągi piesze** | 30 | AW | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |  | **82** |  |  |
| 31 | AW | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **93** |  |  |
| 32 | AW | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | **93** |  |  |
| 33 | AW | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |  | **93** |  |  |
| 34 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |  | **43** |  |  |
| 35 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |  | **49** |  |  |
| 36 | AW | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |  | **34** |  |  |
| 37 | AW | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |  | **47** |  |  |
| 38 | AW | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | **140** |  |  |
| 39 | AW | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **166** |  |  |
| 40 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **131** |  |  |
| 41 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **74** |  |  |
| 42 | AW | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |  | **19** |  |  |
| 43 | AW | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |  | **28** |  |  |
| 44 | AW | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |  | **13** |  |  |
| 45 | AW | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |  | **20** |  |  |
| 46 | AW | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |  | **22** |  |  |
| 47 | AW | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |  | **44** |  |  |
| 48 | AW | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |  | **24** |  |  |
| 49 | AW | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |  | **90** |  |  |
| 50 | AW | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |  | **61** |  |  |
| 51 | AW | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **186** |  |  |
| 52 | AW | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **56** |  |  |
| 53 | AW | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |  | **43** |  |  |
| 54 | AW | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp. | m3 |  | **43** |  |  |
| 55 | AW | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |  | **65** |  |  |
| 56 | AW | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |  | **19** |  |  |
| 57 | AW | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. |  | **5** |  |  |
| 58 | AW | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |  | **2** |  |  |
| 59 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  | **6** |  |  |
| 60 | b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | **5** |  |  |
| 61 | c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | **20** |  |  |

**Razem:**

Tabela nr 2

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE PIERWSZE (ABM1 Nowe Miasto)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2022 ABM-1 Nowe Miasto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych i podpór pod winorośla** | **Lp** | **Podstawa kalkulacji** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość do wykonania w **1 roku** | Roczny koszt zadania brutto (zł) **kol.5xkol.6** |
|  |
| 1 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni | szt. |  | **39** |  |  |
| 2 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **54** |  |  |
| 3 | AW | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy | szt. |  | **47** |  |  |
| 4 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **19** |  |  |
| 5 | AW | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy | szt. |  | **43** |  |  |
| 6 | AW | jw. ale wspornika | szt. |  | **42** |  |  |
| 7 | AW | montaż listwy | szt. |  | **43** |  |  |
| 8 | AW | montaż wspornika | szt. |  | **16** |  |  |
| 9 | AW | demontaż listwy/wspornika | szt. |  | **74** |  |  |
| 10 | AW | ustawienie podpory betonowej | szt. |  | **5** |  |  |
| 11 | AW | demontaż podpory | szt. |  | **10** |  |  |
| 12 | AW | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **37** |  |  |
| 13 | AW | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **37** |  |  |
| 14 | AW | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) | szt. |  | **37** |  |  |
| 15 | AW | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |  | **37** |  |  |
| 16 | AW | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |  | **48** |  |  |
| 17 | AW | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |  | **9** |  |  |
| 18 | AW | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |  | **3** |  |  |
| 19 | AW | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |  | **x** |  |  |
| 20 | AW | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |  | **x** |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | AW | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |  | **2** |  |  |
| 22 | AW | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |  | **3** |  |  |
| 23 | AW | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |  | **5** |  |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | AW | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km); | szt. |  | **2** |  |  |
| 25 | AW | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |  | **5** |  |  |
| 26 | AW | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |  | **2** |  |  |
| 27 | AW | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |  | **1** |  |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | AW | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **2** |  |  |
| 29 | AW | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **4** |  |  |
| **V. Ciągi piesze** | 30 | AW | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |  | **4** |  |  |
| 31 | AW | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **5** |  |  |
| 32 | AW | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | **5** |  |  |
| 33 | AW | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |  | **16** |  |  |
| 34 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |  | **5** |  |  |
| 35 | AW | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |  | **2** |  |  |
| 36 | AW | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |  | **2** |  |  |
| 37 | AW | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |  | **2** |  |  |
| 38 | AW | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | **2** |  |  |
| 39 | AW | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **5** |  |  |
| 40 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **5** |  |  |
| 41 | AW | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **5** |  |  |
| 42 | AW | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |  | **5** |  |  |
| 43 | AW | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |  | **5** |  |  |
| 44 | AW | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |  | **3** |  |  |
| 45 | AW | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |  | **2** |  |  |
| 46 | AW | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |  | **3** |  |  |
| 47 | AW | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |  | **3** |  |  |
| 48 | AW | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |  | **4** |  |  |
| 49 | AW | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |  | **4** |  |  |
| 50 | AW | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |  | **4** |  |  |
| 51 | AW | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **4** |  |  |
| 52 | AW | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **5** |  |  |
| 53 | AW | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |  | **5** |  |  |
| 54 | AW | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp. | m3 |  | **4** |  |  |
| 55 | AW | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |  | **3** |  |  |
| 56 | AW | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |  | **4** |  |  |
| 57 | AW | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. |  | **2** |  |  |
| 58 | AW | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |  | **1** |  |  |
| 59 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  | **2** |  |  |
| 60 | b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | **4** |  |  |
| 61 | c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | **2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Razem:** |  |  |

Wartość brutto zgodnie z tabelą nr 1 + tabela nr 2: ……………………………………………………..

Słownie:…………………………………………………………..……………………

1. **dodatkowy** **okres gwarancji** na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 4.5. SWZ, w ilości **…...** miesięcy; (słownie:…………………………………………………………………………………………);
2. **skrócenie czasu reakcji** na zgłoszenie konieczności wykonania prac w stosunku do maksymalnego czasu reakcji określonego w pkt 4.6. SIWZ, o …….. (ilość) godzin (słownie:……………………………………………………………………………………………);
   1. **ZADANIE NR 2: Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego na terenie ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra**
3. cena całkowita **brutto** mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wyniesie zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ …………………………………………………………………………….…………………..……zł (słownie:...............................................................................................................................) na którą składa się:
4. wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………………… zł
5. i podatek od towarów i usług[[7]](#footnote-7):

w wysokości **…….** %[[8]](#footnote-8) zgodnie z *ustawą o VAT[[9]](#footnote-9)*

albo

przedmiot zamówienia zwolniony jest zpodatku od towarów i usług na podstawie **art. … ust. ….pkt …..** *ustawy o VAT6* lub

jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w **art. 113** *ustawy o VAT6*

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym (Tabela nr 3-4):

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE DRUGIE (ABM2 Stare Miasto)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2022 ABM-2 Stare Miasto**

Tabela nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1* | *2* | *3* | 4 | *5* | *6* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych i podpór pod winorośla** | **Lp** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość | koszt zadania brutto (zł) **kol.4xkol.5** |
|  |
| 1 | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni | szt. |  | **301** |  |  |
| 2 | jw. ale wspornika | szt. |  | **80** |  |  |
| 3 | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy | szt. |  | **111** |  |  |
| 4 | jw. ale wspornika | szt. |  | **60** |  |  |
| 5 | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy | szt. |  | **200** |  |  |
| 6 | jw. ale wspornika | szt. |  | **111** |  |  |
| 7 | montaż listwy | szt. |  | **181** |  |  |
| 8 | montaż wspornika | szt. |  | **80** |  |  |
| 9 | demontaż listwy/wspornika | szt. |  | **111** |  |  |
| 10 | ustawienie podpory betonowej | szt. |  | **30** |  |  |
| 11 | demontaż podpory | szt. |  | **30** |  |  |
| 12 | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **60** |  |  |
| 13 | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **60** |  |  |
| 14 | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) | szt. |  | **111** |  |  |
| 15 | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |  | **90** |  |  |
| 16 | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |  | **111** |  |  |
| 17 | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |  | **18** |  |  |
| 18 | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |  | **8** |  |  |
| 19 | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |  |  |  |  |
| 20 | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |  |  |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |  | **20** |  |  |
| 22 | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |  | **12** |  |  |
| 23 | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |  | **24** |  |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km); | szt. |  | **40** |  |  |
| 25 | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |  | **40** |  |  |
| 26 | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |  | **40** |  |  |
| 27 | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |  | **7** |  |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **30** |  |  |
| 29 | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **80** |  |  |
| **V. Ciągi piesze** | 30 | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |  | **100** |  |  |
| 31 | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **121** |  |  |
| 32 | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | **80** |  |  |
| 33 | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |  | **121** |  |  |
| 34 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |  | **54** |  |  |
| 35 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |  | **90** |  |  |
| 36 | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |  | **30** |  |  |
| 37 | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |  | **60** |  |  |
| 38 | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | **121** |  |  |
| 39 | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **121** |  |  |
| 40 | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **80** |  |  |
| 41 | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **80** |  |  |
| 42 | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |  | **80** |  |  |
| 43 | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |  | **50** |  |  |
| 44 | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |  | **6** |  |  |
| 45 | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |  | **18** |  |  |
| 46 | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |  | **50** |  |  |
| 47 | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |  | **50** |  |  |
| 48 | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |  | **24** |  |  |
| 49 | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |  | **110** |  |  |
| 50 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |  | **40** |  |  |
| 51 | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **100** |  |  |
| 52 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **100** |  |  |
| 53 | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |  | **50** |  |  |
| 54 | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp. | m3 |  | **25** |  |  |
| 55 | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |  | **30** |  |  |
| 56 | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |  | **30** |  |  |
| 57 | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. |  | **8** |  |  |
| 58 | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |  | **2** |  |  |
| Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 59 | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  | **28** |  |  |
| b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | **28** |  |  |
| c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | **28** |  |  |

**Razem:**

**KOSZTORYS OFERTOWY – ZADANIE DRUGIE (ABM2 Nowe Miasto)**

**Bieżące remonty infrastruktury terenów zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w ramach zadań na rok 2022 ABM-2 Nowe Miasto**

**Tabela nr 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *1* | *2* | *3* | 4 | *5* | *6* |
| **I. Bieżące naprawy ławek parkowych i podpór pod winorośla** | **Lp** | **Zakres i rodzaj pracy** | **jedn. miary** | **cena jedn. brutto** | ilość | koszt zadania brutto (zł) **kol.4xkol.5** |
|  |
| 1 | dwukrotne malowanie farbą olejną starej listwy po uprzednim oczyszczeniu jej z brudu, złuszczającej się farby i wyrównaniu nierówności na jej powierzchni | szt. |  | **50** |  |  |
| 2 | jw. ale wspornika | szt. |  | **25** |  |  |
| 3 | dwukrotne malowanie farbą olejną nowej listwy | szt. |  | **50** |  |  |
| 4 | jw. ale wspornika | szt. |  | **25** |  |  |
| 5 | dwukrotne lakierowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną listwy | szt. |  | **40** |  |  |
| 6 | jw. ale wspornika | szt. |  | **20** |  |  |
| 7 | montaż listwy | szt. |  | **30** |  |  |
| 8 | montaż wspornika | szt. |  | **10** |  |  |
| 9 | demontaż listwy/wspornika | szt. |  | **50** |  |  |
| 10 | ustawienie podpory betonowej | szt. |  | **5** |  |  |
| 11 | demontaż podpory | szt. |  | **5** |  |  |
| 12 | przykręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **10** |  |  |
| 13 | odkręcenie żeliwnej podpory ławkowej (średnia ilośc śrub 4szt.) | szt. |  | **10** |  |  |
| 14 | zakup listew ( wymiary listwy: 2x0,1x0,0045=0,009 m) | szt. |  | **20** |  |  |
| 15 | zakup wsporników (wymiary wspornika: 0,4x0,12x0,08m = 0,00384) | szt. |  | **15** |  |  |
| 16 | usunięcie wystających gwoździ lub śrub wystajacych z ławek, obudów gazonów, itp.. | szt. |  | **20** |  |  |
| 17 | naprawa przęsła (dł.1,5 m) podpory pod winorośla (podpora jak przy Pl. Piłsudskiego) | m |  | **2** |  |  |
| 18 | wymiana przęsła/podpory na winorośla - z demontażem zniszczonej i zakupem, montażem nowej | m |  | **2** |  |  |
| 19 | transport zakupionego materiału na miejsce składowania i transport elementów do remontu ławek i podpór (10% łącznego kosztu zadań z poz. 7, 8, 10, 12, 14 i 15, 18) | x |  | **x** |  |  |
| 20 | materiały pomocnicze (śruby, gwoździe itp.): 10% kosztów montażu listew, wsporników, elementów podpór oraz przykręcenia podpory żeliwnej (10% wart. poz. 7,8 i 12) | x |  | **x** |  |  |
| **II. Ogrodzenia** | 21 | ogrodzenie z siatki o wys.1,5 m na słupkach stalowych fi 70 mm o rozstawie 2,10 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m |  | **5** |  |  |
| 22 | ogrodzenie z siatki w ramach o wys.1,5 m na słupkach z rur stalowych, o rozstawie 3 m, wbetonowanych w podłoże; wsp. zmn. 30% | m |  | **2** |  |  |
| 23 | naprawa ogrodzenia z siatki wys.1,50 m i zamocowanie nowej siatki na istniejących słupkach (analogia do poz. 18 ze wsp. zmn. 0,4) | m |  | **4** |  |  |
| **III. Gazony kwiatowe** | 24 | przestawienie gazonów betonowych (z transportem na odl. 0,5 km); | szt. |  | **10** |  |  |
| 25 | naprawa drewnianej obudowy gazonu | szt. |  | **10** |  |  |
| 26 | dwukrotne malowanie lakierobejcą ochronno-dekoracyjną obudowy : 1 szt. 2,60 m2) ( po uprzednim oczyszczeniu gazonu) | szt. |  | **10** |  |  |
| 27 | wykonanie drewnianej obudowy gazonu betonowego | szt. |  | **1** |  |  |
| **IV. Poręcze** | 28 | poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **5** |  |  |
| 29 | Odnawianie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciagiem z rur fi 60 i fi 38 oraz słupkami z rur fi 60 mm o rozstawie 1,5 m | m |  | **5** |  |  |
| **V. Ciągi piesze** | 30 | rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm | m |  | **20** |  |  |
| 31 | rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **20** |  |  |
| 32 | rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 |  | **15** |  |  |
| 33 | jw. lecz o wymiarach 50x50x7 cm | m2 |  | **15** |  |  |
| 34 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 35\*35\*5 | m2 |  | **10** |  |  |
| 35 | rozebranie stopni schodów z płyt bet. 50\*50\*7 | m2 |  | **10** |  |  |
| 36 | rozebranie zjazdów betonowych | m3 |  | **5** |  |  |
| 37 | ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (po rozbiórkach) | m2 |  | **10** |  |  |
| 38 | obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  | **15** |  |  |
| 39 | krawężniki betonowe o wym, 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m |  | **15** |  |  |
| 40 | chodniki z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **15** |  |  |
| 41 | chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  | **15** |  |  |
| 42 | chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej | m2 |  | **10** |  |  |
| 43 | wykonanie stopni schodów z dwóch warstw płyt betonowych 50\*50\*7 | m |  | **0** |  |  |
| 44 | uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego | m3 |  | **2** |  |  |
| 45 | naprawa (uzupełnienie) schodów bet. - wzmocnienie stopnia kątownikiem | m |  | **0** |  |  |
| 46 | policzki schodów z obrzeży trawnikowych | m |  | **10** |  |  |
| 47 | zjazdy ze schodów z krawężnika betonowego (z wykonaniem ławy betonowej pod zjazd i ułożeniem krawężnika) | m |  | **0** |  |  |
| 48 | wykonanie zjazdu ze schodów z zaprawy betonowej | m3 |  | **5** |  |  |
| 49 | nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. 12 cm z załadunkiem i dowozem destruktu samochodami samowyładowczymi na odl. 6 km | m2 |  | **50** |  |  |
| 50 | Wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem tłuczniem | m3 |  | **20** |  |  |
| 51 | remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **20** |  |  |
| 52 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, nas podsypce piaskowej | m2 |  | **20** |  |  |
| 53 | naprawa naw. z kostki brukowej betonowej | m2 |  | **20** |  |  |
| 54 | Rozebranie betonowych stopni, murków oporowych itp. | m3 |  | **0** |  |  |
| 55 | wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. 8 km, z przyjęciem na wysypisko | m3 |  | **15** |  |  |
| 56 | ściek z elementów betonowych ułożony na betonowej podbudowie (ławie) | m |  | **0** |  |  |
| 57 | regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. |  | **0** |  |  |
| 58 | zamontowanie spowalniacza na drodze: spowalniacz dł. 3,5 m, z gotowych elementów | szt. |  | **2** |  |  |
| Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 59 | a) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  | **5** |  |  |
| b) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | **5** |  |  |
| c) nawierzchnia o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 |  | **5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Razem:**

**Wartość brutto zgodnie z tabelą nr 3 + tabela nr 4:……………….………………………………………………..**

|  |
| --- |
| Słownie:………………………………………………………… |

1. **dodatkowy** **okres gwarancji** na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną w pkt 4.5. SWZ, w ilości **…...** miesięcy; (słownie:……………………………………………………………………………………………);
2. **skrócenie czasu reakcji** na zgłoszenie konieczności wykonania prac w stosunku do maksymalnego czasu reakcji określonego w pkt 4.6. SIWZ, o …….. (ilość) godzin (słownie:…………………………………………………………………………………………);

**3.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami   
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

**4.** Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SWZ.

**5.** Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

**6.** Oświadczamy, że zawarty w SWZ wzór umowy stanowiący **Załącznik nr 6** do SWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**7.** Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, downiesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej   
w ofercie (brutto) **przed** podpisaniem umowy.

**8.** Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

**9.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem   
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[10]](#footnote-10).

1. Zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję, że[[11]](#footnote-11):

wybór mojej/naszej oferty **nie będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

albo

wybór mojej/ naszej oferty **będzie prowadził** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ......................................... zł netto.

Zgodnie z wiedzą Wykonawcy, zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług ..................%

1. Oświadczam, ze znane mi są przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i   
   paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) i wynikające z niej obowiązki   
   nałożone na Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
2. Spis dołączonych dokumentów i oświadczeń:

..................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

Ofertę sporządzono dnia ..........................

**Uwaga:**

Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub podpisem osobistym (e-dowód).

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

*oświadczenie Wykonawcy lub wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie np. Konsorcjum, spółka cywilna*

**OŚWIADCZENIE**[[12]](#footnote-12):

**o spełnianiu warunków udziału   
w postępowaniu**

**oraz o niepodleganiu wykluczeniu**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień* *publicznych*

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa   
nr DZ.261.12.2021 pn.: „**Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego na terenie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra”**

ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................................................... reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:

* + - 1. **spełniam/ my warunki** określone przez Zamawiającego w pkt 8.2. SWZ
      2. **nie podlegam/ my wykluczeniu** na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień* *publicznych*

Ponadto oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w ww. oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

**Uwaga:**

Dokument należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub podpisem osobistym (e-dowód).

Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

1. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie informacje z pkt 1 należy podać dla każdego z tych Wykonawców oraz wskazać pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia [↑](#footnote-ref-1)
2. Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem **X** (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 20. SWZ [↑](#footnote-ref-3)
4. wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X [↑](#footnote-ref-4)
5. określić stawkę procentową [↑](#footnote-ref-5)
6. przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-6)
7. wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X [↑](#footnote-ref-7)
8. określić stawkę procentową [↑](#footnote-ref-8)
9. przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-9)
10. Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie składa) [↑](#footnote-ref-10)
11. wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X, dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

    **Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,**

    **Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczania przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.** [↑](#footnote-ref-11)
12. Na podstawia art. 125 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie składa Wykonawca, a w przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy pzp oświadczenie składa każdy współpartner w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt 12.3. SWZ. [↑](#footnote-ref-12)